Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.02 - Scavi - Movimenti terre

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.02 | SCAVI - MOVIMENTI TERRE |  |  |  |
1C.02.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica autorizzata" (anche se talora la dicitura è incompleta), quindi soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento. Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi del listino e, quando dovuti, devono essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi in 1C.27. I materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo, di demolizioni, ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi compensi restano di proprietà della Impresa, salvo diversa pattuizione contrattuale. |  |  |  |
1C.02.050 | SCAVO GENERALE |  |  |  |
1C.02.050.0010 | Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. |  |  |  |
1C.02.050.0010.a | - con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. | m³ | 3,75 |  | 40,63
1C.02.050.0010.b | - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile | m³ | 6,55 |  | 29,88
1C.02.050.0010.c | - con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento, | m³ | 10,21 |  | 27,47
1C.02.050.0020 | Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: |  |  |  |
1C.02.050.0020.a | - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 1,87 |  | 45,25
1C.02.050.0020.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero | m³ | 10,45 |  | 26,33
1C.02.050.0030 | Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: |  |  |  |
1C.02.050.0030.a | - per spessore fino a 50 cm | m³ | 10,52 |  | 31,37
1C.02.050.0030.b | - per spessore maggiore di 50 cm | m³ | 9,47 |  | 29,89
1C.02.100 | SCAVI A SEZIONE |  |  |  |
1C.02.100.0010 | Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: |  |  |  |
1C.02.100.0010.a | - profondità fino a m. 1,20 | m³ | 5,53 |  | 47,12
1C.02.100.0010.b | - profondità da 1,21 a 2,20 m | m³ | 8,57 |  | 45,97
1C.02.100.0020 | Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo: |  |  |  |
1C.02.100.0020.a | - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici | m³ | 9,56 |  | 46,52
1C.02.100.0020.b | - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature | m³ | 26,03 |  | 66,08
1C.02.100.0030 | Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: |  |  |  |
1C.02.100.0030.a | - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. | m³ | 7,96 |  | 45,72
1C.02.100.0030.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. | m³ | 14,50 |  | 33,42
1C.02.100.0040 | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: |  |  |  |
1C.02.100.0040.a | - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. | m³ | 10,92 |  | 42,78
1C.02.100.0040.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi oneri di smaltimento. | m³ | 16,34 |  | 33,62
1C.02.100.0050 | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: |  |  |  |
1C.02.100.0050.a | - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 13,97 |  | 43,50
1C.02.100.0050.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. | m³ | 19,40 |  | 35,83
1C.02.100.0060 | Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in sede tram, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: |  |  |  |
1C.02.100.0060.a | - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 23,29 |  | 42,11
1C.02.100.0060.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero | m³ | 30,32 |  | 39,64
1C.02.100.0070 | Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0,750 m³, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, escluse le armature: |  |  |  |
1C.02.100.0070.a | - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 67,24 |  | 43,45
1C.02.100.0070.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio o di recupero | m³ | 84,82 |  | 37,56
1C.02.150 | SCAVI A MANO |  |  |  |
1C.02.150.0010 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: |  |  |  |
1C.02.150.0010.a | - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre | m³ | 62,37 |  | 80,10
1C.02.150.0010.b | - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 73,10 |  | 71,17
1C.02.150.0010.c | - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre | m³ | 109,78 |  | 80,10
1C.02.150.0010.d | - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 119,88 |  | 74,65
1C.02.150.0010.e | - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre | m³ | 134,10 |  | 80,10
1C.02.150.0010.f | - per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 144,83 |  | 75,59
1C.02.150.0010.g | - per profondità oltre 3.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre | m³ | 177,76 |  | 80,10
1C.02.150.0010.h | - per profondità oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 188,49 |  | 76,63
1C.02.150.0020 | Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: |  |  |  |
1C.02.150.0020.a | - all'esterno di edificio, fino a 0,80 m di profondità | m³ | 102,09 |  | 57,14
1C.02.150.0020.b | - all'esterno di edificio, fino a 1,50 m di profondità | m³ | 164,46 |  | 65,85
1C.02.150.0020.c | - all'esterno di edificio, da 1,51 a 3,00 m di profondità | m³ | 209,23 |  | 66,78
1C.02.200 | SCAVI ALL'INTERNO DI EDIFICI O GALLERIE |  |  |  |
1C.02.200.0010 | Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento | m³ | 142,14 |  | 63,82
1C.02.200.0020 | Scavo per sottomurazioni eseguito a mano a piccoli tratti, anche passante sotto le fondazioni o i muri esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, inclusi trovanti rocciosi o relitti di muratura fino a 0,750 m³. Compresi e compensati: le opere provvisionali di segnalazione, protezione e sostegno del cavo e della muratura; il carico, il trasporto all'esterno; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Per scavi eseguiti: |  |  |  |
1C.02.200.0020.a | - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo | m³ | 100,56 |  | 63,29
1C.02.200.0020.b | - all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo | m³ | 162,94 |  | 69,72
1C.02.200.0020.c | - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con materiale depositato a bordo scavo | m³ | 216,41 |  | 70,23
1C.02.200.0020.d | - all'interno di edificio, fino a 0,80 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 136,81 |  | 62,97
1C.02.200.0020.e | - all'interno di edificio, da 0,81 a 1,50 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 199,19 |  | 68,33
1C.02.200.0020.f | - all'interno di edificio, da 1,51 a 3,0 m di profondità, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; | m³ | 255,21 |  | 69,17
1C.02.200.0030 | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria fino a 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: |  |  |  |
1C.02.200.0030.a | - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 13,23 |  | 39,37
1C.02.200.0030.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero | m³ | 30,02 |  | 27,37
1C.02.200.0040 | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina in galleria oltre 3,00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate melmose, esclusa la roccia dura ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0,750 m³. Comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, escluse le armature: |  |  |  |
1C.02.200.0040.a | - con carico, trasporto e deposito delle terre nell'ambito del cantiere | m³ | 16,73 |  | 40,24
1C.02.200.0040.b | - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero | m³ | 33,51 |  | 29,07
1C.02.250 | SCAVI IN PRESENZA ACQUA |  |  |  |
1C.02.250.0010 | Sovrapprezzo agli scavi per esecuzione in presenza d'acqua con battente superiore a 20 cm, compreso il nolo della pompa per aggottamento; solo per il volume interessato dalla presenza di acqua: |  |  |  |
1C.02.250.0010.a | - per scavi di sbancamento eseguiti a macchina | m³ | 0,99 |  | 46,79
1C.02.250.0010.b | - per scavi parziali eseguiti a macchina | m³ | 3,22 |  | 47,28
1C.02.250.0010.c | - per scavi a mano all'interno o all'esterno di edifici | m³ | 8,48 |  | 77,48
1C.02.300 | ARMATURA PARETI SCAVI - PALANCOLE |  |  |  |
1C.02.300.0010 | Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3,00 m: |  |  |  |
1C.02.300.0010.a | - completa con tavole o pannelli accostati | m² | 18,02 |  | 72,70
1C.02.300.0010.b | - parziale con tavole o pannelli distanziati. | m² | 10,78 |  | 70,87
1C.02.300.0020 | Armatura di parete di scavo generale eseguita con tavolame accostato, puntelli, graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale di materiali, il disarmo: |  |  |  |
1C.02.300.0020.a | - per altezza da 3,01 a 4,00 m | m² | 34,29 |  | 41,70
1C.02.300.0020.b | - per altezza da 4,01 a 6,00 m | m² | 42,44 |  | 40,43
1C.02.300.0020.c | - per altezza da 6,01 a 8,00 m | m² | 52,11 |  | 38,42
1C.02.300.0030 | Impiego di palancole metalliche di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'estrazione, il noleggio delle palancole per i primi 30 giorni (o periodo inferiore), l'assistenza dell'impresa e quant'altro necessario per la formazione e l'utilizzo della palancolata. Per pesi: |  |  |  |
1C.02.300.0030.a | - fino a 70 kg/m² | m² | 77,67 |  | 27,91
1C.02.300.0030.b | - da 71 a 100 kg/m² | m² | 83,97 |  | 26,34
1C.02.300.0030.c | - da 101 a 150 kg/m² | m² | 92,58 |  | 24,37
1C.02.300.0030.d | - da 151 a 210 kg/m² | m² | 103,73 |  | 22,60
1C.02.300.0040 | Noleggio di palancole metalliche, per ogni giorno successivo ai primi 30 giorni di utilizzo, per ogni t. | t | 1,85 |  |
1C.02.300.0050 | Impiego di palancole metalliche a perdere, di qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la preparazione degli accessi e dei piani di lavoro, il trasporto e l'allontanamento di tutte le attrezzature, l'infissione in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il costo delle palancole a perdere, l'assistenza dell'impresa e qualsiasi altro onere. | kg | 1,27 |  | 11,61
1C.02.350 | RINTERRI |  |  |  |
1C.02.350.0010 | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: |  |  |  |
1C.02.350.0010.a | - con terre depositate nell'ambito del cantiere | m³ | 2,72 |  | 52,21
1C.02.350.0010.b | - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi | m³ | 10,26 |  | 13,78
1C.02.350.0010.c | - con fornitura di ghiaia | m³ | 23,65 |  | 5,98
1C.02.350.0010.d | - con fornitura di mista naturale (tout-venant) | m³ | 18,78 |  | 7,81
1C.02.350.0010.e | - con fornitura di sabbia viva di cava | m³ | 28,47 |  | 5,15
1C.02.350.0010.f | - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050 | m³ | 13,17 |  | 11,14
1C.02.350.0020 | Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: |  |  |  |
1C.02.350.0020.a | - con materiale di scavo depositato a bordo scavo | m³ | 25,26 |  | 80,09
1C.02.350.0020.b | - con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego , caricato e trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale | m³ | 30,22 |  | 70,80
1C.02.350.0030 | Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi | m³ | 2,24 |  | 53,16
1C.02.400 | FORMAZIONE RILEVATI |  |  |  |
1C.02.400.0010 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. | m³ | 3,36 |  | 41,26
1C.02.400.0020 | Sistemazione in rilevato o in trincea, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti dagli scavi, comprese sagomature e profilature. | m³ | 1,75 |  | 47,53
1C.02.400.0030 | Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura. | m² | 3,54 |  | 38,50
1C.02.450 | BONIFICA AREE |  |  |  |
1C.02.450.0010 | Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita al volume di materiale trasportato alle discariche, rapportato alla superficie dell'area: |  |  |  |
1C.02.450.0010.a | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 m² di superficie | m³ | 42,21 |  | 62,16
1C.02.450.0010.b | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 m² di superficie | m³ | 28,18 |  | 53,22
1C.02.450.0010.c | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie | m³ | 22,87 |  | 47,00
1C.02.450.0010.d | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 m² di superficie | m³ | 18,67 |  | 39,52
1C.02.450.0020 | Bonifica di aree con raccolta, cernita, carico di terre, macerie di qualsiasi natura e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero, a discarica, esclusi oneri di smaltimento. Compresa demolizione di recinzioni, baracche ecc. Valutazione riferita alla superficie dell'area, rapportata al volume di materiale trasportato alle discariche: |  |  |  |
1C.02.450.0020.a | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 50 m² di superficie | m² | 0,86 |  | 62,38
1C.02.450.0020.b | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 20 m² di superficie | m² | 1,41 |  | 53,11
1C.02.450.0020.c | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 10 m² di superficie | m² | 2,30 |  | 47,17
1C.02.450.0020.d | - volume materiale allontanato = 1 m³ ogni 5 m² di superficie | m² | 3,75 |  | 39,71