Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.16 - Materiali - Pavimenti per esterno

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.16 | MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE |  |  |  |
MC.16.020 | ELEMENTI IN MATERIALE RICICLATO O RICOSTRUITO |  |  |  |
MC.16.020.0010 | Fornitura di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10: |  |  |  |
MC.16.020.0010.a | - colore naturale | m² | 18,01 |  |
MC.16.020.0010.b | - colorato in pasta nei colori: bianco; rosso; verde; arancione; giallo; nero; | m² | 22,51 |  |
MC.16.050 | ELEMENTI IN PIETRA PER PAVIMENTI |  |  |  |
MC.16.050.0010 | Porfido del Trentino in lastre: |  |  |  |
MC.16.050.0010.a | - a contorno irregolare | m² | 7,88 |  |
MC.16.050.0010.b | - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate, sp. 4/6 cm | m² | 33,91 |  |
MC.16.050.0010.c | - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste martellate o tranciate, sp. 6/8 cm | m² | 37,54 |  |
MC.16.050.0010.d | - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste segate, sp. 4/6 cm | m² | 44,81 |  |
MC.16.050.0010.e | - di forma rettangolare, lunghezza a correre, coste segate, sp. 6/8 cm | m² | 52,07 |  |
MC.16.050.0030 | Cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco: |  |  |  |
MC.16.050.0030.a | - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6 cm, peso 100 kg/m² circa | 100 kg | 23,06 |  |
MC.16.050.0030.b | - in porfido del Trentino Alto Adigepezzatura 6/8 cm, peso 130 kg/m² circa | 100 kg | 21,20 |  |
MC.16.050.0030.c | - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 8/10 cm, peso 185 kg/m² circa | 100 kg | 21,98 |  |
MC.16.050.0030.d | - in porfido del Trentino Alto Adige pezzatura 10/12 cm, peso 240 kg/m² circa | 100 kg | 20,46 |  |
MC.16.050.0030.e | - in beola pezzatura 8/10 cm, peso 160 kg/m² circa | 100 kg | 17,50 |  |
MC.16.050.0050 | Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma rettangolare, spessore 4 - 6 cm, dimensioni fino a 70 x 35 cm se consentite dal materiale, coste lavorate a mano o refilate di fresa: |  |  |  |
MC.16.050.0050.a | - beola grigia | m² | 53,64 |  |
MC.16.050.0050.b | - beola bianca | m² | 69,73 |  |
MC.16.050.0060 | Beola in lastre a spacco naturale di cava di forma irregolare, senza alcuna lavorazione: |  |  |  |
MC.16.050.0060.a | - beola grigia | m² | 32,00 |  |
MC.16.050.0060.b | - beola bianca | m² | 41,60 |  |
MC.16.050.0070 | Quarzite in lastre rettangolari, pezzatura 15 - 20 cm e lunghezze libere, a coste martellate o tranciate, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²), colore grigio olivo, giallo dorato, rosa. | m² | 93,20 |  |
MC.16.050.0080 | Quarzite in lastre a contorno irregolare, con diagonali da 12 a 25 cm, spessore 10 - 20 mm (peso 50 kg/m²), colore grigio olivo, giallo dorato, rosa. | m² | 26,42 |  |
MC.16.050.0090 | Pietra di Luserna in lastre a spacco naturale di cava con bordi fresati: |  |  |  |
MC.16.050.0090.a | - cm 15x30 circa -spessore 1-2 cm | m² | 24,56 |  |
MC.16.050.0090.b | - cm 25x50 circa -spessore 2,5-4 cm | m² | 34,40 |  |
MC.16.050.0100 | Pietra di Luserna in quadrettoni alla romana di dimensioni varie, superficie a spacco naturale e bordi martellinati, spessore 6-8 cm | m² | 42,44 |  |
MC.16.050.0110 | Lastre di granito Montorfano, Baveno, Sanfedelino, in lastre rettangolari, con faccia vista martellinata o bocciardata: |  |  |  |
MC.16.050.0110.a | - spessore 10 cm | m² | 156,63 |  |
MC.16.050.0110.b | - per ogni cm in più o in meno | m² | 15,66 |  |
MC.16.100 | MASSELLI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.16.100.0010 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo monostrato, colore naturale: |  |  |  |
MC.16.100.0010.a | - spessore 60 mm | m² | 10,30 |  |
MC.16.100.0010.b | - spessore 80 mm | m² | 11,69 |  |
MC.16.100.0010.c | - spessore 100 mm | m² | 13,98 |  |
MC.16.100.0020 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo monostrato, colorati: |  |  |  |
MC.16.100.0020.a | - spessore 60 mm | m² | 11,90 |  |
MC.16.100.0020.b | - spessore 80 mm | m² | 13,87 |  |
MC.16.100.0020.c | - spessore 100 mm | m² | 16,84 |  |
MC.16.100.0030 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, colore naturale: |  |  |  |
MC.16.100.0030.a | - spessore 60 mm | m² | 11,32 |  |
MC.16.100.0030.c | - spessore 100 mm | m² | 14,25 |  |
MC.16.100.0040 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, colorati: |  |  |  |
MC.16.100.0040.a | - spessore 60 mm | m² | 12,32 |  |
MC.16.100.0040.b | - spessore 80 mm | m² | 13,74 |  |
MC.16.100.0040.c | - spessore 100 mm | m² | 15,32 |  |
MC.16.100.0050 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 1338/2004, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti: |  |  |  |
MC.16.100.0050.a | - spessore 60 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 17,81 |  |
MC.16.100.0050.b | - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 20,60 |  |
MC.16.100.0050.c | - spessore 100 mm - con trattamento di pallinatura o similare | m² | 23,77 |  |
MC.16.100.0050.d | - spessore 60 mm - senza trattamento | m² | 13,35 |  |
MC.16.100.0050.e | - spessore 80 mm - senza trattamento | m² | 16,28 |  |
MC.16.100.0050.f | - spessore 100 mm - senza trattamento | m² | 19,78 |  |
MC.16.100.0060 | Masselli in cemento vibrocompressi prefabbricati con impasto a 300 kg di cemento ed inerti a granulometria controllata per pavimentazioni carreggiabili con superfici erbose pari al 55% - 65%: |  |  |  |
MC.16.100.0060.a | - spessore 8 cm, dimensioni 30/50 x 40/50. | m² | 11,11 |  |
MC.16.100.0060.b | - spessore 12 cm, dimensioni 40 x 40/50 x 50 cm | m² | 13,94 |  |
MC.16.110 | MASSELLI IN CALCESTRUZZO CON PROPRIETA' FOTOCATALITICA |  |  |  |
MC.16.110.0010 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori: |  |  |  |
MC.16.110.0010.a | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 23,38 |  |
MC.16.110.0010.b | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 24,73 |  |
MC.16.110.0010.c | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 17,92 |  |
MC.16.110.0010.d | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 19,64 |  |
MC.16.110.0020 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con proprietà fotocatalitiche, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colorati. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente: - una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante; - una miscela fotoattiva a base di cemento al biossido di titanio in grado di svolgere una funzione di abbattimento del biossido di azoto (Nox) e dei principali inquinanti atmosferici, risultandone una purificazione dell'aria, un'azione antimicrobica, deodorante e conferendo inoltre alla superficie una capacità autopulente. Spessori: |  |  |  |
MC.16.110.0020.a | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 22,69 |  |
MC.16.110.0020.b | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - con trattamento di pallinatura superficiale o similare | m² | 24,26 |  |
MC.16.110.0020.c | - 60 mm - classe di carico 3 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 17,70 |  |
MC.16.110.0020.d | - 80 mm - classe di carico 4 (carrabile medio) - senza trattamento | m² | 19,50 |  |
MC.16.120 | MASSELLI IN CALCESTRUZZO DRENANTI |  |  |  |
MC.16.120.0010 | Masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo doppio impasto, colore naturale, spessore cm 8 e delle dimensioni di mm 180 x 235. Per classi di carico 3 (carrabile medio) o 4 (carrabile pesante). Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. | m² | 19,11 |  |
MC.16.120.0020 | Masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10, classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione ed un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante. | m² | 22,00 |  |
MC.16.150 | LASTRE PREFABBRICATE |  |  |  |
MC.16.150.0010 | Lastre prefabbricate in calcestruzzo con dosaggio a 300 kg di cemento, armate, spessore minimo 4 cm, larghezza da 30 a 50 cm, lunghezza da 50 a 100 cm | m² | 12,97 |  |
MC.16.150.0020 | Lastre ad imitazione di porfidi composte da inerti di porfidi e quarzi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 40 mm dimensioni 40 x 60 - 40 x 40 cm, con superficie a rilievo. | m² | 22,31 |  |
MC.16.150.0030 | Lastre modellate a porfido composte da inerti di porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm: |  |  |  |
MC.16.150.0030.a | - tipo levigate | m² | 17,12 |  |
MC.16.150.0030.b | - tipo sabbiate | m² | 20,23 |  |
MC.16.150.0040 | Lastre composte da inerti di graniti e porfidi naturali legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 35 mm dimensioni 40 x 40 cm, a superficie piana sabbiata e bisellata. | m² | 31,13 |  |
MC.16.150.0050 | Lastre composte da ghiaino di fiume o graniglia di marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm dimensioni 40 x 40 - 50 x 50 cm: |  |  |  |
MC.16.150.0050.a | - colore grigio | m² | 9,03 |  |
MC.16.150.0050.b | - con ghiaino colorato | m² | 13,50 |  |
MC.16.150.0060 | Lastre composte da micrograniglie di marmo legate con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm | m² | 16,61 |  |
MC.16.150.0070 | Lastre composte da inerti di quarzo selezionati e legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40 x 40 cm | m² | 14,78 |  |
MC.16.150.0100 | Lastre prefabbricate in conglomerato di sabbie silicee e cemento ad alta resistenza con strato superiore composto da agglomerato di porfidi, graniti naturali, quarzi, spessore totale 5 cm, dimensioni 15x15 - 15x30 - 30x30 cm, con superficie piana o a rilievo, sabbiata | m² | 21,79 |  |
MC.16.200 | PIASTRELLE |  |  |  |
MC.16.200.0010 | Piastrelle in pietra artificiale, con colorazione simile alle pietre naturali (grigio ardesia, porfido rosa, marrone sanpietrino, ecc.), strato a vista composto da polveri e graniglie macinate finemente di quarzo sferoidale tedesco, graniti e porfidi nazionali, uniti a cementi ad altissima resistenza; dimensioni 30 x 30 cm, spessore 4 cm; in grado di guidare ipo e non vedenti. | m² | 57,06 |  |
MC.16.200.0020 | Piastrelle in cemento con strato di finitura di 12 mm a 12 kg/m² di granulato sferoidale di quarzo con indurenti, spessore totale 3 cm, dimensioni: |  |  |  |
MC.16.200.0020.a | - 30 x 30 cm, colore grigio | m² | 11,26 |  |
MC.16.200.0020.b | - 30 x 30 cm, colore rosso | m² | 12,24 |  |
MC.16.200.0020.c | - 25 x 25 cm, colore grigio | m² | 9,97 |  |
MC.16.200.0020.d | - 25 x 25 cm, colore rosso | m² | 10,95 |  |
MC.16.200.0030 | Pietrini di cemento in lastre pressovibrate a superficie bugnata, spessore 30 mm, dimensioni 30 x 30 cm. | m² | 15,55 |  |
MC.16.250 | MATTONELLE DI ASFALTO |  |  |  |
MC.16.250.0010 | Mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, dimensioni 10 x 20 cm: |  |  |  |
MC.16.250.0010.a | - spessore 20 mm | m² | 9,92 |  |
MC.16.250.0010.b | - spessore 30 mm | m² | 11,36 |  |
MC.16.250.0010.c | - spessore 40 mm | m² | 13,89 |  |
MC.16.250.0010.d | - spessore 50 mm | m² | 16,95 |  |
MC.16.250.0020 | Mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, dimensioni 10 x 20 cm: |  |  |  |
MC.16.250.0020.a | - spessore 20 mm | m² | 9,43 |  |
MC.16.250.0020.b | - spessore 30 mm | m² | 11,36 |  |
MC.16.250.0020.c | - spessore 40 mm | m² | 12,67 |  |