Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.06 - Unità di tratt. aria ad armadio e pensili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.06 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI |  |  |  |
1M.06.010 | TERMOVENTILATORI |  |  |  |
1M.06.010.0010 | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.251,32 |  | 19,91
1M.06.010.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.426,11 |  | 18,47
1M.06.010.0010.c | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.577,12 |  | 20,42
1M.06.010.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 2.773,14 |  | 18,97
1M.06.010.0010.e | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 3.254,71 |  | 17,66
1M.06.010.0010.f | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 3.530,64 |  | 16,28
1M.06.010.0010.g | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 4.058,75 |  | 14,16
1M.06.010.0010.h | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.620,57 |  | 12,44
1M.06.010.0010.i | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.790,37 |  | 12,00
1M.06.010.0010.j | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kW | cad | 4.960,16 |  | 11,59
1M.06.010.0020 | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kW | cad | 1.267,85 |  | 31,51
1M.06.010.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kW | cad | 1.325,28 |  | 30,14
1M.06.010.0020.c | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kW | cad | 1.418,57 |  | 31,60
1M.06.010.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kW | cad | 1.515,95 |  | 29,57
1M.06.010.0020.e | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW | cad | 1.645,80 |  | 27,23
1M.06.010.0020.f | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kW | cad | 1.765,65 |  | 25,39
1M.06.010.0020.g | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.238,43 |  | 25,68
1M.06.010.0020.h | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kW | cad | 2.397,00 |  | 23,98
1M.06.020 | CONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.06.020.0010 | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.658,73 |  | 27,85
1M.06.020.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.832,27 |  | 26,15
1M.06.020.0010.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile fino a 4000 m³/h - fino a 60 kWt | cad | 448,09 |  | 34,79
1M.06.020.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.990,78 |  | 27,37
1M.06.020.0010.e | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.028,04 |  | 22,20
1M.06.020.0010.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 90 kWt | cad | 625,33 |  | 37,40
1M.06.020.0010.g | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.746,68 |  | 24,45
1M.06.020.0010.h | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 4.023,84 |  | 22,76
1M.06.020.0010.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 150 kWt | cad | 602,90 |  | 25,86
1M.06.020.0010.j | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 4.560,70 |  | 20,08
1M.06.020.0010.k | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 5.123,77 |  | 17,88
1M.06.020.0010.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 200 kWt | cad | 823,83 |  | 28,39
1M.06.020.0010.m | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 4.976,44 |  | 18,41
1M.06.020.0010.n | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kWf | cad | 5.483,34 |  | 16,70
1M.06.020.0010.o | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 300 kWt | cad | 902,50 |  | 25,91
1M.06.020.0020 | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kWf | cad | 1.917,32 |  | 46,25
1M.06.020.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWf | cad | 1.974,75 |  | 44,90
1M.06.020.0020.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile fino a 500 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWt | cad | 336,97 |  | 46,27
1M.06.020.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.190,95 |  | 47,14
1M.06.020.0020.e | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWf | cad | 2.288,33 |  | 45,14
1M.06.020.0020.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWt | cad | 396,90 |  | 39,28
1M.06.020.0020.g | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kWf | cad | 2.420,67 |  | 42,67
1M.06.020.0020.h | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWf | cad | 2.540,53 |  | 40,66
1M.06.020.0020.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWt | cad | 474,31 |  | 32,87
1M.06.020.0020.j | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.862,64 |  | 36,08
1M.06.020.0020.k | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWf | cad | 3.021,19 |  | 34,19
1M.06.020.0020.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWt | cad | 505,52 |  | 30,84