Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.06 - Murature, tavolati - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.06 | MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE |  |  |  |
2C.06.750 | MODIFICHE MURATURE |  |  |  |
2C.06.750.0010 | Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per: |  |  |  |
2C.06.750.0010.a | - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto) | m² | 73,23 |  | 58,47
2C.06.750.0020 | Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: |  |  |  |
2C.06.750.0020.a | - spessore forato 8 cm | m² | 43,11 |  | 59,82
2C.06.750.0020.b | - spessore forato 12 cm | m² | 52,73 |  | 56,32
2C.06.750.0050 | Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0050.a | - forato 8 cm | m² | 137,85 |  | 54,84
2C.06.750.0050.b | - forato 12 cm | m² | 145,99 |  | 53,41
2C.06.750.0050.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 147,42 |  | 55,25
2C.06.750.0050.d | - spessore mattone pieno 11 cm | m² | 172,51 |  | 54,55
2C.06.750.0060 | Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: |  |  |  |
2C.06.750.0060.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 168,77 |  | 53,33
2C.06.750.0060.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 200,78 |  | 52,20
2C.06.750.0060.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 236,97 |  | 51,39
2C.06.750.0060.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 269,01 |  | 50,78
2C.06.750.0070 | Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0070.a | - forato 8 cm | m² | 146,39 |  | 57,11
2C.06.750.0070.b | - forato 12 cm | m² | 158,61 |  | 56,49
2C.06.750.0070.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 161,73 |  | 57,60
2C.06.750.0070.d | - mattone pieno 11 cm | m² | 175,85 |  | 56,62
2C.06.750.0080 | Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0080.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 225,46 |  | 58,23
2C.06.750.0080.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 278,81 |  | 58,26
2C.06.750.0080.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 321,78 |  | 58,31
2C.06.750.0080.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 363,33 |  | 58,50
2C.06.760 | RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI |  |  |  |
2C.06.760.0010 | Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti: |  |  |  |
2C.06.760.0010.a | - spessore 6 cm | m² | 32,45 |  | 60,45
2C.06.760.0010.b | - spessore 8 cm | m² | 33,37 |  | 59,26
2C.06.760.0010.c | - spessore 10 cm | m² | 34,55 |  | 57,24
2C.06.760.0020 | Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. | m² | 26,70 |  | 60,13