Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1E.02 - Cavi e vie cavi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1E.02 | CAVI E VIE CAVI |  |  |  |
1E.02.010 | TUBAZIONI ELETTRICHE |  |  |  |
1E.02.010.0010 | Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. |  |  |  |
1E.02.010.0010.a | - diam. 16mm | m | 3,21 |  | 76,01
1E.02.010.0010.b | - diam. 20mm | m | 3,27 |  | 74,62
1E.02.010.0010.c | - diam. 25mm | m | 3,67 |  | 66,49
1E.02.010.0010.d | - diam. 32mm | m | 5,03 |  | 48,51
1E.02.010.0010.e | - diam. 40mm | m | 5,83 |  | 41,85
1E.02.010.0010.f | - diam. 50mm | m | 6,93 |  | 35,21
1E.02.010.0010.g | - diam. 63mm | m | 10,00 |  | 24,40
1E.02.010.0020 | Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. |  |  |  |
1E.02.010.0020.a | - diam. 16mm | m | 6,44 |  | 75,62
1E.02.010.0020.b | - diam. 20mm | m | 6,82 |  | 71,41
1E.02.010.0020.c | - diam. 25mm | m | 10,15 |  | 72,02
1E.02.010.0020.d | - diam. 32mm | m | 11,65 |  | 62,75
1E.02.010.0020.e | - diam. 40mm | m | 14,08 |  | 51,92
1E.02.010.0020.f | - diam. 50mm | m | 22,72 |  | 42,87
1E.02.010.0020.g | - diam. 63mm | m | 45,38 |  | 21,46
1E.02.010.0030 | Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON |  |  |  |
1E.02.010.0030.a | - diam. 40mm | m | 6,94 |  | 70,17
1E.02.010.0030.b | - diam. 50mm | m | 7,05 |  | 69,08
1E.02.010.0030.c | - diam. 63mm | m | 7,27 |  | 66,99
1E.02.010.0030.d | - diam. 80mm | m | 7,66 |  | 63,58
1E.02.010.0030.e | - diam. 100mm | m | 7,96 |  | 61,18
1E.02.010.0030.f | - diam. 110mm | m | 8,58 |  | 56,76
1E.02.010.0030.g | - diam. 125mm | m | 9,14 |  | 53,28
1E.02.010.0030.h | - diam. 140mm | m | 10,80 |  | 45,09
1E.02.010.0030.i | - diam. 160mm | m | 11,99 |  | 40,62
1E.02.010.0030.j | - diam. 200mm | m | 15,08 |  | 32,29
1E.02.010.0040 | Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEI-EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio. |  |  |  |
1E.02.010.0040.a | - diam. 16mm | m | 10,01 |  | 73,03
1E.02.010.0040.b | - diam. 20mm | m | 10,25 |  | 71,32
1E.02.010.0040.c | - diam. 25mm | m | 10,86 |  | 67,31
1E.02.010.0040.d | - diam. 32mm | m | 14,36 |  | 67,83
1E.02.010.0040.e | - diam. 40mm | m | 15,04 |  | 64,76
1E.02.010.0040.f | - diam. 50mm | m | 15,80 |  | 61,65
1E.02.010.0040.g | - diam. 63mm | m | 22,80 |  | 53,42
1E.02.010.0050 | Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori |  |  |  |
1E.02.010.0050.a | - diam. 8mm | m | 10,90 |  | 67,06
1E.02.010.0050.b | - diam. 10mm | m | 11,00 |  | 66,45
1E.02.010.0050.c | - diam. 12mm | m | 11,01 |  | 66,39
1E.02.010.0050.d | - diam. 14mm | m | 11,19 |  | 65,33
1E.02.010.0050.e | - diam. 16mm | m | 11,36 |  | 64,35
1E.02.010.0050.f | - diam. 20mm | m | 11,83 |  | 61,79
1E.02.010.0050.g | - diam. 22mm | m | 12,03 |  | 60,76
1E.02.010.0050.h | - diam. 25mm | m | 12,47 |  | 58,62
1E.02.010.0050.i | - diam. 28mm | m | 13,21 |  | 55,34
1E.02.010.0050.j | - diam. 32mm | m | 13,94 |  | 52,44
1E.02.010.0050.k | - diam. 35mm | m | 14,40 |  | 50,76
1E.02.010.0050.l | - diam. 40mm | m | 15,65 |  | 46,71
1E.02.010.0050.m | - diam. 50mm | m | 21,54 |  | 45,22
1E.02.010.0050.n | - diam. 60mm | m | 23,32 |  | 41,77
1E.02.010.0060 | Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, ricoperti in PVC autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completa di raccordi e accessori, nei diametri: |  |  |  |
1E.02.010.0060.a | - diam. 16mm | m | 10,84 |  | 67,44
1E.02.010.0060.b | - diam. 20mm | m | 11,63 |  | 62,85
1E.02.010.0060.c | - diam. 25mm | m | 12,69 |  | 57,60
1E.02.010.0060.d | - diam. 32mm | m | 15,18 |  | 48,16
1E.02.010.0060.e | - diam. 40mm | m | 16,08 |  | 45,46
1E.02.010.0060.f | - diam. 50mm | m | 22,02 |  | 44,23
1E.02.010.0060.g | - diam. 60mm | m | 23,77 |  | 40,98
1E.02.020 | CASSETTE E SCATOLE |  |  |  |
1E.02.020.0010 | Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. |  |  |  |
1E.02.020.0010.a | - 92x92x45 mm | cad | 3,52 |  | 69,32
1E.02.020.0010.b | - 118x96x45 mm | cad | 3,62 |  | 67,40
1E.02.020.0010.c | - 118x96x70 mm | cad | 3,80 |  | 64,21
1E.02.020.0010.d | - 152x98x70 mm | cad | 3,88 |  | 62,89
1E.02.020.0010.e | - 160x130x70 mm | cad | 4,27 |  | 57,14
1E.02.020.0010.f | - 196x152x70 mm | cad | 7,70 |  | 63,25
1E.02.020.0010.g | - 294x152x70 mm | cad | 8,49 |  | 57,36
1E.02.020.0010.h | - 392x152x70 mm | cad | 10,15 |  | 47,98
1E.02.020.0010.i | - 480x152x70 mm | cad | 11,41 |  | 42,68
1E.02.020.0010.j | - 516x202x80 mm | cad | 16,61 |  | 44,01
1E.02.020.0010.k | - 516x294x80 mm | cad | 26,08 |  | 28,03
1E.02.020.0020 | Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. |  |  |  |
1E.02.020.0020.a | - 100x100x50 mm | cad | 14,17 |  | 68,74
1E.02.020.0020.b | - 120x80x50 mm | cad | 14,43 |  | 67,50
1E.02.020.0020.c | - 150x110x70 mm | cad | 15,57 |  | 62,56
1E.02.020.0020.d | - 190x140x70 mm | cad | 18,50 |  | 52,65
1E.02.020.0020.e | - 240x190x90 mm | cad | 30,60 |  | 31,83
1E.02.020.0020.f | - 300x220x120 mm | cad | 30,60 |  | 31,83
1E.02.020.0020.g | - 380x300x120 mm | cad | 37,07 |  | 26,27
1E.02.020.0020.h | - 460x380x120 mm | cad | 47,38 |  | 20,56
1E.02.020.0030 | Cassetta portafrutto da incasso in resina |  |  |  |
1E.02.020.0030.a | - diam. 60mm | cad | 3,29 |  | 74,16
1E.02.020.0030.b | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati | cad | 3,49 |  | 69,91
1E.02.020.0030.c | - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati con colonnine di fissaggio | cad | 3,67 |  | 66,49
1E.02.020.0030.d | - rettangolare per combinazioni fino a quattro posti allineati | cad | 4,62 |  | 52,81
1E.02.020.0030.e | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti allineati | cad | 5,43 |  | 44,94
1E.02.020.0030.f | - rettangolare per combinazioni fino a sei posti sovrapposti (3+3) | cad | 5,80 |  | 42,07
1E.02.020.0040 | Coperchi per scatole e cassette |  |  |  |
1E.02.020.0040.a | - per scatola tonda in PVC fino a 90mm | cad | 2,26 |  | 64,60
1E.02.020.0040.b | - 92x92 mm | cad | 2,31 |  | 63,20
1E.02.020.0040.c | - 118x96 mm | cad | 2,40 |  | 60,83
1E.02.020.0040.d | - 152x98 mm | cad | 2,57 |  | 56,81
1E.02.020.0040.e | - 160x130 mm | cad | 2,96 |  | 49,32
1E.02.020.0040.f | - 196x152 mm | cad | 3,44 |  | 42,44
1E.02.020.0040.g | - 294x152 mm | cad | 4,00 |  | 36,50
1E.02.020.0040.h | - 392x152 mm | cad | 6,02 |  | 24,25
1E.02.020.0040.i | - 480x152 mm | cad | 8,12 |  | 24,01
1E.02.020.0040.j | - 516x202 mm | cad | 9,56 |  | 20,40
1E.02.020.0040.k | - 516x294 mm | cad | 11,53 |  | 16,91
1E.02.020.0050 | Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706, non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di protezione IP65, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.02.020.0050.a | - 90x90x65 mm | cad | 31,34 |  | 46,62
1E.02.020.0050.b | - 100x100x85 mm | cad | 33,61 |  | 43,47
1E.02.020.0050.c | - 150x150x100 mm | cad | 37,11 |  | 39,37
1E.02.020.0050.d | - 300x150x100 mm | cad | 70,82 |  | 20,63
1E.02.020.0050.e | - 300x230x100 mm | cad | 105,12 |  | 13,90
1E.02.020.0050.f | - 300x230x180 mm | cad | 122,05 |  | 15,96
1E.02.020.0050.g | - 470x300x180 mm | cad | 182,71 |  | 10,66
1E.02.020.0050.h | - 630x300x180 mm | cad | 287,16 |  | 6,78
1E.02.020.0060 | Raccordo in acciaio inox tubo-tubo, grado di protezione IP65, nei diametri: |  |  |  |
1E.02.020.0060.a | - 16 mm | cad | 22,10 |  | 11,04
1E.02.020.0060.b | - 20 mm | cad | 24,89 |  | 9,80
1E.02.020.0060.c | - 25 mm | cad | 27,86 |  | 8,76
1E.02.020.0060.d | - 32 mm | cad | 32,58 |  | 7,49
1E.02.020.0060.e | - 40 mm | cad | 58,10 |  | 4,20
1E.02.020.0060.f | - 50 mm | cad | 75,15 |  | 3,25
1E.02.020.0070 | Raccordo in acciaio inox tubo-scatola, grado di protezione IP65, nei diametri: |  |  |  |
1E.02.020.0070.a | - 16 mm | cad | 17,42 |  | 14,01
1E.02.020.0070.b | - 20 mm | cad | 18,34 |  | 13,30
1E.02.020.0070.c | - 25 mm | cad | 21,10 |  | 11,56
1E.02.020.0070.d | - 32 mm | cad | 25,77 |  | 9,47
1E.02.020.0070.e | - 40 mm | cad | 44,12 |  | 5,53
1E.02.020.0070.f | - 50 mm | cad | 58,98 |  | 4,14
1E.02.030 | CANALI E PASSERELLE |  |  |  |
1E.02.030.0010 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio |  |  |  |
1E.02.030.0010.a | - 50 mm | m | 12,42 |  | 58,86
1E.02.030.0010.b | - 100 mm | m | 13,00 |  | 56,23
1E.02.030.0010.c | - 150 mm | m | 14,50 |  | 50,41
1E.02.030.0010.d | - 200 mm | m | 18,19 |  | 53,55
1E.02.030.0010.e | - 300 mm | m | 18,87 |  | 51,62
1E.02.030.0010.f | - 400 mm | m | 19,59 |  | 49,72
1E.02.030.0010.g | - 500 mm | m | 28,19 |  | 51,83
1E.02.030.0010.h | - 600 mm | m | 29,79 |  | 49,04
1E.02.030.0020 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 50mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio |  |  |  |
1E.02.030.0020.a | - 50 mm | m | 13,82 |  | 52,89
1E.02.030.0020.b | - 100 mm | m | 14,54 |  | 50,28
1E.02.030.0020.c | - 150 mm | m | 15,16 |  | 48,22
1E.02.030.0020.d | - 200 mm | m | 18,92 |  | 51,48
1E.02.030.0020.e | - 300 mm | m | 19,59 |  | 49,72
1E.02.030.0020.f | - 400 mm | m | 20,36 |  | 47,84
1E.02.030.0020.g | - 500 mm | m | 29,06 |  | 50,28
1E.02.030.0020.h | - 600 mm | m | 30,71 |  | 47,57
1E.02.030.0030 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 80mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio |  |  |  |
1E.02.030.0030.a | - 100 mm | m | 15,16 |  | 48,22
1E.02.030.0030.b | - 150 mm | m | 19,95 |  | 36,64
1E.02.030.0030.c | - 200 mm | m | 25,47 |  | 38,24
1E.02.030.0030.d | - 250 mm | m | 31,45 |  | 30,97
1E.02.030.0030.e | - 300 mm | m | 25,47 |  | 38,24
1E.02.030.0030.f | - 400 mm | m | 31,45 |  | 30,97
1E.02.030.0030.g | - 500 mm | m | 41,34 |  | 35,34
1E.02.030.0030.h | - 600 mm | m | 44,12 |  | 33,11
1E.02.030.0040 | Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 100mm) Grado di protezione IP2X, con coperchio |  |  |  |
1E.02.030.0040.a | - 100 mm | m | 16,50 |  | 44,30
1E.02.030.0040.b | - 150 mm | m | 20,78 |  | 35,18
1E.02.030.0040.c | - 200 mm | m | 26,29 |  | 37,05
1E.02.030.0040.d | - 250 mm | m | 32,37 |  | 30,09
1E.02.030.0040.e | - 300 mm | m | 36,19 |  | 26,91
1E.02.030.0040.f | - 400 mm | m | 38,97 |  | 24,99
1E.02.030.0040.g | - 500 mm | m | 42,27 |  | 34,56
1E.02.030.0040.h | - 600 mm | m | 45,06 |  | 32,42
1E.02.030.0050 | Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: |  |  |  |
1E.02.030.0050.a | - 35 mm | m | 5,63 |  | 43,34
1E.02.030.0050.b | - 50 mm | m | 5,46 |  | 44,69
1E.02.030.0050.c | - 80 mm | m | 5,46 |  | 44,69
1E.02.030.0050.d | - 100 mm | m | 5,46 |  | 44,69
1E.02.030.0060 | Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati,completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio |  |  |  |
1E.02.030.0060.a | - 100x60 mm | m | 15,42 |  | 47,41
1E.02.030.0060.b | - 200x60 mm | m | 21,24 |  | 45,86
1E.02.030.0060.c | - 300x60 mm | m | 25,36 |  | 38,41
1E.02.030.0060.d | - 400x100 mm | m | 34,85 |  | 27,95
1E.02.030.0060.e | - 500x100 mm | m | 45,06 |  | 32,42
1E.02.030.0070 | Canale in robusta lamiera d'acciaio verniciata a forno su trattamento anticorrosivo, sezione a "C", completa di accessori di montaggio e fissaggio. Grado di protezione IP4X con coperchio (non incluso). Nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.02.030.0070.a | - 100x60 mm | m | 19,34 |  | 37,80
1E.02.030.0070.b | - 130x60 mm | m | 22,32 |  | 32,75
1E.02.030.0070.c | - 150x60 mm | m | 24,39 |  | 29,97
1E.02.030.0070.d | - 200x60 mm | m | 31,34 |  | 31,08
1E.02.030.0070.e | - 300 x100 mm | m | 53,42 |  | 18,23
1E.02.030.0080 | Canaletta in PVC, rigido autoestinguente con sezione rettangolare aperta e coperchio a scatto. Grado di protezione IP4X |  |  |  |
1E.02.030.0080.a | - 22x10 mm | m | 10,09 |  | 72,45
1E.02.030.0080.b | - 15x15 mm | m | 9,82 |  | 74,44
1E.02.030.0080.c | - 20x20 mm | m | 10,18 |  | 71,81
1E.02.030.0080.d | - 30x15 mm | m | 10,70 |  | 68,32
1E.02.030.0090 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 30 mm |  |  |  |
1E.02.030.0090.a | - larghezza 50 mm | m | 11,80 |  | 61,95
1E.02.030.0090.b | - larghezza 100 mm | m | 12,79 |  | 57,15
1E.02.030.0090.c | - larghezza 150 mm | m | 13,54 |  | 53,99
1E.02.030.0090.d | - larghezza 200 mm | m | 17,11 |  | 56,93
1E.02.030.0090.e | - larghezza 300 mm | m | 19,77 |  | 49,27
1E.02.030.0100 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm |  |  |  |
1E.02.030.0100.a | - larghezza 50 mm | m | 12,14 |  | 60,21
1E.02.030.0100.b | - larghezza 100 mm | m | 13,06 |  | 55,97
1E.02.030.0100.c | - larghezza 150 mm | m | 13,41 |  | 54,51
1E.02.030.0100.d | - larghezza 200 mm | m | 16,96 |  | 57,43
1E.02.030.0100.e | - larghezza 300 mm | m | 18,77 |  | 51,89
1E.02.030.0100.f | - larghezza 400 mm | m | 21,52 |  | 45,26
1E.02.030.0100.g | - larghezza 500 mm | m | 30,04 |  | 48,64
1E.02.030.0100.h | - larghezza 600 mm | m | 31,26 |  | 46,74
1E.02.030.0110 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 80 mm |  |  |  |
1E.02.030.0110.a | - larghezza 150 mm | m | 14,77 |  | 49,49
1E.02.030.0110.b | - larghezza 200 mm | m | 18,85 |  | 51,67
1E.02.030.0110.c | - larghezza 300 mm | m | 21,52 |  | 45,26
1E.02.030.0110.d | - larghezza 400 mm | m | 24,13 |  | 40,36
1E.02.030.0110.e | - larghezza 500 mm | m | 31,44 |  | 46,47
1E.02.030.0110.f | - larghezza 600 mm | m | 31,44 |  | 46,47
1E.02.030.0120 | Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 105 mm |  |  |  |
1E.02.030.0120.a | - larghezza 150 mm | m | 14,77 |  | 49,49
1E.02.030.0120.b | - larghezza 200 mm | m | 18,85 |  | 51,67
1E.02.030.0120.c | - larghezza 300 mm | m | 21,52 |  | 45,26
1E.02.030.0120.d | - larghezza 400 mm | m | 24,13 |  | 40,36
1E.02.030.0120.e | - larghezza 500 mm | m | 31,44 |  | 46,47
1E.02.030.0120.f | - larghezza 600 mm | m | 31,44 |  | 46,47
1E.02.030.0130 | Canale battiscopa e cornice 70x20 mm a tre scomparti per la posa di cavi, con coperchio avvolgente Grado di protezione IP4X | m | 11,75 |  | 62,21
1E.02.030.0140 | Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: |  |  |  |
1E.02.030.0140.a | - 50 mm | m | 6,02 |  | 40,53
1E.02.030.0140.b | - 100 mm | m | 6,11 |  | 39,93
1E.02.030.0140.c | - 150 mm | m | 6,90 |  | 35,36
1E.02.030.0140.d | - 200 mm | m | 7,90 |  | 30,89
1E.02.030.0140.e | - 250 mm | m | 8,38 |  | 29,12
1E.02.030.0140.f | - 300 mm | m | 9,39 |  | 25,99
1E.02.030.0140.g | - 400 mm | m | 12,31 |  | 19,82
1E.02.030.0140.h | - 500 mm | m | 14,67 |  | 16,63
1E.02.030.0140.i | - 600 mm | m | 16,34 |  | 14,93
1E.02.035 | CANALE AD USO BATTISCOPA, CORNICE E SOPRAPAVIMENTO ED ACCESSORI |  |  |  |
1E.02.035.0010 | Fornitura e posa in opera di canale ad uso battiscopa IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 20,28 |  | 45,61
1E.02.035.0020 | Fornitura e posa in opera di coperchio per canale ad uso battiscopa 70x20 | m | 9,83 |  | 44,56
1E.02.035.0030 | Fornitura e posa di canale ad uso cornice IP40 a 3 scomparti 70 X 20 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 23,50 |  | 45,62
1E.02.035.0040 | Fornitura e posa di coperchio per canale ad uso cornice 70x20 | m | 10,82 |  | 45,01
1E.02.035.0050 | Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso cornice a 3 scomparti 70x20 | cad | 10,82 |  | 45,01
1E.02.035.0060 | Fornitura e posa di canale ad uso battiscopa e cornice IP40 a 4 scomparti 120 X 25 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno variabile e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi. | m | 43,04 |  | 45,26
1E.02.035.0070 | Fornitura e posa di coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25 | m | 14,16 |  | 44,77
1E.02.035.0080 | Fornitura e posa di cassetta derivazione per canale ad uso battiscopa e cornice a 4 scomparti 70x20 | m | 17,36 |  | 44,93
1E.02.035.0090 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti | cad | 8,60 |  | 45,23
1E.02.035.0100 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 4 posti | cad | 8,72 |  | 44,61
1E.02.035.0110 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 8 posti | cad | 11,94 |  | 44,89
1E.02.035.0120 | Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 12 posti (6+6) | cad | 23,50 |  | 45,62
1E.02.035.0130 | Fornitura e posa di canale portacavi con coperchio ad uso soprapavimento 4 scomparti 85x20 compreso di giunto e angolo piano. | m | 29,04 |  | 45,32
1E.02.040 | CAVI ELETTRICI |  |  |  |
1E.02.040.0010 | Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK |  |  |  |
1E.02.040.0010.a | - 1 mm² | m | 1,02 |  | 71,57
1E.02.040.0010.b | - 1.5 mm² | m | 1,03 |  | 70,87
1E.02.040.0010.c | - 2.5 mm² | m | 1,11 |  | 65,77
1E.02.040.0010.d | - 4 mm² | m | 1,22 |  | 59,84
1E.02.040.0010.e | - 6 mm² | m | 1,38 |  | 52,90
1E.02.040.0010.f | - 10 mm² | m | 1,73 |  | 42,20
1E.02.040.0010.g | - 16 mm² | m | 2,46 |  | 39,84
1E.02.040.0010.h | - 25 mm² | m | 3,16 |  | 31,01
1E.02.040.0010.i | - 35 mm² | m | 4,51 |  | 32,37
1E.02.040.0010.j | - 50 mm² | m | 5,97 |  | 28,48
1E.02.040.0010.k | - 70 mm² | m | 7,73 |  | 25,23
1E.02.040.0010.l | - 95 mm² | m | 9,77 |  | 22,42
1E.02.040.0010.m | - 120 mm² | m | 12,10 |  | 20,17
1E.02.040.0010.n | - 150 mm² | m | 14,87 |  | 18,02
1E.02.040.0010.o | - 185 mm² | m | 17,77 |  | 16,43
1E.02.040.0010.p | - 240 mm² | m | 22,13 |  | 14,32
1E.02.040.0020 | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R |  |  |  |
1E.02.040.0020.a | - 1.5 mm² | m | 1,25 |  | 58,40
1E.02.040.0020.b | - 2.5 mm² | m | 1,32 |  | 55,30
1E.02.040.0020.c | - 4 mm² | m | 1,45 |  | 50,34
1E.02.040.0020.d | - 6 mm² | m | 1,61 |  | 45,34
1E.02.040.0020.e | - 10 mm² | m | 2,24 |  | 43,75
1E.02.040.0020.f | - 16 mm² | m | 2,71 |  | 36,16
1E.02.040.0020.g | - 25 mm² | m | 3,71 |  | 32,88
1E.02.040.0020.h | - 35 mm² | m | 4,00 |  | 36,50
1E.02.040.0020.i | - 50 mm² | m | 5,93 |  | 28,67
1E.02.040.0020.j | - 70 mm² | m | 7,74 |  | 25,19
1E.02.040.0020.k | - 95 mm² | m | 9,71 |  | 22,55
1E.02.040.0020.l | - 120 mm² | m | 12,12 |  | 20,13
1E.02.040.0020.m | - 150 mm² | m | 14,49 |  | 18,50
1E.02.040.0020.n | - 185 mm² | m | 17,39 |  | 16,79
1E.02.040.0020.o | - 240 mm² | m | 21,46 |  | 14,77
1E.02.040.0020.p | - 300 mm² | m | 26,15 |  | 13,04
1E.02.040.0020.q | - 400 mm² | m | 35,27 |  | 13,81
1E.02.040.0030 | Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR |  |  |  |
1E.02.040.0030.a | - 2x1.5 mm² | m | 1,82 |  | 53,85
1E.02.040.0030.b | - 2x2.5 mm² | m | 2,02 |  | 48,51
1E.02.040.0030.c | - 2x4 mm² | m | 2,90 |  | 50,34
1E.02.040.0030.d | - 2x6 mm² | m | 3,27 |  | 44,65
1E.02.040.0030.e | - 2x10 mm² | m | 4,37 |  | 38,90
1E.02.040.0030.f | - 2x16 mm² | m | 5,42 |  | 31,37
1E.02.040.0030.g | - 2x25 mm² | m | 7,70 |  | 25,32
1E.02.040.0030.h | - 2x35 mm² | m | 10,11 |  | 21,66
1E.02.040.0030.i | - 2x50 mm² | m | 10,63 |  | 22,95
1E.02.040.0040 | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR |  |  |  |
1E.02.040.0040.a | - 3x1.5 mm² | m | 2,26 |  | 53,98
1E.02.040.0040.b | - 3x2.5 mm² | m | 2,52 |  | 48,41
1E.02.040.0040.c | - 3x4 mm² | m | 3,25 |  | 44,92
1E.02.040.0040.d | - 3x6 mm² | m | 4,06 |  | 41,87
1E.02.040.0040.e | - 3x10 mm² | m | 5,53 |  | 35,26
1E.02.040.0040.f | - 3x16 mm² | m | 7,03 |  | 27,74
1E.02.040.0040.g | - 3x25 mm² | m | 9,60 |  | 22,81
1E.02.040.0040.h | - 3x35 mm² | m | 12,32 |  | 17,78
1E.02.040.0040.i | - 3x50 mm² | m | 12,94 |  | 20,71
1E.02.040.0040.j | - 3x70 mm² | m | 22,08 |  | 13,22
1E.02.040.0040.k | - 3x95 mm² | m | 28,18 |  | 12,10
1E.02.040.0040.l | - 3x120 mm² | m | 35,89 |  | 10,84
1E.02.040.0040.m | - 3x150 mm² | m | 44,83 |  | 9,77
1E.02.040.0040.n | - 3x185 mm² | m | 54,35 |  | 8,96
1E.02.040.0040.o | - 3x240 mm² | m | 54,84 |  | 8,88
1E.02.040.0050 | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR |  |  |  |
1E.02.040.0050.a | - 4x1.5 mm² | m | 2,74 |  | 53,28
1E.02.040.0050.b | - 4x2.5 mm² | m | 3,08 |  | 47,40
1E.02.040.0050.c | - 4x4 mm² | m | 3,94 |  | 43,15
1E.02.040.0050.d | - 4x6 mm² | m | 4,92 |  | 39,63
1E.02.040.0050.e | - 4x10 mm² | m | 6,70 |  | 32,69
1E.02.040.0050.f | - 4x16 mm² | m | 8,94 |  | 27,29
1E.02.040.0050.g | - 4x25 mm² | m | 12,31 |  | 21,77
1E.02.040.0050.h | - 3.5x35 mm² | m | 15,70 |  | 20,19
1E.02.040.0050.i | - 3.5x50 mm² | m | 20,19 |  | 16,89
1E.02.040.0050.j | - 3.5x70 mm² | m | 26,97 |  | 14,42
1E.02.040.0050.k | - 3.5x95 mm² | m | 34,74 |  | 12,61
1E.02.040.0050.l | - 3.5x120 mm² | m | 45,71 |  | 10,65
1E.02.040.0050.m | - 3.5x150 mm² | m | 55,57 |  | 9,65
1E.02.040.0050.n | - 3.5x185 mm² | m | 66,18 |  | 8,84
1E.02.040.0050.o | - 3.5x240 mm² | m | 68,50 |  | 9,26
1E.02.040.0060 | Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR |  |  |  |
1E.02.040.0060.a | - 5x1.5 mm² | m | 4,28 |  | 34,11
1E.02.040.0060.b | - 5x2.5 mm² | m | 3,39 |  | 43,07
1E.02.040.0060.c | - 5x4 mm² | m | 4,35 |  | 39,08
1E.02.040.0060.d | - 5x6 mm² | m | 5,54 |  | 35,20
1E.02.040.0060.e | - 5x10 mm² | m | 8,02 |  | 30,42
1E.02.040.0060.f | - 5x16 mm² | m | 11,08 |  | 26,35
1E.02.040.0060.g | - 5x25 mm² | m | 15,31 |  | 22,27
1E.02.040.0060.h | - 5x35 mm² | m | 21,89 |  | 17,77
1E.02.040.0060.i | - 5x50 mm² | m | 25,30 |  | 19,25
1E.02.040.0070 | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7M1 |  |  |  |
1E.02.040.0070.a | - 10 mm² | m | 2,46 |  | 39,84
1E.02.040.0070.b | - 16 mm² | m | 3,18 |  | 38,36
1E.02.040.0070.c | - 25 mm² | m | 4,16 |  | 35,10
1E.02.040.0070.d | - 35 mm² | m | 5,30 |  | 32,08
1E.02.040.0070.e | - 50 mm² | m | 6,83 |  | 28,55
1E.02.040.0070.f | - 70 mm² | m | 8,79 |  | 24,91
1E.02.040.0070.g | - 95 mm² | m | 10,97 |  | 22,24
1E.02.040.0070.h | - 120 mm² | m | 13,48 |  | 19,88
1E.02.040.0070.i | - 150 mm² | m | 16,02 |  | 18,23
1E.02.040.0070.j | - 185 mm² | m | 19,07 |  | 16,62
1E.02.040.0070.k | - 240 mm² | m | 23,57 |  | 14,47
1E.02.040.0080 | Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 |  |  |  |
1E.02.040.0080.a | - 2x1.5 mm² | m | 1,94 |  | 50,52
1E.02.040.0080.b | - 2x2.5 mm² | m | 2,10 |  | 46,67
1E.02.040.0080.c | - 2x4 mm² | m | 3,01 |  | 48,50
1E.02.040.0080.d | - 2x6 mm² | m | 3,42 |  | 42,69
1E.02.040.0080.e | - 2x10 mm² | m | 4,60 |  | 36,96
1E.02.040.0080.f | - 2x16 mm² | m | 5,74 |  | 29,62
1E.02.040.0080.g | - 2x25 mm² | m | 8,17 |  | 23,87
1E.02.040.0080.h | - 2x35 mm² | m | 10,65 |  | 20,56
1E.02.040.0080.i | - 2x50 mm² | m | 13,99 |  | 17,44
1E.02.040.0090 | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 |  |  |  |
1E.02.040.0090.a | - 3x1.5 mm² | m | 2,34 |  | 52,14
1E.02.040.0090.b | - 3x2.5 mm² | m | 2,61 |  | 46,74
1E.02.040.0090.c | - 3x4 mm² | m | 3,36 |  | 43,45
1E.02.040.0090.d | - 3x6 mm² | m | 4,22 |  | 40,28
1E.02.040.0090.e | - 3x10 mm² | m | 5,80 |  | 33,62
1E.02.040.0090.f | - 3x16 mm² | m | 7,39 |  | 26,39
1E.02.040.0090.g | - 3x25 mm² | m | 10,07 |  | 21,75
1E.02.040.0090.h | - 3x35 mm² | m | 12,94 |  | 16,92
1E.02.040.0090.i | - 3x50 mm² | m | 17,22 |  | 15,56
1E.02.040.0090.j | - 3x70 mm² | m | 23,09 |  | 12,65
1E.02.040.0090.k | - 3x95 mm² | m | 23,91 |  | 14,26
1E.02.040.0100 | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 |  |  |  |
1E.02.040.0100.a | - 4x1.5 mm² | m | 2,86 |  | 51,05
1E.02.040.0100.b | - 4x2.5 mm² | m | 3,22 |  | 45,34
1E.02.040.0100.c | - 4x4 mm² | m | 4,09 |  | 41,56
1E.02.040.0100.d | - 4x6 mm² | m | 5,13 |  | 38,01
1E.02.040.0100.e | - 4x10 mm² | m | 7,01 |  | 31,24
1E.02.040.0100.f | - 4x16 mm² | m | 9,34 |  | 26,12
1E.02.040.0100.g | - 4x25 mm² | m | 12,89 |  | 20,79
1E.02.040.0100.h | - 3.5x35 mm² | m | 16,40 |  | 19,33
1E.02.040.0100.i | - 3.5x50 mm² | m | 21,14 |  | 16,13
1E.02.040.0100.j | - 3.5x70 mm² | m | 28,22 |  | 13,78
1E.02.040.0100.k | - 3.5x95 mm² | m | 36,17 |  | 12,11
1E.02.040.0110 | Cavo unipolare flessibile 450/750 V di rame isolato con elastomerico reticolato di qualità G9 e guaina in PVC speciale, a norme CEI 20-22 II e CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi e di gas tossici, tipo N07G9-K, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0110.a | - 1.5 mm² | m | 1,13 |  | 64,60
1E.02.040.0110.b | - 2,5 mm² | m | 1,23 |  | 59,35
1E.02.040.0110.c | - 4 mm² | m | 1,38 |  | 52,90
1E.02.040.0110.d | - 6 mm² | m | 1,52 |  | 48,03
1E.02.040.0110.e | - 10 mm² | m | 2,04 |  | 35,78
1E.02.040.0110.f | - 16 mm² | m | 2,87 |  | 34,15
1E.02.040.0110.g | - 25 mm² | m | 3,62 |  | 27,07
1E.02.040.0110.h | - 35 mm² | m | 5,07 |  | 28,80
1E.02.040.0110.i | - 50 mm² | m | 6,37 |  | 26,69
1E.02.040.0110.j | - 70 mm² | m | 8,45 |  | 23,08
1E.02.040.0110.k | - 95 mm² | m | 9,69 |  | 22,60
1E.02.040.0120 | Cavo bipolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0120.a | - 2x1 mm² | m | 1,25 |  | 58,40
1E.02.040.0120.b | - 2x1.5 mm² | m | 1,64 |  | 59,76
1E.02.040.0120.c | - 2x2,5 mm² | m | 1,86 |  | 52,69
1E.02.040.0120.d | - 2x4 mm² | m | 2,75 |  | 53,09
1E.02.040.0120.e | - 2x6 mm² | m | 2,89 |  | 50,52
1E.02.040.0130 | Cavo tripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0130.a | - 3x1 mm² | m | 1,64 |  | 59,76
1E.02.040.0130.b | - 3x1.5 mm² | m | 2,06 |  | 59,22
1E.02.040.0130.c | - 3x2,5 mm² | m | 2,37 |  | 51,48
1E.02.040.0130.d | - 3x4 mm² | m | 3,09 |  | 47,25
1E.02.040.0130.e | - 3x6 mm² | m | 3,58 |  | 47,49
1E.02.040.0140 | Cavo quadripolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0140.a | - 4x1 mm² | m | 2,06 |  | 59,22
1E.02.040.0140.b | - 4x1.5 mm² | m | 2,51 |  | 58,17
1E.02.040.0140.c | - 4x2.5 mm² | m | 2,88 |  | 50,69
1E.02.040.0140.d | - 4x4 mm² | m | 3,72 |  | 45,70
1E.02.040.0140.e | - 4x6 mm² | m | 4,72 |  | 41,31
1E.02.040.0150 | Cavo pentapolare 450/750 V con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 e 20-22 II tipo FROR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0150.a | - 5x1 mm² | m | 2,11 |  | 57,82
1E.02.040.0150.b | - 5x1.5 mm² | m | 2,55 |  | 57,25
1E.02.040.0150.c | - 5x2.5 mm² | m | 2,89 |  | 50,52
1E.02.040.0150.d | - 5x4 mm² | m | 3,76 |  | 45,21
1E.02.040.0150.e | - 5x6 mm² | m | 4,81 |  | 40,54
1E.02.040.0160 | Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10M1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0160.a | - 1.5 mm² | m | 1,82 |  | 53,85
1E.02.040.0160.b | - 2.5 mm² | m | 2,26 |  | 43,36
1E.02.040.0160.c | - 4 mm² | m | 2,53 |  | 38,74
1E.02.040.0160.d | - 6 mm² | m | 2,77 |  | 35,38
1E.02.040.0160.e | - 10 mm² | m | 3,42 |  | 28,65
1E.02.040.0160.f | - 16 mm² | m | 3,40 |  | 35,88
1E.02.040.0160.g | - 25 mm² | m | 5,30 |  | 23,02
1E.02.040.0160.h | - 35 mm² | m | 7,73 |  | 21,99
1E.02.040.0160.i | - 50 mm² | m | 8,81 |  | 22,13
1E.02.040.0160.j | - 70 mm² | m | 12,61 |  | 17,37
1E.02.040.0160.k | - 95 mm² | m | 15,55 |  | 15,69
1E.02.040.0160.l | - 120 mm² | m | 16,90 |  | 15,86
1E.02.040.0160.m | - 150 mm² | m | 23,18 |  | 12,60
1E.02.040.0170 | Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10OM1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0170.a | - 2x1.5 mm² | m | 2,88 |  | 34,03
1E.02.040.0170.b | - 2x2.5 mm² | m | 3,17 |  | 30,91
1E.02.040.0170.c | - 2x4 mm² | m | 3,77 |  | 38,73
1E.02.040.0170.d | - 2x6 mm² | m | 5,01 |  | 29,14
1E.02.040.0170.e | - 2x10 mm² | m | 6,92 |  | 24,57
1E.02.040.0170.f | - 2x16 mm² | m | 8,95 |  | 18,99
1E.02.040.0170.g | - 2x25 mm² | m | 11,40 |  | 17,11
1E.02.040.0180 | Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10OM1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0180.a | - 3x1.5 mm² | m | 3,61 |  | 33,80
1E.02.040.0180.b | - 3x2.5 mm² | m | 4,17 |  | 29,26
1E.02.040.0180.c | - 3x4 mm² | m | 5,39 |  | 27,09
1E.02.040.0180.d | - 3x6 mm² | m | 6,27 |  | 27,11
1E.02.040.0180.e | - 3x10 mm² | m | 8,82 |  | 22,11
1E.02.040.0180.f | - 3x16 mm² | m | 11,09 |  | 17,58
1E.02.040.0180.g | - 3x25 mm² | m | 14,96 |  | 14,64
1E.02.040.0190 | Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10OM1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0190.a | - 4x1.5 mm² | m | 4,41 |  | 33,11
1E.02.040.0190.b | - 4x2.5 mm² | m | 4,99 |  | 29,26
1E.02.040.0190.c | - 4x4 mm² | m | 6,28 |  | 27,07
1E.02.040.0190.d | - 4x6 mm² | m | 7,87 |  | 24,78
1E.02.040.0190.e | - 4x10 mm² | m | 11,15 |  | 19,64
1E.02.040.0190.f | - 4x16 mm² | m | 14,92 |  | 16,35
1E.02.040.0190.g | - 4x25 mm² | m | 17,35 |  | 15,45
1E.02.040.0200 | Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG10OM1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0200.a | - 5x1.5 mm² | m | 6,45 |  | 22,64
1E.02.040.0200.b | - 5x2.5 mm² | m | 5,75 |  | 25,39
1E.02.040.0200.c | - 5x4 mm² | m | 7,44 |  | 22,85
1E.02.040.0200.d | - 5x6 mm² | m | 9,34 |  | 20,88
1E.02.040.0200.e | - 5x10 mm² | m | 13,84 |  | 17,63
1E.02.040.0200.f | - 5x16 mm² | m | 17,73 |  | 16,47
1E.02.040.0210 | Cavo multipolare 300/500 V per comando e segnalazione con guaina flessibile in PVC e isolante in PVC speciale di qualità TI2, conduttore flessibile in rame ricotto, a norme CEI 20-20 tipo FROR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0210.a | - 7x1 mm² | m | 2,70 |  | 45,19
1E.02.040.0210.b | - 10x1 mm² | m | 3,03 |  | 40,26
1E.02.040.0210.c | - 12x1 mm² | m | 3,50 |  | 41,71
1E.02.040.0210.d | - 14x1 mm² | m | 3,77 |  | 38,73
1E.02.040.0210.e | - 16x1 mm² | m | 4,33 |  | 39,26
1E.02.040.0210.f | - 19x1 mm² | m | 4,70 |  | 36,17
1E.02.040.0210.g | - 24x1 mm² | m | 5,63 |  | 34,64
1E.02.040.0210.h | - 7x1.5 mm² | m | 3,81 |  | 38,32
1E.02.040.0210.i | - 10x1.5 mm² | m | 4,96 |  | 34,27
1E.02.040.0210.j | - 12x1.5 mm² | m | 5,52 |  | 30,80
1E.02.040.0210.k | - 14x1.5 mm² | m | 6,08 |  | 27,96
1E.02.040.0210.l | - 16x1.5 mm² | m | 6,96 |  | 28,02
1E.02.040.0210.m | - 19x1.5 mm² | m | 7,82 |  | 24,94
1E.02.040.0210.n | - 24x1.5 mm² | m | 9,54 |  | 22,96
1E.02.040.0220 | Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FTG7OM1, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0220.a | - 5x1.5 mm² | m | 2,94 |  | 41,50
1E.02.040.0220.b | - 7x1.5 mm² | m | 3,81 |  | 38,32
1E.02.040.0220.c | - 10x1.5 mm² | m | 4,96 |  | 34,27
1E.02.040.0220.d | - 12x1.5 mm² | m | 5,52 |  | 30,80
1E.02.040.0220.e | - 16x1.5 mm² | m | 6,96 |  | 28,02
1E.02.040.0220.f | - 19x1.5 mm² | m | 6,96 |  | 28,02
1E.02.040.0220.g | - 24x1.5 mm² | m | 9,54 |  | 22,96
1E.02.040.0220.h | - 7x2.5 mm² | m | 5,47 |  | 31,08
1E.02.040.0220.i | - 10x2.5 mm² | m | 6,66 |  | 29,28
1E.02.040.0220.j | - 12x2.5 mm² | m | 7,27 |  | 26,82
1E.02.040.0220.k | - 16x2.5 mm² | m | 9,25 |  | 23,68
1E.02.040.0220.l | - 19x2.5 mm² | m | 10,07 |  | 21,75
1E.02.040.0220.m | - 24x2.5 mm² | m | 12,43 |  | 19,63
1E.02.040.0230 | Cavo multipolare schermato 300/300V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0230.a | - 2x0.5 mm² | m | 1,49 |  | 48,99
1E.02.040.0230.b | - 3x0.5 mm² | m | 1,58 |  | 46,20
1E.02.040.0230.c | - 4x0.5 mm² | m | 1,69 |  | 43,20
1E.02.040.0230.d | - 2x0.75 mm² | m | 1,60 |  | 45,63
1E.02.040.0230.e | - 3x0.75 mm² | m | 1,74 |  | 41,95
1E.02.040.0230.f | - 4x0.75 mm² | m | 1,90 |  | 38,42
1E.02.040.0240 | Cavo multipolare schermato 300/500V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0240.a | - 2x1 mm² | m | 1,76 |  | 41,48
1E.02.040.0240.b | - 3x1 mm² | m | 1,94 |  | 37,63
1E.02.040.0240.c | - 4x1 mm² | m | 2,09 |  | 34,93
1E.02.040.0250 | Cavo multipolare schermato 450/750V per energia e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in PVC di qualità Rz, schermatura con nastro di alluminio/poliestere + treccia di rame rosso e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, tipo FR20HH2R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0250.a | - 2x1.5 mm² | m | 2,21 |  | 44,34
1E.02.040.0250.b | - 3x1.5 mm² | m | 2,75 |  | 44,36
1E.02.040.0250.c | - 4x1.5 mm² | m | 3,36 |  | 43,45
1E.02.040.0250.d | - 5x1.5 mm² | m | 3,61 |  | 40,44
1E.02.040.0250.e | - 7x1.5 mm² | m | 4,61 |  | 36,88
1E.02.040.0250.f | - 12x1.5 mm² | m | 6,77 |  | 36,04
1E.02.040.0250.g | - 2x2.5 mm² | m | 2,63 |  | 37,26
1E.02.040.0250.h | - 3x2.5 mm² | m | 3,21 |  | 38,01
1E.02.040.0250.i | - 4x2.5 mm² | m | 4,02 |  | 36,32
1E.02.040.0255 | CAVI RESISTENTI AL FUOCO |  |  |  |
1E.02.040.0257 | Cavo unipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0257.a | - 1.5 mm² | m | 2,71 |  | 53,87
1E.02.040.0257.b | - 2.5 mm² | m | 2,98 |  | 48,99
1E.02.040.0257.c | - 4 mm² | m | 3,31 |  | 44,11
1E.02.040.0257.d | - 6 mm² | m | 3,75 |  | 38,93
1E.02.040.0257.e | - 10 mm² | m | 4,81 |  | 30,35
1E.02.040.0257.f | - 16 mm² | m | 6,09 |  | 23,97
1E.02.040.0257.g | - 25 mm² | m | 8,04 |  | 18,16
1E.02.040.0257.h | - 35 mm² | m | 9,88 |  | 14,78
1E.02.040.0257.i | - 50 mm² | m | 13,29 |  | 10,99
1E.02.040.0257.l | - 70 mm² | m | 16,59 |  | 8,80
1E.02.040.0257.m | - 95 mm² | m | 21,29 |  | 6,86
1E.02.040.0257.n | - 120 mm² | m | 26,85 |  | 5,44
1E.02.040.0257.o | - 150 mm² | m | 32,81 |  | 4,45
1E.02.040.0257.p | - 185 mm² | m | 38,91 |  | 3,75
1E.02.040.0257.q | - 240 mm² | m | 51,88 |  | 2,81
1E.02.040.0260 | Cavo bipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0260.a | - 2x1.5 mm² | m | 3,94 |  | 37,06
1E.02.040.0260.b | - 2x2.5 mm² | m | 4,53 |  | 32,23
1E.02.040.0260.c | - 2x4 mm² | m | 5,24 |  | 27,86
1E.02.040.0260.d | - 2x6 mm² | m | 6,20 |  | 23,55
1E.02.040.0260.e | - 2x10 mm² | m | 8,54 |  | 17,10
1E.02.040.0260.f | - 2x16 mm² | m | 11,39 |  | 12,82
1E.02.040.0260.g | - 2x25 mm² | m | 15,62 |  | 9,35
1E.02.040.0263 | Cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0263.a | - 3G 1.5 mm² | m | 4,62 |  | 31,60
1E.02.040.0263.b | - 3G 2.5 mm² | m | 5,46 |  | 26,74
1E.02.040.0263.c | - 3G 4 mm² | m | 6,45 |  | 22,64
1E.02.040.0263.d | - 3G 6 mm² | m | 7,84 |  | 18,62
1E.02.040.0263.e | - 3G 10 mm² | m | 11,24 |  | 12,99
1E.02.040.0263.f | - 3G 16 mm² | m | 15,22 |  | 9,59
1E.02.040.0263.g | - 3G 25 mm² | m | 15,22 |  | 9,59
1E.02.040.0265 | Cavo quadripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0265.a | - 4G 1.5 mm² | m | 5,36 |  | 27,24
1E.02.040.0265.b | - 4G 2.5 mm² | m | 6,46 |  | 22,60
1E.02.040.0265.c | - 4G 4 mm² | m | 7,76 |  | 18,81
1E.02.040.0265.d | - 4G 6 mm² | m | 9,58 |  | 15,24
1E.02.040.0265.e | - 4G 10 mm² | m | 14,00 |  | 10,43
1E.02.040.0265.f | - 4G 16 mm² | m | 19,25 |  | 7,58
1E.02.040.0265.g | - 4G 25 mm² | m | 27,20 |  | 5,37
1E.02.040.0267 | Cavo pentapolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0267.a | - 5G 1.5 mm² | m | 6,12 |  | 23,86
1E.02.040.0267.b | - 5G 2.5 mm² | m | 7,48 |  | 19,52
1E.02.040.0267.c | - 5G 4 mm² | m | 9,08 |  | 16,08
1E.02.040.0267.d | - 5G 6 mm² | m | 11,41 |  | 12,80
1E.02.040.0267.e | - 5G 10 mm² | m | 16,82 |  | 8,68
1E.02.040.0267.f | - 5G 16 mm² | m | 23,32 |  | 6,26
1E.02.040.0267.g | - 5G 25 mm² | m | 33,33 |  | 4,38
1E.02.040.0270 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0270.a | - 7G 1.5 mm² | m | 7,08 |  | 20,62
1E.02.040.0270.b | - 7G 2.5 mm² | m | 8,93 |  | 16,35
1E.02.040.0273 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0273.a | - 10G 1.5 mm² | m | 9,26 |  | 15,77
1E.02.040.0273.b | - 10G 2.5 mm² | m | 12,05 |  | 12,12
1E.02.040.0275 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0275.a | - 12G 1.5 mm² | m | 10,84 |  | 13,47
1E.02.040.0275.b | - 12G 2.5 mm² | m | 13,88 |  | 10,52
1E.02.040.0277 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0277.a | - 16G 1.5 mm² | m | 13,56 |  | 10,77
1E.02.040.0277.b | - 16G 2.5 mm² | m | 17,68 |  | 8,26
1E.02.040.0280 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20 - 45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0280.a | - 19G 1.5 mm² | m | 15,74 |  | 9,28
1E.02.040.0280.b | - 19G 2.5 mm² | m | 20,60 |  | 7,09
1E.02.040.0283 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0283.a | - 24G 1.5 mm² | m | 19,24 |  | 7,59
1E.02.040.0283.b | - 24G 2.5 mm² | m | 25,33 |  | 5,76
1E.02.040.0285 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0285.a | - 36G 1.5 mm² | m | 27,56 |  | 5,30
1E.02.040.0285.b | - 36G 2.5 mm² | m | 36,72 |  | 3,98
1E.02.040.0290 | Cavo multipolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. |  |  |  |
1E.02.040.0290.a | - 48G 1.5 mm² | m | 35,85 |  | 4,07
1E.02.040.0290.b | - 48G 2.5 mm² | m | 47,97 |  | 3,04
1E.02.040.0300 | CAVI DI MEDIA TENSIONE |  |  |  |
1E.02.040.0310 | Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0310.a | - 1x35 mm² | m | 13,34 |  | 54,80
1E.02.040.0310.b | - 1x50 mm² | m | 14,15 |  | 51,66
1E.02.040.0310.c | - 1x70 mm² | m | 15,33 |  | 47,68
1E.02.040.0310.d | - 1x95 mm² | m | 19,89 |  | 48,97
1E.02.040.0310.e | - 1x120 mm² | m | 21,70 |  | 44,88
1E.02.040.0310.f | - 1x150 mm² | m | 23,32 |  | 41,77
1E.02.040.0310.g | - 1x185 mm² | m | 25,47 |  | 38,24
1E.02.040.0310.h | - 1x240 mm² | m | 28,72 |  | 33,91
1E.02.040.0320 | Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 8.7/15kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1OR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0320.a | - 3x35 mm² | m | 24,26 |  | 40,15
1E.02.040.0320.b | - 3x50 mm² | m | 27,08 |  | 35,97
1E.02.040.0320.c | - 3x70 mm² | m | 30,98 |  | 31,44
1E.02.040.0320.d | - 3x95 mm² | m | 38,69 |  | 31,48
1E.02.040.0320.e | - 3x120 mm² | m | 43,86 |  | 27,77
1E.02.040.0320.f | - 3x150 mm² | m | 48,90 |  | 24,91
1E.02.040.0320.g | - 3x185 mm² | m | 55,36 |  | 22,00
1E.02.040.0320.h | - 3x240 mm² | m | 66,58 |  | 18,29
1E.02.040.0330 | Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0330.a | - 1x35 mm² | m | 13,61 |  | 53,71
1E.02.040.0330.b | - 1x50 mm² | m | 14,49 |  | 50,45
1E.02.040.0330.c | - 1x70 mm² | m | 15,70 |  | 46,56
1E.02.040.0330.d | - 1x95 mm² | m | 20,24 |  | 48,12
1E.02.040.0330.e | - 1x120 mm² | m | 22,09 |  | 44,09
1E.02.040.0330.f | - 1x150 mm² | m | 23,73 |  | 41,05
1E.02.040.0330.g | - 1x185 mm² | m | 25,83 |  | 37,71
1E.02.040.0330.h | - 1x240 mm² | m | 24,43 |  | 39,87
1E.02.040.0340 | Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 12/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1OR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0340.a | - 3x35 mm² | m | 25,62 |  | 38,02
1E.02.040.0340.b | - 3x50 mm² | m | 28,47 |  | 34,21
1E.02.040.0340.c | - 3x70 mm² | m | 32,13 |  | 30,31
1E.02.040.0340.d | - 3x95 mm² | m | 39,86 |  | 30,56
1E.02.040.0340.e | - 3x120 mm² | m | 45,07 |  | 27,02
1E.02.040.0340.f | - 3x150 mm² | m | 50,15 |  | 24,29
1E.02.040.0340.g | - 3x185 mm² | m | 57,79 |  | 21,08
1E.02.040.0340.h | - 3x240 mm² | m | 54,11 |  | 22,51
1E.02.040.0350 | Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0350.a | - 1x35 mm² | m | 14,08 |  | 51,92
1E.02.040.0350.b | - 1x50 mm² | m | 14,77 |  | 49,49
1E.02.040.0350.c | - 1x70 mm² | m | 15,99 |  | 45,72
1E.02.040.0350.d | - 1x95 mm² | m | 20,64 |  | 47,19
1E.02.040.0350.e | - 1x120 mm² | m | 22,39 |  | 43,50
1E.02.040.0350.f | - 1x150 mm² | m | 24,06 |  | 40,48
1E.02.040.0350.g | - 1x185 mm² | m | 26,17 |  | 37,22
1E.02.040.0350.h | - 1x240 mm² | m | 24,82 |  | 39,24
1E.02.040.0360 | Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 15/20kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1OR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0360.a | - 3x35 mm² | m | 26,82 |  | 36,32
1E.02.040.0360.b | - 3x50 mm² | m | 29,58 |  | 32,93
1E.02.040.0360.c | - 3x70 mm² | m | 33,41 |  | 29,15
1E.02.040.0360.d | - 3x95 mm² | m | 41,15 |  | 29,60
1E.02.040.0360.e | - 3x120 mm² | m | 46,76 |  | 26,05
1E.02.040.0360.f | - 3x150 mm² | m | 52,47 |  | 23,21
1E.02.040.0360.g | - 3x185 mm² | m | 48,48 |  | 25,12
1E.02.040.0360.h | - 3x240 mm² | m | 48,48 |  | 25,12
1E.02.040.0370 | Cavo unipolare di media tensione, per tensioni 18/30kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1R, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0370.a | - 1x50 mm² | m | 15,47 |  | 47,25
1E.02.040.0370.b | - 1x70 mm² | m | 16,67 |  | 43,85
1E.02.040.0370.c | - 1x95 mm² | m | 18,35 |  | 39,84
1E.02.040.0370.d | - 1x120 mm² | m | 23,20 |  | 41,98
1E.02.040.0370.e | - 1x150 mm² | m | 24,88 |  | 39,15
1E.02.040.0370.f | - 1x185 mm² | m | 27,01 |  | 36,06
1E.02.040.0370.g | - 1x240 mm² | m | 24,79 |  | 39,29
1E.02.040.0380 | Cavo tripolare di media tensione, per tensioni 18/30kV isolato in gomma etilpropilenica (G7), schermatura a fili di rame, guaina in PVC, a norme CEI 20-11 CEI 20-13 tipo RG7H1OR, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.02.040.0380.a | - 3x50 mm² | m | 31,45 |  | 30,97
1E.02.040.0380.b | - 3x70 mm² | m | 35,76 |  | 27,24
1E.02.040.0380.c | - 3x95 mm² | m | 40,68 |  | 23,94
1E.02.040.0380.d | - 3x120 mm² | m | 49,79 |  | 24,46
1E.02.040.0380.e | - 3x150 mm² | m | 55,31 |  | 22,02
1E.02.040.0380.f | - 3x185 mm² | m | 62,34 |  | 19,54
1E.02.040.0380.g | - 3x240 mm² | m | 58,69 |  | 20,75
1E.02.040.0390 | Terminale elastico modulare per interno, per cavi di media tensione fino a 30 kV con isolante estruso, a norma CEI 20-24, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.02.040.0390.a | - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 16-50 mmq e 12/20 kV con sezione cavo 16-35 mmq | cad | 137,89 |  | 70,67
1E.02.040.0390.b | - tensione nominale 8.7/15 kV con sezione cavo 70-240 mmq, 12/20 kV con sezione cavo 50-185 mmq, 15/20 kV con sezione cavo 35-95 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 35-95 mmq | cad | 138,81 |  | 70,20
1E.02.040.0390.c | - tensione nominale 15/20 kV con sezione cavo 120-300 mmq e 18/30 kV con sezione cavo 120-300 mmq | cad | 141,94 |  | 68,65
1E.02.040.0400 | Terminale retraibile a freddo per interno per cavi a 20kV con isolamento estruso; temperatura di funzionamento 90°C, 250°C, adatto per sezioni da 50 a 185 mmq con cavo tipo RG7/RG5 schermo a fili. In opera collegato ai terminali dell’utilizzatore o interruttore in MT. | cad | 193,63 |  | 53,34
1E.02.045 | BLINDO LUCE |  |  |  |
1E.02.045.0010 | Fornitura e posa in opera di Blindo Luce 3P+N+T grado di protezione IP 55 in bassa tensione sia orizzontale che in verticale, in qualunque tipologia di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad innesto rapido, completo di accessori del tipo: |  |  |  |
1E.02.045.0010.a | - 25 A | m | 27,73 |  | 29,35
1E.02.045.0010.b | - 40 A | m | 40,50 |  | 30,07
1E.02.045.0010.c | - 63 A | m | 44,89 |  | 29,32
1E.02.045.0010.d | - 100 A | m | 72,81 |  | 29,45
1E.02.045.0020 | Fornitura e posa in opera di spine derivazioni per blindo luce del tipo: |  |  |  |
1E.02.045.0020.a | - 25 A | cad | 27,56 |  | 30,04
1E.02.045.0020.b | - 32 A | cad | 61,16 |  | 29,48
1E.02.045.0030 | Fornitura e posa in opera di cassette derivazioni per blindo luce del tipo: |  |  |  |
1E.02.045.0030.a | - 25 A | cad | 36,23 |  | 29,59
1E.02.045.0030.b | - 50 A | cad | 84,43 |  | 29,42
1E.02.045.0030.c | - 100 A | cad | 130,30 |  | 29,54
1E.02.050 | BLINDOSBARRE |  |  |  |
1E.02.050.0010 | Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=10-32 kA. Realizzate con conduttori in rame e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: |  |  |  |
1E.02.050.0010.a | - 160 A | m | 63,42 |  | 30,72
1E.02.050.0010.b | - 250 A | m | 104,53 |  | 18,64
1E.02.050.0010.c | - 315 A | m | 117,63 |  | 16,56
1E.02.050.0010.d | - 400 A | m | 145,55 |  | 15,06
1E.02.050.0010.e | - 630 A | m | 198,83 |  | 11,02
1E.02.050.0010.f | - 800 A | m | 233,43 |  | 9,39
1E.02.050.0010.g | - 1000 A | m | 263,51 |  | 9,25
1E.02.050.0020 | Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=38-160 kA. Realizzate con conduttori in rame e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: |  |  |  |
1E.02.050.0020.a | - 800 A | m | 357,31 |  | 6,13
1E.02.050.0020.b | - 1000 A | m | 366,61 |  | 6,65
1E.02.050.0020.c | - 1250 A | m | 392,12 |  | 6,21
1E.02.050.0020.d | - 1600 A | m | 494,70 |  | 5,42
1E.02.050.0020.e | - 2000 A | m | 593,31 |  | 4,52
1E.02.050.0020.f | - 2500 A | m | 742,36 |  | 3,94
1E.02.050.0020.g | - 3200 A | m | 945,35 |  | 3,87
1E.02.050.0020.h | - 4000 A | m | 1.145,61 |  | 3,40
1E.02.050.0030 | Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=10-32 kA. Realizzate con conduttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: |  |  |  |
1E.02.050.0030.a | - 160 A | m | 72,52 |  | 26,86
1E.02.050.0030.b | - 250 A | m | 83,52 |  | 23,32
1E.02.050.0030.c | - 315 A | m | 95,76 |  | 20,34
1E.02.050.0030.d | - 400 A | m | 138,05 |  | 15,88
1E.02.050.0030.e | - 500 A | m | 160,77 |  | 13,63
1E.02.050.0030.f | - 630 A | m | 187,53 |  | 11,69
1E.02.050.0040 | Sbarre blindate a 4 conduttori 3F+N+PE(involucro) per distribuzione di energia elettrica in bassa tensione sia orizzontalmente che in montanti verticali, in qualunque tipologia di edifici. Dotate di giunzioni monoblocco ad innesto rapido e finestre di derivazione bloccabili per impedire l'utilizzo. Grado di protezione IP55 Icc=38-160 kA. Realizzate con conduttori in alluminio e carcassa in acciaio zincato, completo di accessori di montaggio, per correnti nominali di: |  |  |  |
1E.02.050.0040.a | - 630 A | m | 178,92 |  | 12,25
1E.02.050.0040.b | - 800 A | m | 185,54 |  | 11,81
1E.02.050.0040.c | - 1000 A | m | 200,93 |  | 10,91
1E.02.050.0040.d | - 1250 A | m | 256,11 |  | 10,46
1E.02.050.0040.e | - 1600 A | m | 293,55 |  | 9,13
1E.02.050.0040.f | - 2000 A | m | 331,42 |  | 8,09
1E.02.050.0040.g | - 2500 A | m | 473,68 |  | 7,71
1E.02.050.0040.h | - 3200 A | m | 572,61 |  | 6,38
1E.02.050.0040.i | - 4000 A | m | 649,70 |  | 5,62
1E.02.050.0050 | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in rame con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0050.a | - 160 A | cad | 206,26 |  | 35,44
1E.02.050.0050.b | - 250 A | cad | 221,83 |  | 32,95
1E.02.050.0050.c | - 315 A | cad | 325,48 |  | 22,46
1E.02.050.0050.d | - 400 A | cad | 397,46 |  | 24,52
1E.02.050.0050.e | - 630 A | cad | 480,62 |  | 20,27
1E.02.050.0050.f | - 800 A | cad | 520,23 |  | 18,73
1E.02.050.0050.g | - 1000 A | cad | 591,61 |  | 16,47
1E.02.050.0060 | Alimentazione di testata per sbarre blindate con conduttori in alluminio con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0060.a | - 160 A | cad | 210,19 |  | 34,77
1E.02.050.0060.b | - 250 A | cad | 214,43 |  | 34,09
1E.02.050.0060.c | - 315 A | cad | 330,47 |  | 22,12
1E.02.050.0060.d | - 400 A | cad | 425,30 |  | 22,91
1E.02.050.0060.e | - 500 A | cad | 425,30 |  | 22,91
1E.02.050.0060.f | - 630 A | cad | 512,08 |  | 19,03
1E.02.050.0070 | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate con base portafusibile, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0070.a | - 32 A | cad | 115,42 |  | 42,21
1E.02.050.0070.b | - 63 A | cad | 156,49 |  | 31,13
1E.02.050.0070.c | - 125 A | cad | 162,99 |  | 29,89
1E.02.050.0070.d | - 160 A | cad | 199,60 |  | 36,62
1E.02.050.0070.e | - 250 A | cad | 443,78 |  | 16,47
1E.02.050.0070.f | - 400 A | cad | 523,38 |  | 13,96
1E.02.050.0080 | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0080.a | - 160 A | cad | 288,55 |  | 25,33
1E.02.050.0080.b | - 250-315 A | cad | 369,17 |  | 19,80
1E.02.050.0080.c | - 400 A | cad | 448,10 |  | 21,75
1E.02.050.0080.d | - 630 A | cad | 545,18 |  | 17,87
1E.02.050.0080.e | - 800 A | cad | 584,65 |  | 16,67
1E.02.050.0080.f | - 1000 A | cad | 626,26 |  | 15,56
1E.02.050.0090 | Elemento ad angolo orizzontale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0090.a | - 160 A | cad | 288,55 |  | 25,33
1E.02.050.0090.b | - 250-315 A | cad | 300,16 |  | 24,35
1E.02.050.0090.c | - 400-500 A | cad | 429,52 |  | 17,02
1E.02.050.0090.d | - 630 A | cad | 487,07 |  | 20,01
1E.02.050.0100 | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0100.a | - 160 A | cad | 230,27 |  | 31,74
1E.02.050.0100.b | - 250-315 A | cad | 381,38 |  | 19,16
1E.02.050.0100.c | - 400 A | cad | 464,93 |  | 20,96
1E.02.050.0100.d | - 630 A | cad | 571,22 |  | 17,06
1E.02.050.0100.e | - 800 A | cad | 619,44 |  | 15,73
1E.02.050.0100.f | - 1000 A | cad | 679,72 |  | 14,34
1E.02.050.0110 | Elemento ad angolo verticale per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0110.a | - 160 A | cad | 298,41 |  | 24,49
1E.02.050.0110.b | - 250-315 A | cad | 323,91 |  | 22,56
1E.02.050.0110.c | - 400-500 A | cad | 413,24 |  | 17,69
1E.02.050.0110.d | - 630 A | cad | 513,76 |  | 18,97
1E.02.050.0120 | Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0120.a | - 250-315 A | cad | 312,51 |  | 31,18
1E.02.050.0120.b | - 400 A | cad | 344,23 |  | 28,31
1E.02.050.0120.c | - 630 A | cad | 412,60 |  | 23,62
1E.02.050.0120.d | - 800 A | cad | 440,75 |  | 22,11
1E.02.050.0120.e | - 1000 A | cad | 525,50 |  | 18,54
1E.02.050.0130 | Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0130.a | - 160 A | cad | 269,70 |  | 36,13
1E.02.050.0130.b | - 250 A | cad | 286,39 |  | 34,02
1E.02.050.0130.c | - 315 A | cad | 278,54 |  | 34,98
1E.02.050.0130.d | - 400-500 A | cad | 352,53 |  | 27,64
1E.02.050.0130.e | - 630 A | cad | 434,37 |  | 22,43
1E.02.050.0140 | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0140.a | - 800 A | cad | 795,74 |  | 12,25
1E.02.050.0140.b | - 1000 A | cad | 800,02 |  | 12,18
1E.02.050.0140.c | - 1250 A | cad | 816,13 |  | 11,94
1E.02.050.0140.d | - 1600 A | cad | 941,91 |  | 15,52
1E.02.050.0140.e | - 2000 A | cad | 1.029,59 |  | 14,20
1E.02.050.0140.f | - 2500 A | cad | 1.196,40 |  | 12,22
1E.02.050.0140.g | - 3200 A | cad | 1.429,85 |  | 13,63
1E.02.050.0140.h | - 4000 A | cad | 1.557,84 |  | 12,51
1E.02.050.0150 | Alimentazione di testata per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, con interruttore 4P, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0150.a | - 630 A | cad | 681,51 |  | 14,30
1E.02.050.0150.b | - 800 A | cad | 685,77 |  | 14,21
1E.02.050.0150.c | - 1000 A | cad | 718,96 |  | 13,55
1E.02.050.0150.d | - 1250 A | cad | 803,74 |  | 18,18
1E.02.050.0150.e | - 1600 A | cad | 947,58 |  | 15,42
1E.02.050.0150.f | - 2000 A | cad | 928,18 |  | 15,75
1E.02.050.0150.g | - 2500 A | cad | 1.101,33 |  | 17,69
1E.02.050.0150.h | - 3200 A | cad | 1.156,79 |  | 16,85
1E.02.050.0150.i | - 4000 A | cad | 1.194,24 |  | 16,32
1E.02.050.0160 | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0160.a | - 800 A | cad | 932,28 |  | 10,45
1E.02.050.0160.b | - 1000 A | cad | 943,18 |  | 10,33
1E.02.050.0160.c | - 1250 A | cad | 984,90 |  | 9,89
1E.02.050.0160.d | - 1600 A | cad | 1.214,95 |  | 12,03
1E.02.050.0160.e | - 2000 A | cad | 1.381,34 |  | 10,58
1E.02.050.0160.f | - 2500 A | cad | 1.627,86 |  | 8,98
1E.02.050.0160.g | - 3200 A | cad | 2.238,08 |  | 8,71
1E.02.050.0160.h | - 4000 A | cad | 2.570,88 |  | 7,58
1E.02.050.0170 | Elemento a doppio angolo diedro per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0170.a | - 630 A | cad | 626,03 |  | 15,56
1E.02.050.0170.b | - 800 A | cad | 636,93 |  | 15,30
1E.02.050.0170.c | - 1000 A | cad | 675,65 |  | 14,42
1E.02.050.0170.d | - 1250 A | cad | 748,97 |  | 19,51
1E.02.050.0170.e | - 1600 A | cad | 886,44 |  | 16,49
1E.02.050.0170.f | - 2000 A | cad | 962,28 |  | 15,19
1E.02.050.0170.g | - 2500 A | cad | 1.484,85 |  | 13,12
1E.02.050.0170.h | - 3200 A | cad | 1.670,19 |  | 11,67
1E.02.050.0170.i | - 4000 A | cad | 1.825,21 |  | 10,68
1E.02.050.0180 | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0180.a | - 800 A | cad | 1.154,13 |  | 8,44
1E.02.050.0180.b | - 1000 A | cad | 1.165,02 |  | 8,36
1E.02.050.0180.c | - 1250 A | cad | 1.206,73 |  | 8,07
1E.02.050.0180.d | - 1600 A | cad | 1.499,52 |  | 9,75
1E.02.050.0180.e | - 2000 A | cad | 1.603,18 |  | 9,12
1E.02.050.0180.f | - 2500 A | cad | 1.849,71 |  | 7,90
1E.02.050.0180.g | - 3200 A | cad | 2.681,79 |  | 7,27
1E.02.050.0180.h | - 4000 A | cad | 3.014,58 |  | 6,46
1E.02.050.0190 | Elemento a doppio angolo piano per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0190.a | - 630 A | cad | 847,88 |  | 11,49
1E.02.050.0190.b | - 800 A | cad | 859,05 |  | 11,34
1E.02.050.0190.c | - 1000 A | cad | 908,60 |  | 10,72
1E.02.050.0190.d | - 1250 A | cad | 1.023,65 |  | 14,28
1E.02.050.0190.e | - 1600 A | cad | 1.108,28 |  | 13,19
1E.02.050.0190.f | - 2000 A | cad | 1.184,14 |  | 12,34
1E.02.050.0190.g | - 2500 A | cad | 1.928,54 |  | 10,11
1E.02.050.0190.h | - 3200 A | cad | 2.113,90 |  | 9,22
1E.02.050.0190.i | - 4000 A | cad | 2.268,90 |  | 8,59
1E.02.050.0200 | Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in rame, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0200.a | - 800 A | cad | 463,91 |  | 21,00
1E.02.050.0200.b | - 1000 A | cad | 468,17 |  | 20,81
1E.02.050.0200.c | - 1250 A | cad | 484,31 |  | 20,12
1E.02.050.0200.d | - 1600 A | cad | 610,07 |  | 23,96
1E.02.050.0200.e | - 2000 A | cad | 674,07 |  | 21,68
1E.02.050.0200.f | - 2500 A | cad | 768,87 |  | 19,01
1E.02.050.0200.g | - 3200 A | cad | 1.098,02 |  | 17,75
1E.02.050.0200.h | - 4000 A | cad | 1.226,01 |  | 15,90
1E.02.050.0210 | Terminale per quadro e trasformatore per sbarre blindate compatte con conduttori in alluminio, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0210.a | - 630 A | cad | 349,67 |  | 27,87
1E.02.050.0210.b | - 800 A | cad | 353,94 |  | 27,53
1E.02.050.0210.c | - 1000 A | cad | 370,54 |  | 26,30
1E.02.050.0210.d | - 1250 A | cad | 461,04 |  | 31,70
1E.02.050.0210.e | - 1600 A | cad | 473,53 |  | 30,87
1E.02.050.0210.f | - 2000 A | cad | 507,51 |  | 28,80
1E.02.050.0210.g | - 2500 A | cad | 769,51 |  | 25,33
1E.02.050.0210.h | - 3200 A | cad | 824,96 |  | 23,62
1E.02.050.0210.i | - 4000 A | cad | 862,41 |  | 22,60
1E.02.050.0220 | Cassette di derivazione di linea per sbarre blindate compatte, con sezionatore e fusibili, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0220.a | - 250 A | cad | 846,88 |  | 8,63
1E.02.050.0220.b | - 400 A | cad | 926,57 |  | 10,52
1E.02.050.0220.c | - 630 A | cad | 1.271,70 |  | 7,66
1E.02.050.0220.d | - 800 A | cad | 1.435,71 |  | 6,79
1E.02.050.0220.e | - 1000 A | cad | 1.627,69 |  | 5,99
1E.02.050.0230 | Testata di chiusura per sbarre blindate, grado di protezione IP55, per correnti nominali: |  |  |  |
1E.02.050.0230.a | - 160-1000 A | cad | 49,91 |  | 14,65
1E.02.050.0230.b | - 1250-4000 A | cad | 126,69 |  | 5,77
1E.02.050.0240 | Staffa di sospensione per elementi verticali e per tratte di lunghezza massima di 4 metri, per sbarre blindate: |  |  |  |
1E.02.050.0240.a | - normali | cad | 23,51 |  | 62,14
1E.02.050.0240.b | - compatte | cad | 39,58 |  | 36,91
1E.02.060 | DERIVAZIONI D'IMPIANTO |  |  |  |
1E.02.060.0010 | Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. |  |  |  |
1E.02.060.0010.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V | cad | 47,44 |  | 51,37
1E.02.060.0010.b | - punto luce deviato | cad | 62,91 |  | 46,48
1E.02.060.0010.c | - punto luce invertito | cad | 94,72 |  | 46,29
1E.02.060.0010.d | - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta | cad | 56,24 |  | 38,98
1E.02.060.0010.e | - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè | cad | 38,92 |  | 56,32
1E.02.060.0010.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro | cad | 39,99 |  | 60,94
1E.02.060.0010.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | cad | 18,90 |  | 64,44
1E.02.060.0010.h | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 42,21 |  | 46,15
1E.02.060.0010.i | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 44,01 |  | 44,26
1E.02.060.0010.j | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 49,37 |  | 44,40
1E.02.060.0010.k | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 51,16 |  | 42,85
1E.02.060.0010.l | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A | cad | 72,61 |  | 30,19
1E.02.060.0010.m | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A | cad | 74,42 |  | 29,45
1E.02.060.0010.n | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA | cad | 118,67 |  | 18,47
1E.02.060.0010.o | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA | cad | 120,47 |  | 18,20
1E.02.060.0020 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. |  |  |  |
1E.02.060.0020.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V | cad | 59,69 |  | 44,90
1E.02.060.0020.b | - punto luce deviato | cad | 77,95 |  | 46,88
1E.02.060.0020.c | - punto luce invertito | cad | 102,18 |  | 47,68
1E.02.060.0020.d | - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta | cad | 71,79 |  | 37,33
1E.02.060.0020.e | - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè | cad | 58,97 |  | 45,45
1E.02.060.0020.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro | cad | 55,95 |  | 47,90
1E.02.060.0020.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | cad | 28,30 |  | 51,63
1E.02.060.0020.h | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 45,54 |  | 48,13
1E.02.060.0020.i | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 47,34 |  | 46,30
1E.02.060.0020.j | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 52,71 |  | 46,23
1E.02.060.0020.k | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 54,51 |  | 44,71
1E.02.060.0020.l | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A | cad | 78,99 |  | 33,93
1E.02.060.0020.m | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A | cad | 80,80 |  | 33,17
1E.02.060.0020.n | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA | cad | 125,05 |  | 21,43
1E.02.060.0020.o | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA | cad | 126,85 |  | 21,13
1E.02.060.0030 | Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. |  |  |  |
1E.02.060.0030.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V | cad | 64,10 |  | 45,62
1E.02.060.0030.b | - punto luce deviato | cad | 82,39 |  | 47,31
1E.02.060.0030.c | - punto luce invertito | cad | 106,57 |  | 48,01
1E.02.060.0030.d | - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta | cad | 76,19 |  | 38,38
1E.02.060.0030.e | - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè | cad | 63,36 |  | 46,15
1E.02.060.0030.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro | cad | 58,99 |  | 49,57
1E.02.060.0030.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | cad | 28,30 |  | 51,63
1E.02.060.0030.h | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 53,33 |  | 45,70
1E.02.060.0030.i | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 49,96 |  | 48,78
1E.02.060.0030.j | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 60,47 |  | 44,32
1E.02.060.0030.k | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 57,10 |  | 46,94
1E.02.060.0030.l | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A | cad | 86,76 |  | 33,70
1E.02.060.0030.m | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A | cad | 83,40 |  | 35,06
1E.02.060.0030.n | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA | cad | 132,81 |  | 22,02
1E.02.060.0030.o | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA | cad | 129,46 |  | 22,59
1E.02.060.0040 | Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: |  |  |  |
1E.02.060.0040.a | - 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 16,26 |  | 59,90
1E.02.060.0040.b | - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 | cad | 18,05 |  | 53,96
1E.02.060.0040.c | - UNEL, grado di sicurezza 2.2 | cad | 17,22 |  | 56,56
1E.02.060.0050 | Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. |  |  |  |
1E.02.060.0050.a | - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq | cad | 96,31 |  | 55,64
1E.02.060.0050.b | - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq | cad | 117,83 |  | 53,75
1E.02.060.0050.c | - alimentazione di utilizzatore monofase tramite interruttore di manovra 2x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 | cad | 395,42 |  | 16,02
1E.02.060.0050.d | - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 | cad | 421,81 |  | 16,17
1E.02.060.0050.e | - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x40 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 | cad | 432,56 |  | 17,46
1E.02.060.0050.f | - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x63 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 | cad | 445,56 |  | 16,95
1E.02.060.0050.g | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 155,14 |  | 40,82
1E.02.060.0050.h | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 190,81 |  | 35,74
1E.02.060.0050.i | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 162,93 |  | 38,87
1E.02.060.0050.j | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x32 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 188,97 |  | 38,68
1E.02.060.0050.k | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x63 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 201,74 |  | 36,23
1E.02.060.0050.l | - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x63 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione | cad | 259,70 |  | 32,83
1E.02.060.0060 | Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, frutti componibili, placche e supporti, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione ed asistenze per il trasporto dei materiali al piano. |  |  |  |
1E.02.060.0060.a | - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V | cad | 27,46 |  | 44,36
1E.02.060.0060.b | - punto luce deviato | cad | 26,49 |  | 45,98
1E.02.060.0060.c | - punto luce invertito | cad | 40,62 |  | 53,96
1E.02.060.0060.d | - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta | cad | 37,08 |  | 32,85
1E.02.060.0060.e | - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè | cad | 24,50 |  | 49,71
1E.02.060.0060.f | - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro | cad | 18,95 |  | 64,27
1E.02.060.0060.g | - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione | cad | 7,33 |  | 66,44
1E.02.060.0060.h | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 32,12 |  | 45,49
1E.02.060.0060.i | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 | cad | 33,92 |  | 43,07
1E.02.060.0060.j | - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 39,28 |  | 43,41
1E.02.060.0060.k | - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare | cad | 41,07 |  | 41,51
1E.02.060.0060.l | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A | cad | 59,48 |  | 24,56
1E.02.060.0060.m | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A | cad | 64,33 |  | 26,50
1E.02.060.0060.n | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA | cad | 105,53 |  | 13,84
1E.02.060.0060.o | - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA | cad | 110,39 |  | 15,45
1E.02.060.0070 | Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame isolato a norma per l'impiego previsto, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo. |  |  |  |
1E.02.060.0070.a | - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) | cad | 157,71 |  | 46,34
1E.02.060.0070.b | - attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione | cad | 53,57 |  | 22,74
1E.02.060.0070.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione | cad | 44,50 |  | 27,37
1E.02.060.0070.d | - presa jack con commutatore linea di altoparlante per inserire un amplificatore per uso locale sull'impianto centralizzato | cad | 33,22 |  | 36,66
1E.02.060.0070.e | - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia | cad | 32,59 |  | 29,89
1E.02.060.0070.f | - presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione | cad | 41,93 |  | 23,23
1E.02.060.0070.g | - presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti | cad | 55,31 |  | 44,06
1E.02.060.0080 | Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame isolato a norma per l'impiego previsto, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo. |  |  |  |
1E.02.060.0080.a | - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) | cad | 165,39 |  | 44,19
1E.02.060.0080.b | - attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione | cad | 61,25 |  | 19,89
1E.02.060.0080.c | - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione | cad | 49,61 |  | 24,55
1E.02.060.0080.d | - presa jack con commutatore linea di altoparlante per inserire un amplificatore per uso locale sull'impianto centralizzato | cad | 38,35 |  | 31,76
1E.02.060.0080.e | - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia | cad | 37,72 |  | 25,82
1E.02.060.0080.f | - presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione | cad | 47,06 |  | 20,70
1E.02.060.0080.g | - presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti | cad | 65,84 |  | 37,01
1E.02.060.0090 | Predisposizione per derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, compresa scatola da incasso e quota parte della scatola di derivazione, Il tutto in opera incassato nel muro, chiusura delle stesse al rustico con malta cementizia, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. | cad | 25,00 |  | 48,72
1E.02.060.0100 | Predisposizione per derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, compresa scatola a vista. Il tutto in opera, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. | cad | 38,67 |  | 37,78
1E.02.070 | RIMOZIONI |  |  |  |
1E.02.070.0210 | Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera. Compreso sfilaggio dei cavi sotto tracia, delle apparecchiature di comando; segnalazione, accastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. | cad | 10,84 |  | 78,32
1E.02.070.0220 | Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa. Compreso accatastamento, abbassamento al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. | cad | 7,70 |  | 76,49
1E.02.070.0230 | Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera. Compreso scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, collocazione finale in opera. Inclusi oneri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. | cad | 12,55 |  | 78,09
1E.02.070.0240 | Rimozione di cavi da passerella a vista. Compreso sfilaggio dei cavi dalle apparecchiature di comando; accastamento, movimentazione al piano cortile, trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione. (N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi) | m | 0,54 |  | 75,93
1E.02.070.0250 | Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. Comprensivo di: - sfilaggio di tutti i cavi all'interno del cavedio; - accatastamento e movimentazione a piano cortile; - carico trasporto e conferimento a discarica, inclusi oneri di smaltimento; - nolo di trabattello o piani di lavoro fino a 4 m. |  |  |  |
1E.02.070.0250.a | - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano | cad | 5,47 |  | 55,03
1E.02.070.0250.b | - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo | cad | 3,41 |  | 55,13
1E.02.070.0260 | Rimozione di quadro elettrico in BT | cad | 27,69 |  | 80,10
1E.02.070.0270 | Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato. Compresa la linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenze per il trasporto dei materiali al piano, nolo di trabbattello fino a 4 m. Esclusa la rimozione fisica dei cavidotti. | cad | 21,44 |  | 19,92
1E.02.070.0280 | Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione. Il prezzo comprende lo sfilaggio di tutti i cavi presenti all'interno del cavidotto, dal frutto alla cassetta di derivazione o da cassetta a cassetta, indipendentemente dalla distanza; asporto, movimentazione e accatastamento a piano cortile; carico, trasporto, scarico e eventuale allontanamento alle pubbliche discariche per lo smaltimento del materiale, nonché ogni altra opera provvisionale (trabattello) propedeutica alla realizzazione compiuta dell'opera. È esclusa la rimozione fisica del cavidotto. Poiché, in ambito manutentivo, detta operazione è eseguita necessariamente con il reinfilaggio dei nuovi cavi, il tempo di esecuzione è compensato al 50% nel prezzo di listino del reinfilaggio dei cavi. | cad | 4,53 |  | 62,91