Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1C.19 - Rivestimenti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1C.19 | RIVESTIMENTI |  |  |  |
1C.19.050 | RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA |  |  |  |
1C.19.050.0010 | Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0010.a | - 15 x 15 cm, colore bianco | m² | 35,45 |  | 49,08
1C.19.050.0010.b | - 15 x 15 cm, colori chiari e decorate | m² | 35,83 |  | 48,56
1C.19.050.0010.c | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 35,45 |  | 49,08
1C.19.050.0010.d | - 20 x 20 cm, tipo decorate | m² | 35,83 |  | 48,56
1C.19.050.0020 | Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0020.a | - 20 x 20 cm, tipo fiammato | m² | 34,46 |  | 50,49
1C.19.050.0020.b | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 37,30 |  | 46,65
1C.19.050.0020.c | - 20 x 20 cm, tipo decorate | m² | 35,50 |  | 49,01
1C.19.050.0020.d | - 30 x 30 cm, tipo fiammato | m² | 36,45 |  | 47,74
1C.19.050.0020.e | - 30 x 30 cm, tipo tinte unite | m² | 37,30 |  | 46,65
1C.19.050.0020.f | - 30 x 30 cm, tipo decorate | m² | 39,66 |  | 43,87
1C.19.050.0030 | Rivestimento in piastrelle di gres rosso a superficie liscia, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: |  |  |  |
1C.19.050.0030.a | - 7,5 x 15 cm, spess. 8/9 mm | m² | 31,99 |  | 54,39
1C.19.050.0030.b | - 10 x 10 cm, spess. 8/9 mm | m² | 32,93 |  | 52,84
1C.19.050.0030.c | - 10 x 20 cm, spess. 8/9 mm | m² | 33,41 |  | 52,08
1C.19.050.0040 | Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura e le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.19.050.0040.a | - 10 x 10 cm, colori chiari | m² | 34,30 |  | 50,73
1C.19.050.0040.b | - 10 x 20 cm, colori chiari | m² | 34,65 |  | 50,22
1C.19.050.0040.c | - 20 x 20 cm, colori chiari | m² | 34,79 |  | 50,01
1C.19.050.0040.d | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 34,65 |  | 50,22
1C.19.050.0070 | Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte) | m² | 6,29 |  | 72,03
1C.19.050.0080 | Sovrapprezzo per posa a 45° | m² | 2,59 |  | 79,92
1C.19.100 | RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI |  |  |  |
1C.19.100.0010 | Rivestimento con piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, cariche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, 64 x 64 cm, spessore 3,0 mm; applicate con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie; posate: |  |  |  |
1C.19.100.0010.a | - con giunti accostati e stuccati | m² | 42,47 |  | 31,60
1C.19.100.0010.b | - con giunti fugati con distanziatori da 2 ÷ 3 mm e stuccati | m² | 47,37 |  | 30,63
1C.19.100.0020 | Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm | m² | 26,14 |  | 47,17
1C.19.100.0030 | Rivestimento in teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli a superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo: |  |  |  |
1C.19.100.0030.a | - leggero | m² | 20,22 |  | 45,20
1C.19.100.0030.b | - pesante | m² | 22,54 |  | 42,99
1C.19.100.0040 | Rivestimento con teli fonoassorbenti in PVC espanso ricoperto da strato di PVC, posato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 ÷ 150 cm, spessore 2,0 mm | m² | 24,34 |  | 35,33
1C.19.100.0050 | Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1 mm, costituito da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato di usura superficiale da 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | m² | 26,09 |  | 32,96
1C.19.100.0060 | Rivestimento murale vinilico a struttura differenziata, posato con adesivo comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, di spessore totale 1,5 mm, costituito da una base omogenea e da uno strato di usura di spessore 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | m² | 30,98 |  | 27,76
1C.19.100.0070 | Saldatura a caldo dei giunti di piastrelle o teli vinilici per rivestimento, previa preparazione, mediante interposizione di filetto in PVC, compresa refilatura finale, pulizia ed assistenze murarie | m | 3,17 |  | 65,30
1C.19.150 | RIVESTIMENTI ESTERNI IN CLINKER |  |  |  |
1C.19.150.0010 | Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 6 x 24 - 12 x 24 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi: |  |  |  |
1C.19.150.0010.a | - colorati in pasta, serie grezza | m² | 51,82 |  | 51,31
1C.19.150.0010.b | - smaltati e vetrinati | m² | 53,91 |  | 49,32
1C.19.150.0020 | Rivestimento esterno in listelli di clinker trafilato, posato con colla su superfici intonacate esistenti; con listelli da 12 x 12 cm. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. Nei tipi: |  |  |  |
1C.19.150.0020.a | - colorati in pasta, serie grezza | m² | 55,62 |  | 47,81
1C.19.150.0020.b | - smaltati e vetrinati | m² | 58,34 |  | 45,58
1C.19.150.0030 | Rivestimento esterno in listelli di laterizio estruso, dimensioni 5,5 x 25 cm, posati con colla su intonaco rustico di sottofondo preesistente. Comprese assistenze murarie, accurata sigillatura dei giunti, lavaggio e pulizia finale. Esclusi i ponteggi esterni. | m² | 45,00 |  | 59,09
1C.19.150.0040 | Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici esterni con malta, su intonaco rustico (questo da computare a parte), compresa assistenza muraria. | m² | 6,40 |  | 74,69
1C.19.200 | RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA |  |  |  |
1C.19.200.0010 | Sola posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali con lastre di marmo o pietra naturale a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idonei collanti e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro: |  |  |  |
1C.19.200.0010.a | - rivestimenti e zoccolature esterne | m² | 60,58 |  | 75,34
1C.19.200.0010.b | - rivestimenti e zoccolature interne | m² | 67,40 |  | 75,82
1C.19.200.0020 | Sola posa in opera di zoccolino per esterni, altezza 12 ÷ 15 cm, spessore 2 cm, compresa assistenza muraria, fornitura di malta o idonei collanti: | m | 13,28 |  | 78,01
1C.19.200.0050 | Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali esterne con lastre di marmo o pietra naturale lucidata, bocciardata o fiammata, a casellario (spessore medio 2 cm), compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro; esclusi i ponteggi esterni se necessari: |  |  |  |
1C.19.200.0050.a | - Trachite gialla | m² | 215,18 |  | 20,53
1C.19.200.0050.b | - Beola grigia | m² | 211,94 |  | 22,24
1C.19.200.0050.c | - Granito sardo rosa | m² | 184,15 |  | 25,60
1C.19.200.0050.d | - Serizzo Antigorio | m² | 164,47 |  | 28,66
1C.19.200.0100 | Fornitura e posa in opera di zoccolature e rivestimento pareti verticali interne con lastre di marmo o pietra naturale lucida a casellario, compresa la fornitura delle graffe di ancoraggio, la imbottitura con malta di cemento o idoneo collante e la sigillatura dei giunti, tutte le assistenze murarie e gli eventuali piani di lavoro: |  |  |  |
1C.19.200.0100.a | - Bianco Carrara tipo C | m² | 156,98 |  | 28,33
1C.19.200.0100.b | - Aurisina fiorito | m² | 156,90 |  | 28,34
1C.19.200.0100.c | - Botticino Classico | m² | 152,52 |  | 29,15
1C.19.200.0100.d | - Chiampo Olivo | m² | 140,07 |  | 31,74
1C.19.200.0100.e | - Trachite gialla | m² | 214,76 |  | 20,70
1C.19.200.0100.f | - Beola grigia | m² | 216,83 |  | 23,25
1C.19.200.0100.g | - Granito sardo rosa | m² | 189,05 |  | 26,67
1C.19.200.0100.h | - Serizzo Antigorio | m² | 169,37 |  | 29,77
1C.19.250 | RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI |  |  |  |
1C.19.250.0010 | Rivestimento pareti in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m². | m² | 77,24 |  | 19,19