Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1E.07 - Impianti di cablaggio strutturato

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1E.07 | IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO |  |  |  |
1E.07.010 | SISTEMA UTP |  |  |  |
1E.07.010.0010 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0010.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 26,33 |  | 55,49
1E.07.010.0010.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,56 |  | 47,81
1E.07.010.0010.c | - categoria 6 - RJ45 con coperchio | cad | 33,72 |  | 43,33
1E.07.010.0020 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0020.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 26,90 |  | 54,31
1E.07.010.0020.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,56 |  | 47,81
1E.07.010.0030 | Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati cablaggio universale T568A/T568B |  |  |  |
1E.07.010.0030.a | - RJ12 categoria 3 | cad | 36,37 |  | 67,01
1E.07.010.0030.b | - RJ45 categoria 3 | cad | 36,51 |  | 66,75
1E.07.010.0030.c | - RJ45 categoria 5e | cad | 36,69 |  | 66,42
1E.07.010.0030.d | - RJ45 categoria 6 | cad | 43,45 |  | 56,09
1E.07.010.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: |  |  |  |
1E.07.010.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 7,96 |  | 61,18
1E.07.010.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 8,32 |  | 58,53
1E.07.010.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 8,67 |  | 56,17
1E.07.010.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 9,71 |  | 50,15
1E.07.010.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 8,70 |  | 55,98
1E.07.010.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 9,10 |  | 53,52
1E.07.010.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 9,58 |  | 50,84
1E.07.010.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 10,80 |  | 45,09
1E.07.010.0040.i | - 1 m categoria 6 | cad | 10,36 |  | 47,01
1E.07.010.0040.j | - 2 m categoria 6 | cad | 11,07 |  | 43,99
1E.07.010.0040.k | - 5 m categoria 6 | cad | 15,17 |  | 32,10
1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.010.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,38 |  | 76,33
1E.07.010.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,39 |  | 76,21
1E.07.010.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,58 |  | 74,01
1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, categoria 6 | m | 7,10 |  | 68,59
1E.07.020 | SISTEMA FTP |  |  |  |
1E.07.020.0010 | Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 39,56 |  | 43,10
1E.07.020.0020 | Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 38,94 |  | 43,79
1E.07.020.0030 | Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e | cad | 31,60 |  | 53,96
1E.07.020.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati: |  |  |  |
1E.07.020.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 9,71 |  | 50,15
1E.07.020.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 10,24 |  | 47,56
1E.07.020.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 10,85 |  | 44,88
1E.07.020.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 13,77 |  | 35,37
1E.07.020.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 9,89 |  | 49,24
1E.07.020.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 10,33 |  | 47,14
1E.07.020.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 11,50 |  | 42,35
1E.07.020.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 14,99 |  | 32,49
1E.07.020.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.020.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,62 |  | 73,56
1E.07.020.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,66 |  | 73,12
1E.07.020.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,69 |  | 72,80
1E.07.030 | SISTEMA FIBRA OTTICA |  |  |  |
1E.07.030.0010 | Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 83,13 |  | 29,32
1E.07.030.0020 | Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 45,46 |  | 53,61
1E.07.030.0030 | Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 42,83 |  | 56,90
1E.07.030.0040 | Connettori per pannelli in fibra ottica |  |  |  |
1E.07.030.0040.a | - MT - RJ, tipo 50/125 µ | cad | 79,72 |  | 30,57
1E.07.030.0040.b | - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ | cad | 42,14 |  | 57,83
1E.07.030.0040.c | - ST, tipo bussola 50/125 µ | cad | 41,26 |  | 59,06
1E.07.030.0050 | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0050.a | - MT - RJ / MT - RJ 1m | cad | 69,97 |  | 6,96
1E.07.030.0050.b | - MT - RJ / MT - RJ 2m | cad | 72,94 |  | 6,68
1E.07.030.0050.c | - MT - RJ / SC duplex 1m | cad | 69,00 |  | 7,06
1E.07.030.0050.d | - MT - RJ / SC duplex 2m | cad | 71,89 |  | 6,77
1E.07.030.0050.e | - ST / ST 1m | cad | 36,23 |  | 13,44
1E.07.030.0050.f | - ST / ST 2m | cad | 37,81 |  | 12,88
1E.07.030.0050.g | - SC / ST 1m | cad | 56,77 |  | 8,58
1E.07.030.0050.h | - SC / ST 2m | cad | 58,78 |  | 8,29
1E.07.030.0060 | Cavi in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0060.a | - guaina LSZH a 4 fibre | m | 13,41 |  | 54,51
1E.07.030.0060.b | - guaina LSZH a 8 fibre | m | 14,51 |  | 50,38
1E.07.040 | COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE |  |  |  |
1E.07.040.0010 | Accessori per prodotti da pannello e connessioni |  |  |  |
1E.07.040.0010.a | - kit di 16 icone diversi simboli | cad | 4,81 |  | 50,73
1E.07.040.0010.b | - tappo otturazione per RJ e ST | cad | 4,07 |  | 59,95
1E.07.040.0010.c | - tappo otturazione per SC | cad | 3,95 |  | 61,77
1E.07.040.0010.d | - Plugs RJ11 per cavi piatti | cad | 12,29 |  | 79,25
1E.07.040.0010.e | - Plugs RJ12 per cavi piatti | cad | 12,35 |  | 78,87
1E.07.040.0010.f | - Plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi | cad | 13,56 |  | 71,83
1E.07.040.0010.g | - Plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi | cad | 14,60 |  | 66,71
1E.07.040.0010.h | - copertura per plugs | cad | 3,36 |  | 72,62
1E.07.040.0020 | Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ | cad | 14,96 |  | 65,11
1E.07.050 | QUADRI E ARMADI |  |  |  |
1E.07.050.0010 | Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio | cad | 214,83 |  | 11,34
1E.07.050.0020 | Accessori per configurazione |  |  |  |
1E.07.050.0020.a | - pannello vuoto 10" per 8 connettori | cad | 45,33 |  | 32,23
1E.07.050.0020.b | - pannello 10" cieco | cad | 30,60 |  | 31,83
1E.07.050.0020.c | - mensola 10" per mini-hub | cad | 36,01 |  | 27,05
1E.07.050.0020.d | - pannello 10" passacavo | cad | 39,66 |  | 36,84
1E.07.050.0020.e | - pannello prese di alimentazione | cad | 105,55 |  | 13,84
1E.07.050.0030 | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0030.a | - 700x550x450 mm | cad | 313,59 |  | 7,77
1E.07.050.0030.b | - 700x700x450 mm | cad | 337,18 |  | 7,23
1E.07.050.0030.c | - 700x900x450 mm | cad | 381,76 |  | 6,38
1E.07.050.0030.d | - 700x1100x450 mm | cad | 498,86 |  | 4,89
1E.07.050.0040 | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0040.a | - 700x700x450 mm | cad | 546,05 |  | 4,46
1E.07.050.0040.b | - 700x900x450 mm | cad | 598,49 |  | 4,07
1E.07.050.0050 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0050.a | - 700x550 mm | cad | 153,67 |  | 12,68
1E.07.050.0050.b | - 700x700 mm | cad | 155,41 |  | 12,53
1E.07.050.0050.c | - 700x900 mm | cad | 165,90 |  | 11,74
1E.07.050.0050.d | - 700x1000 mm | cad | 185,13 |  | 10,52
1E.07.050.0060 | Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento |  |  |  |
1E.07.050.0060.a | - 600x1500x600 mm | cad | 856,12 |  | 5,69
1E.07.050.0060.b | - 600x2100x600 mm | cad | 934,78 |  | 5,21
1E.07.050.0070 | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio | cad | 143,17 |  | 17,02
1E.07.050.0080 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0080.a | - 600x1400 mm | cad | 303,97 |  | 8,02
1E.07.050.0080.b | - 600x2000 mm | cad | 338,93 |  | 7,19
1E.07.050.0090 | Accessori per armadi a pavimento |  |  |  |
1E.07.050.0090.a | - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg | cad | 104,72 |  | 18,60
1E.07.050.0090.b | - coppia di golfari M10 | cad | 13,07 |  | 37,26
1E.07.050.0090.c | - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole | cad | 345,05 |  | 7,06
1E.07.050.0090.d | - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h | cad | 111,72 |  | 17,44
1E.07.050.0090.e | - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio | cad | 128,30 |  | 18,99
1E.07.050.0090.f | - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio | cad | 149,28 |  | 16,33
1E.07.050.0090.g | - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 | cad | 79,98 |  | 12,18
1E.07.050.0100 | Pannello vuoto capacità 16 porte, in metallo zincato verniciato colore nero | cad | 57,64 |  | 8,45
1E.07.050.0110 | Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0110.a | - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 157,15 |  | 15,51
1E.07.050.0110.b | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 204,16 |  | 23,86
1E.07.050.0110.c | - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 394,33 |  | 24,71
1E.07.050.0110.d | - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e | cad | 274,95 |  | 17,72
1E.07.050.0110.e | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 | cad | 204,16 |  | 23,86
1E.07.050.0120 | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico, categoria 3 | cad | 350,63 |  | 27,79
1E.07.050.0130 | Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0130.a | - 1 unità di cablaggio | cad | 25,40 |  | 19,17
1E.07.050.0130.b | - 3 unità di cablaggio | cad | 40,16 |  | 12,13
1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC | cad | 173,80 |  | 8,41
1E.07.050.0150 | Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità |  |  |  |
1E.07.050.0150.a | - 250 mm | cad | 46,77 |  | 20,83
1E.07.050.0150.b | - 350 mm | cad | 48,77 |  | 19,97
1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio | cad | 46,07 |  | 21,14
1E.07.050.0170 | Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio | cad | 9,19 |  | 52,99
1E.07.050.0180 | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese |  |  |  |
1E.07.050.0180.a | - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia | cad | 118,75 |  | 12,30
1E.07.050.0180.b | - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia | cad | 134,48 |  | 10,86