Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MM.04 - Altre apparecchiature per centrali

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MM.04 | ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE |  |  |  |
MM.04.010 | SCAMBIATORI DI CALORE |  |  |  |
MM.04.010.0010 | Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a FASCIO TUBIERO PN16 con serpentino in rame o acciaio inossidabile estraibile, mantello in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C): |  |  |  |
MM.04.010.0010.a | - fino a 50 kW | cad | 831,50 |  |
MM.04.010.0010.b | - oltre 50 fino a 80 kW | cad | 953,85 |  |
MM.04.010.0010.c | - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.005,05 |  |
MM.04.010.0010.d | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.208,55 |  |
MM.04.010.0010.e | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.412,06 |  |
MM.04.010.0010.f | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 1.448,26 |  |
MM.04.010.0010.g | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 1.483,22 |  |
MM.04.010.0010.h | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 1.933,93 |  |
MM.04.010.0010.i | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 2.139,93 |  |
MM.04.010.0010.j | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 3.121,25 |  |
MM.04.010.0010.k | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 3.314,77 |  |
MM.04.010.0010.l | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 3.565,72 |  |
MM.04.010.0010.m | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 3.816,67 |  |
MM.04.010.0010.n | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 4.623,20 |  |
MM.04.010.0010.o | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 4.926,58 |  |
MM.04.010.0010.p | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 5.532,11 |  |
MM.04.010.0020 | Scambiatori di calore per RISCALDAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 80 a 70 e secondario acqua da 40 a 50°C): |  |  |  |
MM.04.010.0020.a | - fino a 100 kW | cad | 867,71 |  |
MM.04.010.0020.b | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 961,35 |  |
MM.04.010.0020.c | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.054,99 |  |
MM.04.010.0020.d | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 1.229,78 |  |
MM.04.010.0020.e | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 1.348,38 |  |
MM.04.010.0020.f | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 1.473,23 |  |
MM.04.010.0020.g | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 1.648,02 |  |
MM.04.010.0020.h | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 1.822,81 |  |
MM.04.010.0020.i | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 2.534,46 |  |
MM.04.010.0020.j | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 2.721,73 |  |
MM.04.010.0020.k | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 2.983,92 |  |
MM.04.010.0020.l | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 3.271,07 |  |
MM.04.010.0020.m | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 3.832,90 |  |
MM.04.010.0020.n | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 5.293,64 |  |
MM.04.010.0020.o | - oltre 2000 fino a 2500 kW | cad | 5.917,89 |  |
MM.04.010.0020.p | - oltre 2500 fino a 3200 kW | cad | 7.029,06 |  |
MM.04.010.0020.q | - oltre 3200 fino a 4000 kW | cad | 8.801,93 |  |
MM.04.010.0030 | Scambiatori di calore per RAFFRESCAMENTO tipo a FASCIO TUBIERO PN16 con serpentino in rame o acciaio inossidabile estraibile, mantello in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 7 a 12 e secondario acqua da 18 a 15°C): |  |  |  |
MM.04.010.0030.a | - fino a 50 kW | cad | 2.192,37 |  |
MM.04.010.0030.b | - oltre 50 fino a 80 kW | cad | 3.514,53 |  |
MM.04.010.0030.c | - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 3.608,17 |  |
MM.04.010.0030.d | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 3.701,81 |  |
MM.04.010.0030.e | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 4.075,10 |  |
MM.04.010.0030.f | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 4.900,37 |  |
MM.04.010.0030.g | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 5.203,75 |  |
MM.04.010.0030.h | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 5.505,89 |  |
MM.04.010.0030.i | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 6.108,92 |  |
MM.04.010.0030.j | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 6.711,94 |  |
MM.04.010.0040 | Scambiatori di calore per RAFFRESCAMENTO tipo a PIASTRE ISPEZIONABILI PN16 con piastre in acciaio inox AISI 316, guarnizioni in EPDM a doppia tenuta non incollate, telaio e tiranteria in acciaio e attacchi flangiati, completi di staffaggi. Grandezze (kW: potenzialità con primario acqua °C da 7 a 12 e secondario acqua da 15 a 18°C): |  |  |  |
MM.04.010.0040.a | - fino a 100 kW | cad | 1.523,17 |  |
MM.04.010.0040.b | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.710,45 |  |
MM.04.010.0040.c | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 1.885,24 |  |
MM.04.010.0040.d | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 2.184,88 |  |
MM.04.010.0040.e | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 2.484,52 |  |
MM.04.010.0040.f | - oltre 250 fino a 320 kW | cad | 3.233,62 |  |
MM.04.010.0040.g | - oltre 320 fino a 400 kW | cad | 3.595,68 |  |
MM.04.010.0040.h | - oltre 400 fino a 500 kW | cad | 4.070,11 |  |
MM.04.010.0040.i | - oltre 500 fino a 650 kW | cad | 4.806,73 |  |
MM.04.010.0040.j | - oltre 650 fino a 800 kW | cad | 5.643,22 |  |
MM.04.010.0040.k | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 7.153,91 |  |
MM.04.010.0040.l | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 8.265,07 |  |
MM.04.010.0040.m | - oltre 1250 fino a 1600 kW | cad | 9.963,03 |  |
MM.04.010.0040.n | - oltre 1600 fino a 2000 kW | cad | 12.984,40 |  |
MM.04.010.0040.o | - oltre 2000 fino a 2500 kW | cad | 15.418,98 |  |
MM.04.010.0040.p | - oltre 2500 fino a 3200 kW | cad | 22.223,30 |  |
MM.04.010.0040.q | - oltre 3200 fino a 4000 kW | cad | 26.468,20 |  |
MM.04.015 | COLLETTORE SOLARE |  |  |  |
MM.04.015.0010 | Collettore solare piano certificato EN12975 di dimensioni esterne varie, colori standard scuro, superficie trattata superficialmente, piastra captante in rame e/o altre leghe similari, vetro solare temperato antiriflesso resistente alla grandine e agli agenti atmosferici, completo di telaio di contenimento e vasca di alloggiamento, dotato di attacchi e/o elementi fissanti, con possibilità di variazione inclinazione di posa. | m² | 416,32 |  |
MM.04.015.0020 | Kit di installazione per m² di collettore solare. | cad | 104,07 |  |
MM.04.020 | VASI D'ESPANSIONE |  |  |  |
MM.04.020.0010 | Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0010.a | - 2 l | cad | 16,96 |  |
MM.04.020.0010.b | - 5 l | cad | 17,40 |  |
MM.04.020.0010.c | - 8 l | cad | 18,22 |  |
MM.04.020.0010.d | - 12 l | cad | 20,25 |  |
MM.04.020.0010.e | - 18 l | cad | 24,31 |  |
MM.04.020.0010.f | - 24 l | cad | 26,46 |  |
MM.04.020.0010.g | - 60 l | cad | 107,12 |  |
MM.04.020.0010.h | - 80 l | cad | 138,78 |  |
MM.04.020.0010.i | - 100 l | cad | 192,49 |  |
MM.04.020.0010.j | - 200 l | cad | 301,88 |  |
MM.04.020.0010.k | - 300 l | cad | 361,94 |  |
MM.04.020.0010.l | - 500 l | cad | 609,46 |  |
MM.04.020.0020 | Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0020.a | - 5 l | cad | 25,81 |  |
MM.04.020.0020.b | - 8 l | cad | 27,14 |  |
MM.04.020.0020.c | - 10 l | cad | 28,45 |  |
MM.04.020.0020.d | - 12 l | cad | 29,95 |  |
MM.04.020.0020.e | - 14 l | cad | 31,16 |  |
MM.04.020.0020.f | - 18 l | cad | 33,96 |  |
MM.04.020.0030 | Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0030.a | - 35 l | cad | 44,35 |  |
MM.04.020.0030.b | - 50 l | cad | 53,27 |  |
MM.04.020.0030.c | - 80 l | cad | 84,24 |  |
MM.04.020.0030.d | - 105 l | cad | 115,81 |  |
MM.04.020.0030.e | - 150 l | cad | 147,14 |  |
MM.04.020.0030.f | - 200 l | cad | 173,92 |  |
MM.04.020.0030.g | - 250 l | cad | 214,17 |  |
MM.04.020.0030.h | - 300 l | cad | 257,50 |  |
MM.04.020.0030.i | - 400 l | cad | 358,78 |  |
MM.04.020.0030.j | - 500 l | cad | 451,21 |  |
MM.04.020.0030.k | - 600 l | cad | 569,53 |  |
MM.04.020.0040 | Vasi d'espansione senza diaframma da pressurizzare, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 100 °C e 6 bar, completi di strumentazione, valvola di sicurezza, compressore d'aria e quadro elettrico di comando/controllo con allacciamenti a valle. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0040.a | - 300 l | cad | 2.860,32 |  |
MM.04.020.0040.b | - 500 l | cad | 2.985,17 |  |
MM.04.020.0040.c | - 800 l | cad | 3.257,34 |  |
MM.04.020.0040.d | - 1000 l | cad | 3.372,20 |  |
MM.04.020.0040.e | - 1500 l | cad | 3.603,17 |  |
MM.04.020.0040.f | - 2000 l | cad | 4.537,05 |  |
MM.04.020.0040.g | - 3000 l | cad | 5.609,52 |  |
MM.04.020.0040.h | - 4000 l | cad | 6.885,48 |  |
MM.04.020.0040.i | - 5000 l | cad | 7.608,36 |  |
MM.04.020.0050 | Vasi d'espansione aperti con ispezioni e coperchi relativi, completi di valvola d'alimentazione a galleggiante, rubinetto d'intercettazione, attacchi per allacciamenti vari e staffaggi. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.020.0050.a | - in acciaio zincati a caldo - fino a 300 l | cad | 194,77 |  |
MM.04.020.0050.b | - in acciaio zincati a caldo - oltre 300 fino a 500 l | cad | 247,20 |  |
MM.04.020.0050.c | - in acciaio zincati a caldo - oltre 500 fino a 750 l | cad | 292,15 |  |
MM.04.020.0050.d | - in acciaio zincati a caldo - oltre 750 fino a 1000 l | cad | 329,60 |  |
MM.04.020.0050.e | - in acciaio inox AISI 316 - fino a 300 l | cad | 350,58 |  |
MM.04.020.0050.f | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 300 fino a 500 l | cad | 444,96 |  |
MM.04.020.0050.g | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 500 fino a 750 l | cad | 525,87 |  |
MM.04.020.0050.h | - in acciaio inox AISI 316 - oltre 750 fino a 1000 l | cad | 593,29 |  |
MM.04.030 | POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA |  |  |  |
MM.04.030.0010 | Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0010.a | - fino a 1 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 93,64 |  |
MM.04.030.0010.b | - fino a 1 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 117,36 |  |
MM.04.030.0010.c | - fino a 1 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 323,37 |  |
MM.04.030.0010.d | - oltre 1 fino a 2 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 96,14 |  |
MM.04.030.0010.e | - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 225,98 |  |
MM.04.030.0010.f | - oltre 1 fino a 2 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 323,37 |  |
MM.04.030.0010.g | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 117,36 |  |
MM.04.030.0010.h | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 225,98 |  |
MM.04.030.0010.i | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 323,37 |  |
MM.04.030.0010.j | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 323,37 |  |
MM.04.030.0010.k | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 428,24 |  |
MM.04.030.0010.l | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 501,90 |  |
MM.04.030.0020 | Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 2 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0020.a | - fino a 4 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 243,46 |  |
MM.04.030.0020.b | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 350,83 |  |
MM.04.030.0020.c | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 408,27 |  |
MM.04.030.0020.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 495,66 |  |
MM.04.030.0020.e | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 550,59 |  |
MM.04.030.0020.f | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 605,53 |  |
MM.04.030.0020.g | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 665,46 |  |
MM.04.030.0020.h | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 752,85 |  |
MM.04.030.0020.i | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 60 kPa | cad | 992,56 |  |
MM.04.030.0030 | Circolatori singoli PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0030.a | - fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 329,60 |  |
MM.04.030.0030.b | - fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 676,69 |  |
MM.04.030.0030.c | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.208,55 |  |
MM.04.030.0030.d | - fino a 4 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.314,72 |  |
MM.04.030.0030.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 460,70 |  |
MM.04.030.0030.f | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 858,97 |  |
MM.04.030.0030.g | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.208,55 |  |
MM.04.030.0030.h | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.314,72 |  |
MM.04.030.0030.i | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 616,76 |  |
MM.04.030.0030.j | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.208,55 |  |
MM.04.030.0030.k | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.314,72 |  |
MM.04.030.0030.l | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.786,65 |  |
MM.04.030.0030.m | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 943,87 |  |
MM.04.030.0030.n | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.198,56 |  |
MM.04.030.0030.o | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.786,65 |  |
MM.04.030.0030.p | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 80 fino a 120 kPa | cad | 2.766,68 |  |
MM.04.030.0030.q | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 1.663,00 |  |
MM.04.030.0030.r | - oltre 32 fino a 50 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 3.172,44 |  |
MM.04.030.0040 | Circolatori gemellari PN6 con motore a 4 velocità, 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0040.a | - fino a 4 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 732,88 |  |
MM.04.030.0040.b | - fino a 4 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.081,20 |  |
MM.04.030.0040.c | - fino a 4 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.493,21 |  |
MM.04.030.0040.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.081,20 |  |
MM.04.030.0040.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.398,32 |  |
MM.04.030.0040.f | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 1.841,54 |  |
MM.04.030.0040.g | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.398,32 |  |
MM.04.030.0040.h | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.493,21 |  |
MM.04.030.0040.i | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 40 fino a 80 kPa | cad | 2.187,37 |  |
MM.04.030.0040.j | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 20 kPa | cad | 1.493,21 |  |
MM.04.030.0040.k | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 20 fino a 40 kPa | cad | 1.841,54 |  |
MM.04.030.0040.l | - oltre 32 fino a 50 m³/h - fino a 40 kPa | cad | 2.187,37 |  |
MM.04.030.0050 | Pompe in linea singole PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0050.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 479,42 |  |
MM.04.030.0050.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 616,76 |  |
MM.04.030.0050.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 670,45 |  |
MM.04.030.0050.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 565,58 |  |
MM.04.030.0050.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 709,15 |  |
MM.04.030.0050.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 810,28 |  |
MM.04.030.0050.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 709,15 |  |
MM.04.030.0050.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 810,28 |  |
MM.04.030.0050.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 942,62 |  |
MM.04.030.0050.j | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 888,93 |  |
MM.04.030.0050.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.513,18 |  |
MM.04.030.0050.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.194,86 |  |
MM.04.030.0050.m | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.648,02 |  |
MM.04.030.0050.n | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.982,62 |  |
MM.04.030.0050.o | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.880,30 |  |
MM.04.030.0050.p | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 3.192,42 |  |
MM.04.030.0050.q | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.306,13 |  |
MM.04.030.0050.r | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 5.955,35 |  |
MM.04.030.0050.s | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 5.061,42 |  |
MM.04.030.0050.t | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.724,38 |  |
MM.04.030.0050.u | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 250 kPa | cad | 6.906,70 |  |
MM.04.030.0060 | Pompe in linea gemellari PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0060.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.153,61 |  |
MM.04.030.0060.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.536,91 |  |
MM.04.030.0060.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.787,85 |  |
MM.04.030.0060.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.445,76 |  |
MM.04.030.0060.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.570,61 |  |
MM.04.030.0060.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.935,18 |  |
MM.04.030.0060.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.702,95 |  |
MM.04.030.0060.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.935,18 |  |
MM.04.030.0060.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.266,03 |  |
MM.04.030.0060.j | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 2.144,92 |  |
MM.04.030.0060.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 3.162,46 |  |
MM.04.030.0060.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 4.046,39 |  |
MM.04.030.0060.m | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 4.086,35 |  |
MM.04.030.0060.n | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 4.532,06 |  |
MM.04.030.0060.o | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 5.794,29 |  |
MM.04.030.0060.p | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 7.578,40 |  |
MM.04.030.0060.q | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 12.041,79 |  |
MM.04.030.0060.r | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 14.088,07 |  |
MM.04.030.0060.s | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 10.738,35 |  |
MM.04.030.0060.t | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 15.502,63 |  |
MM.04.030.0060.u | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 250 kPa | cad | 18.989,69 |  |
MM.04.030.0070 | Pompe orizzontali monoblocco PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0070.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 533,12 |  |
MM.04.030.0070.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 599,28 |  |
MM.04.030.0070.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 812,78 |  |
MM.04.030.0070.d | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.123,65 |  |
MM.04.030.0070.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 590,55 |  |
MM.04.030.0070.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 660,46 |  |
MM.04.030.0070.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 906,41 |  |
MM.04.030.0070.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.226,03 |  |
MM.04.030.0070.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 613,02 |  |
MM.04.030.0070.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 831,50 |  |
MM.04.030.0070.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.041,25 |  |
MM.04.030.0070.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.947,66 |  |
MM.04.030.0070.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 805,29 |  |
MM.04.030.0070.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.114,92 |  |
MM.04.030.0070.o | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.455,75 |  |
MM.04.030.0070.p | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.947,66 |  |
MM.04.030.0070.q | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.053,73 |  |
MM.04.030.0070.r | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.414,56 |  |
MM.04.030.0070.s | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.835,30 |  |
MM.04.030.0070.t | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.806,68 |  |
MM.04.030.0070.u | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.388,39 |  |
MM.04.030.0070.v | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.460,84 |  |
MM.04.030.0070.w | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 4.753,05 |  |
MM.04.030.0070.x | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.869,05 |  |
MM.04.030.0070.y | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 4.296,09 |  |
MM.04.030.0070.z | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 240 kPa | cad | 4.753,05 |  |
MM.04.030.0080 | Pompe orizzontali a giunto e tenuta meccanica PN16 con motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz - 4 poli Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni a velocità massima): |  |  |  |
MM.04.030.0080.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 882,70 |  |
MM.04.030.0080.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 995,06 |  |
MM.04.030.0080.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.152,37 |  |
MM.04.030.0080.d | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 886,44 |  |
MM.04.030.0080.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 945,12 |  |
MM.04.030.0080.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.002,55 |  |
MM.04.030.0080.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.187,33 |  |
MM.04.030.0080.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 918,90 |  |
MM.04.030.0080.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 968,84 |  |
MM.04.030.0080.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.072,47 |  |
MM.04.030.0080.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.269,73 |  |
MM.04.030.0080.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.651,81 |  |
MM.04.030.0080.m | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.117,41 |  |
MM.04.030.0080.n | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.329,66 |  |
MM.04.030.0080.o | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.648,02 |  |
MM.04.030.0080.p | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.901,51 |  |
MM.04.030.0080.q | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa | cad | 1.442,02 |  |
MM.04.030.0080.r | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa | cad | 1.554,39 |  |
MM.04.030.0080.s | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 2.203,61 |  |
MM.04.030.0080.t | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.347,23 |  |
MM.04.030.0080.u | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.187,37 |  |
MM.04.030.0080.v | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.432,13 |  |
MM.04.030.0080.w | - oltre 160 fino a 320 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.635,63 |  |
MM.04.030.0080.x | - oltre 320 fino a 500 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 2.966,44 |  |
MM.04.030.0080.y | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 3.635,63 |  |
MM.04.030.0080.z | - oltre 320 fino a 500 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.818,06 |  |
MM.04.040 | SERBATOI INERZIALI |  |  |  |
MM.04.040.0010 | Serbatoi inerziali verticali per acqua calda, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione in poliuretano espanso da 100 mm con guscio in pvc termoformato. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0010.a | - 500 l | cad | 509,39 |  |
MM.04.040.0010.b | - 800 l | cad | 615,76 |  |
MM.04.040.0010.c | - 1000 l | cad | 666,70 |  |
MM.04.040.0010.d | - 1500 l | cad | 1.041,25 |  |
MM.04.040.0010.e | - 2000 l | cad | 1.190,32 |  |
MM.04.040.0010.f | - 3000 l | cad | 1.536,40 |  |
MM.04.040.0010.g | - 4000 l | cad | 2.105,72 |  |
MM.04.040.0010.h | - 5000 l | cad | 2.435,32 |  |
MM.04.040.0020 | Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in pvc termoformato. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0020.a | - 500 l | cad | 432,98 |  |
MM.04.040.0020.b | - 750 l | cad | 641,98 |  |
MM.04.040.0020.c | - 1000 l | cad | 692,16 |  |
MM.04.040.0020.d | - 1500 l | cad | 1.113,92 |  |
MM.04.040.0020.e | - 2000 l | cad | 1.342,39 |  |
MM.04.040.0020.f | - 3000 l | cad | 1.754,39 |  |
MM.04.040.0020.g | - 4000 l | cad | 2.390,38 |  |
MM.04.040.0020.h | - 5000 l | cad | 2.786,65 |  |
MM.04.040.0030 | Aumenti di prezzo per serbatoi inerziali in acciaio nero orizzontali. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0030.a | - 500 l | cad | 77,94 |  |
MM.04.040.0030.b | - 800 l | cad | 115,57 |  |
MM.04.040.0030.c | - 1000 l | cad | 124,59 |  |
MM.04.040.0030.d | - 1500 l | cad | 200,51 |  |
MM.04.040.0030.e | - 2000 l | cad | 241,64 |  |
MM.04.040.0030.f | - 3000 l | cad | 315,80 |  |
MM.04.040.0030.g | - 4000 l | cad | 430,28 |  |
MM.04.040.0030.h | - 5000 l | cad | 501,60 |  |
MM.04.040.0040 | Serbatoi inerziali per acqua calda o refrigerata verticali in acciaio inox AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di coibentazione con guscio in pvc. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0040.a | - 500 l | cad | 1.018,78 |  |
MM.04.040.0040.b | - 800 l | cad | 1.231,52 |  |
MM.04.040.0040.c | - 1000 l | cad | 1.333,40 |  |
MM.04.040.0040.d | - 1500 l | cad | 2.082,50 |  |
MM.04.040.0040.e | - 2000 l | cad | 2.380,64 |  |
MM.04.040.0050 | Aumenti di prezzo per serbatoi inerziali in acciaio inox AISI 316 orizzontali. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.040.0050.a | - 500 l | cad | 155,87 |  |
MM.04.040.0050.b | - 800 l | cad | 231,11 |  |
MM.04.040.0050.c | - 1000 l | cad | 249,17 |  |
MM.04.040.0050.d | - 1500 l | cad | 401,01 |  |
MM.04.040.0050.e | - 2000 l | cad | 483,25 |  |
MM.04.050 | COMPRESSORI D'ARIA E ACCESSORI |  |  |  |
MM.04.050.0010 | Gruppi di produzione aria compressa composti da: 1 compressore d'aria lubrificato ad olio con motore elettrico 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli; 1 serbatoio in acciaio zincato; dispositivo di avviamento / controllo. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria aspirata a 20 °C e 1,1013 bar - l: capacità minima serbatoio): |  |  |  |
MM.04.050.0010.a | - 10 bar - fino a 3,5 l/s - 120 l | cad | 2.284,76 |  |
MM.04.050.0010.b | - 10 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s - 120 l | cad | 2.359,67 |  |
MM.04.050.0010.c | - 10 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s - 250 l | cad | 3.445,86 |  |
MM.04.050.0010.d | - 10 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s - 250 l | cad | 3.670,59 |  |
MM.04.050.0010.e | - 10 bar - oltre 12 fino a 16 l/s - 250 l | cad | 4.681,88 |  |
MM.04.050.0010.f | - 20 bar - fino a 3,5 l/s - 120 l | cad | 2.696,76 |  |
MM.04.050.0010.g | - 20 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s - 250 l | cad | 3.970,23 |  |
MM.04.050.0010.h | - 20 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s - 250 l | cad | 4.382,24 |  |
MM.04.050.0010.i | - 20 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s - 250 l | cad | 5.093,88 |  |
MM.04.050.0020 | Compressori d'aria lubrificati ad olio con motore elettrico 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli, dispositivo di avviamento / controllo e basamento metallico. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria aspirata 20 °C e 1,013 bar): |  |  |  |
MM.04.050.0020.a | - 10 bar - fino a 3,5 l/s | cad | 1.648,02 |  |
MM.04.050.0020.b | - 10 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s | cad | 1.760,39 |  |
MM.04.050.0020.c | - 10 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s | cad | 2.584,40 |  |
MM.04.050.0020.d | - 10 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s | cad | 2.846,58 |  |
MM.04.050.0020.e | - 10 bar - oltre 12 fino a 16 l/s | cad | 3.221,13 |  |
MM.04.050.0020.f | - 10 bar - oltre 16 fino a 20 l/s | cad | 4.382,24 |  |
MM.04.050.0020.g | - 20 bar - fino a 2,5 l/s | cad | 1.985,12 |  |
MM.04.050.0020.h | - 20 bar - oltre 2,5 fino a 3,5 l/s | cad | 2.097,48 |  |
MM.04.050.0020.i | - 20 bar - oltre 3,5 fino a 5 l/s | cad | 2.546,94 |  |
MM.04.050.0020.j | - 20 bar - oltre 5 fino a 8,5 l/s | cad | 3.296,04 |  |
MM.04.050.0020.k | - 20 bar - oltre 8,5 fino a 12 l/s | cad | 3.857,87 |  |
MM.04.050.0030 | Filtri per aria compressa con indicatore di pressione differenziale, pressione massima 16 bar, efficienza di filtrazione per olio fino a 0,1 mg/m³ e per particelle fino a 1 µm. Grandezze (l/s: portata aria a 7 bar): |  |  |  |
MM.04.050.0030.a | - fino a 10 l/s | cad | 202,26 |  |
MM.04.050.0030.b | - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 247,20 |  |
MM.04.050.0030.c | - oltre 20 fino a 35 l/s | cad | 292,15 |  |
MM.04.050.0030.d | - oltre 35 fino a 50 l/s | cad | 337,10 |  |
MM.04.050.0030.e | - oltre 50 fino a 75 l/s | cad | 412,01 |  |
MM.04.050.0030.f | - oltre 75 fino a 120 l/s | cad | 599,28 |  |
MM.04.050.0040 | Essicatori per aria compressa a refrigerazione in esecuzione package, refrigerante senza CFC e condensazione ad aria, corredato di scaricatore di condensa. Grandezze (bar: pressione massima d'esercizio - l/s: portata aria con temperatura di rugiada 3 °C): |  |  |  |
MM.04.050.0040.a | - fino a 10 bar - fino a 10 l/s | cad | 511,63 |  |
MM.04.050.0040.b | - fino a 10 bar - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 698,91 |  |
MM.04.050.0040.c | - fino a 10 bar - oltre 20 fino a 35 l/s | cad | 986,57 |  |
MM.04.050.0040.d | - fino a 10 bar - oltre 35 fino a 50 l/s | cad | 1.236,02 |  |
MM.04.050.0040.e | - fino a 10 bar - oltre 50 fino a 75 l/s | cad | 1.610,57 |  |
MM.04.050.0040.f | - fino a 10 bar - oltre 75 fino a 120 l/s | cad | 2.247,30 |  |
MM.04.050.0040.g | - oltre 10 fino a 20 bar - fino a 10 l/s | cad | 1.011,29 |  |
MM.04.050.0040.h | - oltre 10 fino a 20 bar - oltre 10 fino a 20 l/s | cad | 1.236,02 |  |
MM.04.050.0050 | Serbatoi verticali per aria compressa, in acciaio zincato pressione di bollo 12 bar collaudati ISPESL con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
MM.04.050.0050.a | - 1000 l | cad | 1.373,10 |  |
MM.04.050.0050.b | - 1500 l | cad | 1.856,27 |  |
MM.04.050.0050.c | - 2000 l | cad | 2.081,00 |  |
MM.04.050.0050.d | - 3000 l | cad | 2.835,35 |  |
MM.04.050.0050.e | - 4000 l | cad | 3.972,47 |  |
MM.04.050.0050.f | - 5000 l | cad | 4.332,79 |  |
MM.04.050.0060 | Accessori vari per aria compressa: |  |  |  |
MM.04.050.0060.a | - cappotto insonorizzante | cad | 1.273,47 |  |
MM.04.050.0060.b | - essicatore/filtro per gruppo produzione aria compressa 10 bar fino a 5 l/s | cad | 2.022,57 |  |
MM.04.050.0060.c | - essicatore/filtro per gruppo produzione aria compressa 10 bar oltre 5 fino a 16 l/s | cad | 3.820,41 |  |
MM.04.050.0060.d | - scaricatore di condensa per aria compressa in ghisa PN16 DN20 | cad | 103,06 |  |
MM.04.060 | STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA |  |  |  |
MM.04.060.0010 | Termometri: |  |  |  |
MM.04.060.0010.a | - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto | cad | 11,36 |  |
MM.04.060.0010.b | - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo radiale, completo di pozzetto | cad | 21,10 |  |
MM.04.060.0010.c | - da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto | cad | 12,01 |  |
MM.04.060.0010.d | - da tubazione a colonna a squadra, completo di custodia e pozzetto | cad | 12,01 |  |
MM.04.060.0010.e | - da canale con quadrante 80 mm a bulbo e capillare | cad | 8,12 |  |
MM.04.060.0010.f | - da camino con quadrante 80 mm, completo di guaina | cad | 4,47 |  |
MM.04.060.0020 | Manometri: |  |  |  |
MM.04.060.0020.a | - per acqua con quadrante 50 mm ad attacco centrale e indice di riferimento | cad | 16,89 |  |
MM.04.060.0020.b | - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento | cad | 18,67 |  |
MM.04.060.0020.c | - per filtro aria a liquido con pannello da 200x150 mm circa, manopola di regolazione e bolla, completo di tubetti in gomma, viti di fissaggio e olio colorato | cad | 90,89 |  |
MM.04.060.0020.d | - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante | cad | 35,08 |  |
MM.04.060.0030 | Indicatori di livello in ottone PN 16 per serbatoi aperti o in pressione, composti da rubinetti DN 20, tubo in plexiglass 30 mm, guarnizioni e custodia. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0030.a | - fino a 0,5 m | cad | 139,76 |  |
MM.04.060.0030.b | - oltre 0,5 fino a 1 m | cad | 209,67 |  |
MM.04.060.0030.c | - oltre 1 fino a 1,5 m | cad | 277,84 |  |
MM.04.060.0030.d | - oltre 1,5 fino a 2 m | cad | 346,01 |  |
MM.04.060.0030.e | - oltre 2 fino a 4 m | cad | 625,67 |  |
MM.04.060.0040 | Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN 16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0040.a | - DN15 | cad | 191,52 |  |
MM.04.060.0040.b | - DN20 | cad | 196,39 |  |
MM.04.060.0040.c | - DN25 | cad | 223,17 |  |
MM.04.060.0040.d | - DN32 | cad | 231,29 |  |
MM.04.060.0040.e | - DN40 | cad | 409,82 |  |
MM.04.060.0040.f | - DN50 | cad | 531,55 |  |
MM.04.060.0050 | Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN16. Grandezze: |  |  |  |
MM.04.060.0050.a | - DN25 | cad | 1.442,89 |  |
MM.04.060.0050.b | - DN32 | cad | 1.454,26 |  |
MM.04.060.0050.c | - DN40 | cad | 1.490,78 |  |
MM.04.060.0050.d | - DN50 | cad | 1.649,02 |  |
MM.04.060.0050.e | - DN65 | cad | 2.031,25 |  |
MM.04.060.0050.f | - DN80 | cad | 2.144,86 |  |
MM.04.060.0050.g | - DN100 | cad | 2.335,56 |  |
MM.04.060.0050.h | - DN125 | cad | 2.725,91 |  |
MM.04.060.0050.i | - DN150 | cad | 2.862,24 |  |
MM.04.060.0050.j | - DN200 | cad | 3.438,44 |  |
MM.04.060.0050.k | - aumento di prezzo per aggiunta contabilizzazione raffreddamento | cad | 119,46 |  |
MM.04.060.0050.l | - aumento di prezzo per aggiunta porta invio dati a distanza | cad | 143,41 |  |
MM.04.060.0060 | Centrale di contabilizzazione per gestione fino a 250 contabilizzatori, comprendente: microprocessore con alimentazione elettrica 220 V; alimentazione di riserva a batteria; modem di trasmissione; quadro di contenimento con chiave; monitor a colori; software con messa in servizio. Tipologia: |  |  |  |
MM.04.060.0060.a | - centrale di contabilizzazione riscaldamento | cad | 5.220,86 |  |
MM.04.060.0060.b | - aumento di prezzo per aggiunta contabilizzazione raffreddamento (per ogni contabilizzatore) | cad | 71,74 |  |
MM.04.060.0060.c | - aumento di prezzo per aggiunta di altre contabilizzazioni (per ogni contabilizzatore) | cad | 54,99 |  |