Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.18 - Materiali - Pavimenti per interno

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.18 | MATERIALI PAVIMENTI INTERNI |  |  |  |
MC.18.020 | PAVIMENTI INDUSTRIALI |  |  |  |
MC.18.020.0100 | Piastrelle di cemento pressato a superficie bugnata o scanalata, dimensioni 25 x 25 o 30 x 30 cm, spessore 3 cm: |  |  |  |
MC.18.020.0100.a | - cemento grigio | m² | 11,99 |  |
MC.18.020.0100.b | - cemento rosso | m² | 12,55 |  |
MC.18.100 | PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO |  |  |  |
MC.18.100.0010 | Marmette in cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, dimensioni 25 x 25 cm o 30 x 30 cm, spessore 17 ÷ 23 mm a superficie liscia, fondo in cemento e graniglia a granulometria: |  |  |  |
MC.18.100.0010.a | - fine | m² | 11,56 |  |
MC.18.100.0010.b | - media | m² | 10,32 |  |
MC.18.100.0010.c | - grossa | m² | 9,19 |  |
MC.18.100.0020 | Marmette monostrato calibrate di cemento e granulati di marmo o granito, da 30 x 30 cm, spessore 16 mm, trattate ad altissima pressione e con elevata resistenza meccanica. Esente da colle o resine, classe 0 di resistenza la fuoco; colori correnti, con superficie: |  |  |  |
MC.18.100.0020.a | - levigata fine per lucidatura in opera | m² | 22,76 |  |
MC.18.100.0020.b | - lucidata prefinita | m² | 28,45 |  |
MC.18.100.0030 | Marmettoni di cemento e scaglie di marmo ad uno o più colori, a superficie liscia, fondo cemento: |  |  |  |
MC.18.100.0030.a | - 40 x 40 x 3 cm, scaglia media 15 ÷ 50 mm | m² | 9,49 |  |
MC.18.100.0030.b | - 40 x 40 cm, spessore 30 ÷ 35 mm, con pezzi segati di marmo: | m² | 15,96 |  |
MC.18.150 | PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA |  |  |  |
MC.18.150.0010 | Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: |  |  |  |
MC.18.150.0010.a | - 10 x 20 cm, ingelive per esterni | m² | 7,79 |  |
MC.18.150.0010.b | - 20 x 20 cm, tipo fiammato | m² | 10,90 |  |
MC.18.150.0010.c | - 20 x 20 cm, tipo tinte unite | m² | 11,41 |  |
MC.18.150.0010.d | - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato | m² | 13,23 |  |
MC.18.150.0010.e | - 30 x 30 cm, tipo tinte unite | m² | 12,45 |  |
MC.18.150.0010.f | - 30 x 30 cm, tipo decorate | m² | 14,00 |  |
MC.18.150.0020 | Piastrelle in ceramica monocottura con superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: |  |  |  |
MC.18.150.0020.a | - 12 x 24 cm | m² | 16,35 |  |
MC.18.150.0020.b | - 12 x 12 cm | m² | 20,13 |  |
MC.18.150.0020.c | - 24 x 24 cm | m² | 21,53 |  |
MC.18.150.0030 | Piastrelle di grès porcellanato a superficie smaltata spessore 8 ÷ 10 mm: |  |  |  |
MC.18.150.0030.a | - 15 x 15 cm, colori chiari | m² | 19,27 |  |
MC.18.150.0030.b | - 15 x 15 cm, colori forti | m² | 22,87 |  |
MC.18.150.0030.c | - 15 x 30 cm, colori chiari | m² | 17,97 |  |
MC.18.150.0030.d | - 15 x 30 cm, colori forti | m² | 21,48 |  |
MC.18.150.0030.e | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 16,34 |  |
MC.18.150.0030.f | - 30 x 30 cm, colori forti | m² | 17,41 |  |
MC.18.200 | PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA |  |  |  |
MC.18.200.0010 | Piastrelle in gres rosso con superficie liscia: |  |  |  |
MC.18.200.0010.a | - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 7,39 |  |
MC.18.200.0010.b | - 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 10,90 |  |
MC.18.200.0010.c | - 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 12,19 |  |
MC.18.200.0010.d | - 10 x 10 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 8,34 |  |
MC.18.200.0010.e | - 10 x 20 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 8,81 |  |
MC.18.200.0010.f | - 10 x 20 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 10,90 |  |
MC.18.200.0010.g | - 10 x 20 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 12,89 |  |
MC.18.200.0020 | Piastrelle in gres rosso con superficie bugnata o scanalata: |  |  |  |
MC.18.200.0020.a | - 7½ x 15 cm, spessore 8 ÷ 9 mm | m² | 7,65 |  |
MC.18.200.0020.b | - 7½ x 15 cm, spessore 14 ÷ 15 mm | m² | 11,15 |  |
MC.18.200.0020.c | - 7½ x 15 cm, spessore 16 ÷ 18 mm | m² | 12,43 |  |
MC.18.200.0030 | Piastrelle in gres fine porcellanato con superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm: |  |  |  |
MC.18.200.0030.a | - 10 x 10 cm, colori chiari | m² | 9,70 |  |
MC.18.200.0030.b | - 10 x 10 cm, colori forti | m² | 10,11 |  |
MC.18.200.0030.c | - 10 x 20 cm, colori chiari | m² | 10,05 |  |
MC.18.200.0030.d | - 10 x 20 cm, colori forti | m² | 13,12 |  |
MC.18.200.0030.e | - 20 x 20 cm, colori chiari | m² | 10,20 |  |
MC.18.200.0030.f | - 20 x 20 cm, colori forti | m² | 11,91 |  |
MC.18.200.0030.g | - 30 x 30 cm, colori chiari | m² | 10,05 |  |
MC.18.200.0030.h | - 30 x 30 cm, colori forti | m² | 12,13 |  |
MC.18.200.0040 | Piastrelle di clinker, a superficie liscia: |  |  |  |
MC.18.200.0040.a | - 12 x 25 cm | m² | 12,47 |  |
MC.18.200.0040.b | - 25 x 25 cm | m² | 15,26 |  |
MC.18.200.0040.c | - 30 x 30 cm | m² | 18,32 |  |
MC.18.250 | PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI MARMO PREFINITO |  |  |  |
MC.18.250.0010 | Arabescato Corchia, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0010.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 49,03 |  |
MC.18.250.0010.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 52,32 |  |
MC.18.250.0010.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,28 |  |
MC.18.250.0020 | Bardiglio Carrara Nuvolato, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0020.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 31,72 |  |
MC.18.250.0020.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 51,91 |  |
MC.18.250.0020.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 4,66 |  |
MC.18.250.0030 | Bianco Carrara "C", 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0030.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 37,54 |  |
MC.18.250.0030.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 39,79 |  |
MC.18.250.0030.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 4,37 |  |
MC.18.250.0040 | Botticino Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0040.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 47,23 |  |
MC.18.250.0040.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 50,06 |  |
MC.18.250.0040.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,07 |  |
MC.18.250.0050 | Botticino Semiclassico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0050.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 49,73 |  |
MC.18.250.0050.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 52,32 |  |
MC.18.250.0050.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,53 |  |
MC.18.250.0060 | Breccia Oniciata, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0060.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 60,56 |  |
MC.18.250.0060.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 64,19 |  |
MC.18.250.0060.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 7,00 |  |
MC.18.250.0070 | Calacatta Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0070.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 69,21 |  |
MC.18.250.0070.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 90,84 |  |
MC.18.250.0070.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,11 |  |
MC.18.250.0080 | Perlato Sicilia Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0080.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 54,19 |  |
MC.18.250.0080.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,51 |  |
MC.18.250.0090 | Perlato Svevo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0090.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 46,87 |  |
MC.18.250.0090.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,02 |  |
MC.18.250.0100 | Repen Chiaro, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0100.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 56,11 |  |
MC.18.250.0100.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 66,22 |  |
MC.18.250.0100.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,02 |  |
MC.18.250.0110 | Rosa Portogallo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0110.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm, lucidate | m² | 93,72 |  |
MC.18.250.0110.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 9,34 |  |
MC.18.250.0120 | Rosso Verona e Asiago, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0120.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 52,44 |  |
MC.18.250.0120.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,84 |  |
MC.18.250.0130 | Trani Fiorito, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0130.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 50,47 |  |
MC.18.250.0130.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,46 |  |
MC.18.250.0140 | Travertino Classico, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0140.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 48,09 |  |
MC.18.250.0140.b | - 45,7 x 45,7 x 1,3 cm | m² | 56,23 |  |
MC.18.250.0140.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,63 |  |
MC.18.250.0150 | Verde Alpi, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.250.0150.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 90,90 |  |
MC.18.250.0150.b | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 7,84 |  |
MC.18.300 | PIASTRELLE E ZOCCOLINI DI GRANITO PREFINITO |  |  |  |
MC.18.300.0010 | Bianco Sardo, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0010.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 52,35 |  |
MC.18.300.0010.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 49,09 |  |
MC.18.300.0010.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 6,67 |  |
MC.18.300.0020 | Multicolor Rosso, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0020.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 92,65 |  |
MC.18.300.0020.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 100,99 |  |
MC.18.300.0020.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 7,21 |  |
MC.18.300.0030 | Rosa Beta, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0030.a | - 30,5 x 30,5 x 1 cm, lucidate | m² | 36,71 |  |
MC.18.300.0030.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 40,74 |  |
MC.18.300.0030.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,49 |  |
MC.18.300.0040 | Rosa Limbara, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0040.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 42,57 |  |
MC.18.300.0040.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 46,57 |  |
MC.18.300.0040.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,46 |  |
MC.18.300.0050 | Rosa Porrino, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0050.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 37,58 |  |
MC.18.300.0050.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 42,19 |  |
MC.18.300.0050.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,51 |  |
MC.18.300.0060 | Rosso Balmoral, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0060.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 51,57 |  |
MC.18.300.0060.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 57,23 |  |
MC.18.300.0060.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 8,77 |  |
MC.18.300.0070 | Serizzo Antigorio, 1° scelta, in lastre calibrate e lucidate, da posare in opera già finite, nelle dimensioni: |  |  |  |
MC.18.300.0070.a | - 30,5 x 30,5 x 1,0 cm | m² | 54,49 |  |
MC.18.300.0070.b | - 61 x 30,5 x 1,2 cm | m² | 59,40 |  |
MC.18.300.0070.c | - zoccolino 8 x 1 cm, piano e costa lucidati | m | 5,63 |  |
MC.18.350 | PAVIMENTI SOPRAELEVATI |  |  |  |
MC.18.350.0010 | Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli ignifugati in conglomerato di legno e resine, spessore 38/40 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm. | m² | 45,49 |  |
MC.18.350.0020 | Pavimento sopraelevato ispezionabile, con pannelli modulari da 60x60 cm; struttura modulare costituita da supporti in acciaio zincato con sistema di regolazione e bloccaggio e traverse di collegamento in acciaio zincato nervato. Previsto per un carico accidentale di esercizio pari a 400 kg/m², con pannelli in conglomerato minerale, spessore 34/36 mm, classe 1. Finitura superiore in laminato ad alta resistenza, sopralzo fino a 30 cm. | m² | 72,84 |  |
MC.18.350.0030 | Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, per: |  |  |  |
MC.18.350.0030.a | - aumento sopralzo da 31 fino a 50 cm | m² | 3,52 |  |
MC.18.350.0030.b | - impiego pannelli con scatole o lastre di acciaio zincato spessore 0,5 mm | m² | 6,57 |  |
MC.18.350.0040 | Sovrapprezzi ai pavimenti sopraelevati ispezionabili in 0010 e 0020, rispetto al prezzo base con laminato, per i seguenti materiali di finitura: |  |  |  |
MC.18.350.0040.a | - piastrelle 60x60 cm di PVC antistatico | m² | 5,80 |  |
MC.18.350.0040.b | - piastrelle 60x60 cm di gomma o linoleum | m² | 10,25 |  |
MC.18.350.0040.c | - piastrelle 30x30 cm di gres porcellanato | m² | 20,96 |  |
MC.18.350.0040.d | - finitura con piastrelle 60x60 cm di gres porcellanato | m² | 38,68 |  |
MC.18.350.0040.e | - piastrelle 60x60 cm di marmo ricomposto | m² | 41,44 |  |
MC.18.350.0040.f | - piastrelle 60x60 cm di granito grigio Sardegna | m² | 48,62 |  |
MC.18.400 | ELEMENTI PER PAVIMENTI IN LEGNO |  |  |  |
MC.18.400.0010 | Listoni di legno, larghezza 60 ÷ 70 mm, spessore 22 mm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, lavorati a maschio e femmina, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera: |  |  |  |
MC.18.400.0010.a | - Rovere Europa UNI B | m² | 74,05 |  |
MC.18.400.0010.b | - Wengè UNI A | m² | 81,39 |  |
MC.18.400.0010.c | - Afrormosia UNI A | m² | 85,73 |  |
MC.18.400.0010.d | - Doussiè UNI A | m² | 75,85 |  |
MC.18.400.0010.e | - Iroko UNI A | m² | 50,01 |  |
MC.18.400.0020 | Tavolette di legno, larghezza 35 ÷ 65 mm, spessore 10 mm, lunghezza 20 ÷ 30 cm, da incollare, coste parallele, superficie piallata da lamare in opera: |  |  |  |
MC.18.400.0020.a | - Rovere Europa UNI B | m² | 30,90 |  |
MC.18.400.0020.b | - Wengè UNI A | m² | 43,71 |  |
MC.18.400.0020.c | - Afrormosia UNI A | m² | 52,25 |  |
MC.18.400.0020.d | - Doussiè UNI A | m² | 44,61 |  |
MC.18.400.0020.e | - Iroko UNI A | m² | 29,33 |  |
MC.18.400.0030 | Quadrotti lamellari costituiti da listelli in legno in elementi con larghezza 2 ÷ 3 cm, spessore 8 mm, lunghezza 12 ÷ 16 cm, montati in quadrotti su carta o rete, da incollare e lamarer in opera: |  |  |  |
MC.18.400.0030.a | - Rovere Europa UNI B | m² | 19,78 |  |
MC.18.400.0030.b | - Afrormosia UNI A | m² | 26,63 |  |
MC.18.400.0030.c | - Doussiè UNI A | m² | 22,25 |  |
MC.18.400.0040 | Doghe costituite da un supporto in HDF finite superiormente con un foglio di laminato speciale incollato ad alta pressione e da un secondo foglio di laminato incollato sul lato inferiore a scopo bilanciante; formato 19 x 120 cm circa, spessore 8 mm, classificazione AC5. | m² | 29,56 |  |
MC.18.450 | PAVIMENTI VINILICI |  |  |  |
MC.18.450.0050 | Piastrelle resilienti flessibili a bordi bisellati e smussati, a base di resine e PVC rinforzato e stabilizzato con doppia fibra di vetro, strato di usura non riflettente e leggermente goffrato, lamina trasparente da 0,45 mm; formato 32 x 32 - 42 x 64 - 64 x 64 cm, spessore 3 mm | m² | 17,42 |  |
MC.18.450.0090 | Piastrelle quarzo-viniliche costituite da una mescola omogenea di PVC, plastificanti, stabilizzanti, pigmenti e cariche minerali rinforzanti, con un contenuto di polvere di quarzo non inferiore al 57 % in peso, ottenute per calandratura e successiva doppia pressatura (a caldo e a freddo); formato 30 x 30 cm: |  |  |  |
MC.18.450.0090.a | - spessore 2 mm, unito | m² | 24,34 |  |
MC.18.450.0090.b | - spessore 2 mm, seminato | m² | 25,60 |  |
MC.18.450.0100 | Teli in vinilico omogeneo, antisdrucciolo a strato unico, su trama in fibra di vetro rinforzata con poliestere, contenente granuli abrasivi di carburo silicio e quarzo colorato nello strato superficiale, e con ossido d'alluminio e un battericida permanente nella massa. Reazione al fuoco Classe 1. Altezza 200 cm, spessore mm 2, peso 2,2 kg/m². | m² | 36,92 |  |
MC.18.450.0110 | Pavimento autoposante in pvc, idoneo per applicazione su pavimenti sopraelevati, eterogeneo coestruso costituito da uno strato d’usura in pvc Classe EN 685 34/43 gruppo d’abrasione T (EN 660-1 < 0,04 mm.) avente spessore non inferiore a 1,5mm. ed uno strato di supporto in pvc compatto; spessore totale 5,0 mm. peso non inferiore a 7,2 kg/m2 ; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; posato con adesivo tipo ecofix, realizzato con : |  |  |  |
MC.18.450.0110.a | Piastre da cm. 61x61 | m² | 42,33 |  |
MC.18.450.0120 | Teli vinilici multistrato impermeabili, con strato di usura in PVC a rilievo, supporto in PVC plastificato e stabilizzato con fibra di vetro, altezza fino a 200 cm, spessori: |  |  |  |
MC.18.450.0120.a | - 2,5 mm | m² | 16,85 |  |
MC.18.450.0120.b | - 3,5 mm | m² | 19,11 |  |
MC.18.450.0120.c | - 4,5 mm | m² | 21,47 |  |
MC.18.450.0120.d | - 4,5 mm omogeneo | m² | 27,47 |  |
MC.18.450.0120.e | - 6,5 mm omogeneo | m² | 39,95 |  |
MC.18.450.0150 | Piastrelle o teli in eterogeneo composto da resine viniliche, rinforzate con doppia fibra di vetro e strato di usura spessore mm 0,45. Lo spessore totale è pari a 2,3 mm. La superficie è leggermente goffrata ed i disegni rappresentano fedelmente diversi tipi di parquet, di pietre naturali e di stoffe; disponibile in teli altezza 128 cm o in piastrelle da cm 64x64 | m² | 27,84 |  |
MC.18.500 | PIASTRELLE E TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI |  |  |  |
MC.18.500.0010 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, colore nero a bolli, rovescio smerigliato; nei tipi: |  |  |  |
MC.18.500.0010.a | - piastrelle da cm 50 x 50; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 25,25 |  |
MC.18.500.0010.b | - teli altezza da cm 100 - 200 ; spessore 2,7 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 23,12 |  |
MC.18.500.0010.c | - piastrelle da cm 100 x 100; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 30,83 |  |
MC.18.500.0010.d | - teli altezza da cm 100 - 200; spessore 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 30,64 |  |
MC.18.500.0020 | Piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, rovescio a coda di rondine, formato 100 x 100 cm; spessore 10 mm, superficie a bolli. - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1): |  |  |  |
MC.18.500.0020.a | - colore nero | m² | 31,01 |  |
MC.18.500.0020.b | - colori standard | m² | 46,17 |  |
MC.18.500.0030 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, a superficie liscia marmorizzata direzionale, nei formati: |  |  |  |
MC.18.500.0030.a | - piastrelle da cm 61 x 61; spessore 3,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 28,68 |  |
MC.18.500.0030.b | - teli altezza da cm 100-200, lunghezza cm 1000 - 20000; spessore 3,0 mm – classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 26,18 |  |
MC.18.500.0040 | Pavimento in teli di gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, a superficie scanellata fine, colore nero o grigio, altezza 100 cm, lunghezza cm 1200; spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 21,91 |  |
MC.18.500.0060 | Pavimento in piastrelle o teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia, con granuli fini di diversi colori incorporati; - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). Nei formati: |  |  |  |
MC.18.500.0060.a | - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 2,0 mm | m² | 27,09 |  |
MC.18.500.0060.b | - teli altezza da 100-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 2,0 mm | m² | 25,73 |  |
MC.18.500.0070 | Pavimento sportivo per interni in teli in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie goffrata, con marmorizzazione tono su tono. Nei formati: |  |  |  |
MC.18.500.0070.a | - teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 3,5 mm | m² | 61,85 |  |
MC.18.500.0070.b | - teli altezza da 190 cm, lunghezza 1410 cm, spessore 4,5 mm | m² | 66,70 |  |
MC.18.500.0080 | Pavimento in piastrelle in gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie martellata, in tinta unita o con granuli a spigolo vivo incorporati. Nei formati: |  |  |  |
MC.18.500.0080.a | - piastrelle da 50 x 50 cm; spessore 2,2 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1 | m² | 27,53 |  |
MC.18.500.0080.b | - piastrelle da 100 x 100 cm; spessore 3,5 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; colori gruppo 1 | m² | 39,42 |  |
MC.18.500.0090 | Pavimento in gomma naturale e sintetica a due strati, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti, superficie liscia in tinta unita, spessore 3,0 mm; - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1). Nei formati: |  |  |  |
MC.18.500.0090.a | - piastrelle da 61 x 61 cm; spessore 3,0 mm | m² | 28,68 |  |
MC.18.500.0090.b | - teli altezza da 190-200 cm, lunghezza 1000-2000 cm, spessore 3,0 mm | m² | 27,20 |  |
MC.18.550 | PIASTRELLE E TELI IN LINOLEUM PER PAVIMENTI |  |  |  |
MC.18.550.0010 | Pavimento in teli di linoleum a tinta unita, superficie superiore protetta con adeguato trattamento in teli da 200 cm e spessori: |  |  |  |
MC.18.550.0010.a | - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 12,71 |  |
MC.18.550.0010.b | - 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 15,25 |  |
MC.18.550.0010.c | - 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 18,65 |  |
MC.18.550.0020 | Teli in linoleum in tinte variegate, marmorizzate, altezza 200 cm, spessori: |  |  |  |
MC.18.550.0020.a | - 2,0 mm - classe EN685 32/41 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 15,61 |  |
MC.18.550.0020.b | - 2,5 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 18,85 |  |
MC.18.550.0020.c | - 3,2 mm - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 22,47 |  |
MC.18.550.0020.d | - 4,0 mm - classe EN685 34/43 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 29,47 |  |
MC.18.550.0030 | Pavimento in piastrelle di linoleum a tinta unita, variegata o marmorizzata, superficie superiore protetta con adeguato trattamento in quadrotti da 50x50 cm e spessore mm 2,5. - classe EN685 34/42 , classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; | m² | 20,35 |  |
MC.18.600 | ZOCCOLINI |  |  |  |
MC.18.600.0010 | Zoccolino in legno duro: |  |  |  |
MC.18.600.0010.a | - 60 x 9 mm | m | 2,11 |  |
MC.18.600.0010.b | - 80 x 10 mm | m | 2,94 |  |
MC.18.600.0020 | Zoccolino in gres rosso con gola: |  |  |  |
MC.18.600.0020.a | - 7½ x 15 cm | m | 3,39 |  |
MC.18.600.0020.b | - 15 x 15 cm | m | 3,39 |  |
MC.18.600.0030 | Zoccolino in gres fine porcellanato, H cm 10, con gola | m | 5,79 |  |
MC.18.600.0040 | Zoccolino in plastica flessibile, sagomato con guscio di raccordo per l'inserimento di teli o piastrelle, altezza: |  |  |  |
MC.18.600.0040.a | - 6/7 cm | m | 3,63 |  |
MC.18.600.0040.b | - 9/10 cm | m | 5,18 |  |
MC.18.600.0050 | Zoccolino in plastica flessibile, altezza: |  |  |  |
MC.18.600.0050.a | - 7 cm | m | 2,07 |  |
MC.18.600.0050.b | - 10 cm | m | 2,59 |  |
MC.18.600.0060 | Zoccolino in masonite ricoperto da PVC antigraffio con raccordo a guscia, altezza: |  |  |  |
MC.18.600.0060.a | - 6 cm | m | 3,11 |  |
MC.18.600.0060.b | - 10 cm | m | 4,15 |  |
MC.18.600.0070 | Zoccolino in linoleum preformato, altezza fino a 10 cm. | m | 4,66 |  |
MC.18.650 | SOGLIETTE - PROFILATI - STRISCE ANTISCIVOLO |  |  |  |
MC.18.650.0010 | Parabordi in plastica per gradini: |  |  |  |
MC.18.650.0010.a | - ad angolo retto | m | 4,15 |  |
MC.18.650.0010.b | - con profilo a toro | m | 4,66 |  |
MC.18.650.0020 | Soglietta in plastica flessibile per raccordo quote pavimenti, larghezza 3 cm e spessore: |  |  |  |
MC.18.650.0020.a | - in plastica flessibile, larghezza 30 mm, spessore 2,0 ÷ 3,0 mm | m | 1,51 |  |
MC.18.650.0020.b | - in ottone leggero, per moquette, larghezza 30-35 mm | m | 3,03 |  |
MC.18.650.0020.c | - in ottone pesante, larghezza 25-30 mm, spessore 2-3 mm | m | 5,08 |  |
MC.18.650.0020.d | - in ottone, larghezza 25 mm, spessore 6 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti | m | 10,16 |  |
MC.18.650.0020.e | - in plastica, larghezza 25 mm, spessore 5 mm circa, per posa in verticale a separazione pavimenti e formazione giunti | m | 1,28 |  |
MC.18.650.0030 | Paraspigoli di plastica, flessibili: |  |  |  |
MC.18.650.0030.a | - 20 x 20 mm | m | 2,79 |  |
MC.18.650.0030.b | - 40 x 40 mm | m | 4,20 |  |
MC.18.650.0040 | Coprigiunti e relativi accessori di fissaggio in profilati di: |  |  |  |
MC.18.650.0040.a | - alluminio 30 x 1,5 mm | m | 6,23 |  |
MC.18.650.0040.c | - ottone 40 x 1,5 mm | m | 7,27 |  |
MC.18.650.0050 | Profilato in gomma per gradini a spigolo arrotondato, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, formato da 52 x 1200 cm, spessore 2,7 mm: |  |  |  |
MC.18.650.0050.a | - colore nero | m | 19,65 |  |
MC.18.650.0050.b | - colori di produzione | m | 21,96 |  |
MC.18.650.0060 | Profilato in gomma per gradini, composto da alzata liscia, parabordo, pedata a bolli, sviluppo 54,5 cm, formato 1,20 - 3,61 m, con rovescio smerigliato: |  |  |  |
MC.18.650.0060.a | - colore nero | m | 40,47 |  |
MC.18.650.0060.b | - colori di produzione | m | 45,69 |  |
MC.18.650.0080 | Barriera di pulizia in filo continuo di nylon ad alto drenaggio, antistatico in teli da 85, 130 0 200 cm, peso totale non inferiore a 3700 gr/m², peso del pelo non inferiore a 900 gr/m², rovescio in PVC impermeabile, spessore totale 0,9 mm. | m² | 80,40 |  |
MC.18.650.0100 | Striscia antiscivolo su robusto supporto in poliestere, con rivestimento antiscivolo, adatta a superfici piane; in opera, di larghezza: |  |  |  |
MC.18.650.0100.a | - mm 25 | m | 1,44 |  |
MC.18.650.0100.b | - mm 50 | m | 2,81 |  |
MC.18.650.0100.c | - mm 100 | m | 5,62 |  |
MC.18.650.0110 | Striscia antiscivolo su sottile supporto metallico, con rivestimento antiscivolo, adattabile a superfici irregolari e curve; in opera, di larghezza: |  |  |  |
MC.18.650.0110.a | - mm 50 | m | 3,62 |  |
MC.18.650.0110.b | - mm 100 | m | 7,24 |  |
MC.18.650.0120 | Profilo antiscivolo in profilati di alluminio, con inserti speciali antiscivolo; in opera, del tipo: |  |  |  |
MC.18.650.0120.a | - piattina da mm 40x3 | m | 25,47 |  |
MC.18.650.0120.b | - angolare da mm 46x22x3 | m | 24,48 |  |
MC.18.650.0130 | Profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. |  |  |  |
MC.18.650.0130.a | - in acciaio | m | 51,57 |  |
MC.18.650.0130.b | - in PVC | m | 17,12 |  |
MC.18.700 | MATERIALI VARI |  |  |  |
MC.18.700.0010 | Gel di solventi speciali per togliere vernici e adesivi secchi (consumo 300 g/m²) | kg | 4,55 |  |
MC.18.700.0020 | Segatura di legno in sacchi | kg | 0,50 |  |
MC.18.700.0030 | Vernice poliuretanica monocomponente per la finitura di pavimenti in legno (resa 10 mq/litro per mano) | l | 11,18 |  |
MC.18.700.0040 | Rasante a presa rapida per la preparazione di idonei sottofondi alla posa di pavimenti vinilici (resa 1,5 kg/m² per ogni mm di spessore) | kg | 0,73 |  |
MC.18.700.0050 | Cordoncino per saldatura di pavimenti in teli o piastrelle, diametro fino a 4 mm: |  |  |  |
MC.18.700.0050.a | - per pavimenti vinilici | m | 0,59 |  |
MC.18.700.0050.b | - per pavimenti in linoleum | m | 1,28 |  |
MC.18.700.0060 | Elemento preformato d'angolo per formazione guscie tra pavimento e parete | m | 5,43 |  |
MC.18.700.0080 | Giunti in pvc per posa con colla: |  |  |  |
MC.18.700.0080.b | - 9x8 mm | m | 2,06 |  |
MC.18.700.0090 | Distanziatori a croce per posa ceramica: |  |  |  |
MC.18.700.0090.b | - spess. 7-10 mm | 100 pz | 1,56 |  |
MC.18.790 | ADESIVI PER POSA CERAMICHE |  |  |  |
MC.18.790.0020 | Collante in polvere per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi. Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, cariche quarzifere e additivi, Classe C1 secondo UNI EN 12004 | 100 kg | 30,90 |  |
MC.18.790.0030 | Collante in polvere flessibilizzato per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche poco assorbenti su fondi cementizi soggetti ad una certa mobilità ed anche su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cemento, resine sintetiche e additivi (consumo 2-4 kg/m²) | 100 kg | 43,82 |  |
MC.18.790.0040 | Collante in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche anche inassorbenti su fondi cementizi soggetti a movimenti dovuti a carichi accidentali ed in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²) | 100 kg | 69,66 |  |
MC.18.790.0060 | Collante rapido in polvere ad elevate prestazioni per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di piastrelle ceramiche inassorbenti in sovrapposizione su vecchi pavimenti e rivestimenti e per grandi formati . Costituito da cementi ad alta resistenza, resine ridisperdibili, inerti selezionati e additivi (consumo 2-5 kg/m²) | 100 kg | 61,80 |  |
MC.18.790.0090 | Collante reattivo bicomponente per la posa di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche ed in pietra naturale, in ambienti esterni ed interni anche soggetti a forti deformazioni. Costituito da compound di resine poliuretaniche e cariche minerali. (consumo 2-3 kg/m²) | 100 kg | 551,71 |  |
MC.18.790.0100 | Adesivo professionale rapido monocomponente in polvere, ad alta resistenza e deformabilità. Particolarmente adatto per la posa di pavimenti e rivestimenti, interni ed esterni, di pietre naturali delicate, anche di basso spessore, di colori chiari e sensibili alla macchiatura. Resistente all'acqua ed al gelo. Costituito da cementi bianchi selezionati e additivi (consumo 2,5-4 kg/m²) | 100 kg | 139,83 |  |
MC.18.790.0200 | Sigillante in polvere ad alte prestazioni meccaniche ed adesive per la stuccatura delle fughe fino a 4 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni. Costituito da cementi, inerti selezionati, pigmenti e additivi. (peso specifico dell'impasto = 1.87 kg/lt): |  |  |  |
MC.18.790.0200.a | - colore bianco, in sacchi | 100 kg | 66,18 |  |
MC.18.790.0200.b | - colore grigio cemento, in scatole | 100 kg | 78,66 |  |
MC.18.790.0230 | Sigillante epossidico bicomponente, ad alte prestazioni per la stuccatura delle fughe da 2 a 12 mm di pavimenti e rivestimenti di piastrelle ceramiche, interni ed esterni sottoposti ad aggressione chimica o traffico molto intenso. Costituito da resine epossidiche, catalizzatore, cariche silicee e additivi. (consumo per la posa 1,5-3 kg/mq): |  |  |  |
MC.18.790.0230.a | - colore grigio, in secchio | 100 kg | 590,41 |  |
MC.18.800 | ADESIVI PER PAVIMENTI IN PVC |  |  |  |
MC.18.800.0020 | Adesivo a presa rapida, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,35 kg/m²) | kg | 2,68 |  |
MC.18.800.0030 | Adesivo ad elevata tenacità, in dispersione acquosa, esente da solventi, a base di resine acriliche, a lungo tempo aperto, per l'incollaggio di pavimenti vinilici ed altri materiali supportati in pvc (consumo 0,30-0,40 kg/m²) | kg | 3,04 |  |
MC.18.810 | ADESIVI PER PAVIMENTI IN GOMMA |  |  |  |
MC.18.810.0010 | Adesivo epossidico a due componenti, monospalmatura, per l'incollaggio di pavimenti in gomma, interni ed esterni (consumo 0,/80-1,00 kg/m²) | kg | 3,09 |  |
MC.18.810.0030 | Adesivo policloroprenico o neoprenico in solvente, a doppia spalmatura, per l'incollaggio in interni di pavimenti e rivestimenti in gomma. (consumo 0,25-0,30 kg/m²) | kg | 5,72 |  |
MC.18.830 | ADESIVI PER PAVIMENTI IN LINOLEUM |  |  |  |
MC.18.830.0010 | Adesivo in dispersione acquosa, esente da solventi, per l'incollaggio di pavimenti e rivestimenti in linoleum (consumo 0,35-0,50 kg/m²) | kg | 2,37 |  |
MC.18.840 | ADESIVI PER PAVIMENTI IN LEGNO |  |  |  |
MC.18.840.0020 | Adesivo a base di resine sintetiche in alcool, per l'incollaggio di pavimenti in parquet lamellare o listoncini, su sottofondi cementizi (consumo 0,60-1,20 kg/m²) | kg | 3,09 |  |
MC.18.850 | ADESIVI UNIVERSALI E CONDUTTIVI PER PAVIMENTI |  |  |  |
MC.18.850.0020 | Adesivo poliuretanico bicomponente, per l'incollaggio di pavimenti interni ed esterni, in gomma, pvc, sportivi, anche su vecchi pavimenti preesistenti (consumo 0,40-0,60 kg/m²) | kg | 4,84 |  |