Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

ME.06 - Illuminazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
ME.06 | ILLUMINAZIONE |  |  |  |
ME.06.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori". A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento. |  |  |  |
ME.06.010 | ILLUMINAZIONE ALOGENA |  |  |  |
ME.06.010.0010 | Lampada alogena da 35 a 100 w da 12/6 V attacco G53 | cad | 8,17 |  |
ME.06.010.0020 | Lampada alogena da 20 a 50 W da 12 V attacco GU5,3 | cad | 5,59 |  |
ME.06.010.0030 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E14 da 28W - 42W | cad | 3,20 |  |
ME.06.010.0040 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E27, del tipo: |  |  |  |
ME.06.010.0040.a | - 42-52-70 W | cad | 2,99 |  |
ME.06.010.0040.b | - 105 W | cad | 4,50 |  |
ME.06.010.0090 | Portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. | cad | 2,02 |  |
ME.06.010.0100 | Plafoniera cilindrica costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo: |  |  |  |
ME.06.010.0100.a | - Ø 180 mm IP44 | cad | 6,56 |  |
ME.06.010.0100.b | - Ø 200 mm IP55 | cad | 16,61 |  |
ME.06.010.0100.c | - Ø 230 mm IP44 | cad | 10,48 |  |
ME.06.010.0100.d | - Ø 260 mm IP55 | cad | 22,90 |  |
ME.06.010.0110 | Diffusore da parete costituito da una base in policarbonato autoestinguente di dimensioni circa 200x150 mm, schermo diffusore in policarbonato opalino. | cad | 10,48 |  |
ME.06.010.0150 | Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per binario elettrificato. | cad | 49,38 |  |
ME.06.010.0160 | Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I, corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con lampada da: |  |  |  |
ME.06.010.0160.a | - 500 W | cad | 16,95 |  |
ME.06.010.0160.b | - 1000 W | cad | 43,26 |  |
ME.06.010.0160.c | - 1500 W | cad | 42,82 |  |
ME.06.020 | ILLUMINAZIONE A SCARICA |  |  |  |
ME.06.020.0010 | Lampada fluorescente linea a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0010.a | - 4÷8 W | cad | 1,95 |  |
ME.06.020.0010.b | - 14÷15 W | cad | 3,09 |  |
ME.06.020.0010.c | - 18 W elevata resa cromatica | cad | 3,75 |  |
ME.06.020.0010.d | - 23÷30 W elevata resa cromatica | cad | 4,84 |  |
ME.06.020.0010.e | - 36 W elevata resa cromatica | cad | 3,75 |  |
ME.06.020.0010.f | - 58 W elevata resa cromatica | cad | 4,97 |  |
ME.06.020.0020 | Lampada fluorescente lineare a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0020.a | - 22 W | cad | 3,87 |  |
ME.06.020.0020.b | - 32 W elevata resa cromatica | cad | 3,95 |  |
ME.06.020.0020.c | - 40 W elevata resa cromatica | cad | 5,82 |  |
ME.06.020.0030 | Lampada fluorescente slimline nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0030.a | - 96T8 da 49 W | cad | 6,27 |  |
ME.06.020.0030.b | - 96T12 da 74 W | cad | 5,84 |  |
ME.06.020.0040 | Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato. Del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0040.a | - da 3-5-7-11 W - attacco E14 | cad | 19,22 |  |
ME.06.020.0040.b | - 5-7-11 W - attacco E27 | cad | 17,01 |  |
ME.06.020.0040.c | -15-20 W - attacco E27 | cad | 18,27 |  |
ME.06.020.0040.d | - 23 W - attacco E27 | cad | 19,22 |  |
ME.06.020.0050 | Lampada fluorescente compatta senza starter tipo PL. Del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0050.a | - da 18 W - attacco 2G11 | cad | 8,29 |  |
ME.06.020.0050.b | - da 24 - 36 W - attacco 2G11 | cad | 8,88 |  |
ME.06.020.0050.c | - da 40 - 55 W - attacco 2G11 | cad | 10,48 |  |
ME.06.020.0050.d | - da 80 W - attacco 2G11 | cad | 17,61 |  |
ME.06.020.0090 | Lampada a luce mista nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0090.a | - 160 W attacco E27 | cad | 9,04 |  |
ME.06.020.0090.b | - 250 W attacco E40 | cad | 12,27 |  |
ME.06.020.0090.c | - 500 W attacco E40 | cad | 23,80 |  |
ME.06.020.0100 | Lampada a vapori di mercurio nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0100.a | - 80 W | cad | 5,83 |  |
ME.06.020.0100.b | - 125 W | cad | 6,27 |  |
ME.06.020.0100.c | - 250 W | cad | 13,04 |  |
ME.06.020.0100.d | - 400 W | cad | 18,90 |  |
ME.06.020.0100.e | - 1000 W | cad | 62,37 |  |
ME.06.020.0110 | Lampada a joduri metallici nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0110.a | - 70÷400 W | cad | 64,49 |  |
ME.06.020.0110.b | - 1000 W | cad | 116,16 |  |
ME.06.020.0110.c | - 2000 W | cad | 161,21 |  |
ME.06.020.0120 | Lampada a vapori di sodio alta pressione nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0120.a | - fino a 70 W | cad | 24,57 |  |
ME.06.020.0120.b | - 100 W | cad | 29,10 |  |
ME.06.020.0120.c | - 150 W | cad | 29,57 |  |
ME.06.020.0120.d | - 250 W | cad | 32,86 |  |
ME.06.020.0120.e | - 400 W | cad | 38,94 |  |
ME.06.020.0120.f | - 1000 W | cad | 108,97 |  |
ME.06.020.0130 | Lampada a vapori di sodio bassa pressione nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0130.a | - fino a 90 W | cad | 29,54 |  |
ME.06.020.0130.b | - 180 W | cad | 58,18 |  |
ME.06.020.0140 | Reattore per lampada fluorescente, tensione 230V, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0140.a | - normale per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 3,29 |  |
ME.06.020.0140.b | - normale per tubo fluorescente da 65 W | cad | 5,94 |  |
ME.06.020.0140.c | - takistart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 10,58 |  |
ME.06.020.0140.d | - takistart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 14,93 |  |
ME.06.020.0140.e | - rapidstart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 10,52 |  |
ME.06.020.0140.f | - rapidstart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 22,50 |  |
ME.06.020.0140.g | - rapidstart per tubo fluorescente slimline fino a 96T8 | cad | 39,28 |  |
ME.06.020.0140.h | - rapidstart per tubo fluorescente slimline da 96T12 | cad | 39,30 |  |
ME.06.020.0150 | Reattore ad alta frequenza, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0150.a | - versione standard 1x16W/32W | cad | 35,94 |  |
ME.06.020.0150.b | - versione standard 2x16W/32W | cad | 42,11 |  |
ME.06.020.0150.c | - versione standard 1x50W | cad | 41,50 |  |
ME.06.020.0150.d | - versione standard 2x50W | cad | 44,89 |  |
ME.06.020.0150.e | - versione dimming 1x16W/32W/50W | cad | 52,89 |  |
ME.06.020.0150.f | - versione dimming 2x16W/32W/50W | cad | 60,97 |  |
ME.06.020.0150.g | - accessori : potenziometro | cad | 20,88 |  |
ME.06.020.0150.h | - accessori : fotocellula | cad | 26,44 |  |
ME.06.020.0150.i | - accessori : amplificatore | cad | 31,32 |  |
ME.06.020.0155 | Reattori elettronici per lampade fluorescenti linerari T8 - T5 del Tipo: |  | 43,70 |  |
ME.06.020.0155.a | - versione monolampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 80 W. | cad | 43,70 |  |
ME.06.020.0155.b | - versione bilampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 49 W. | cad | 48,07 |  |
ME.06.020.0155.c | - vesione bilampada 35 - 80 W | cad | 56,80 |  |
ME.06.020.0160 | Reattore per lampada a vapori di mercurio, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0160.a | - 80 W | cad | 10,93 |  |
ME.06.020.0160.b | - 125 W | cad | 12,12 |  |
ME.06.020.0160.c | - 250 W | cad | 17,60 |  |
ME.06.020.0160.d | - 400 W | cad | 25,36 |  |
ME.06.020.0160.e | - 1000 W | cad | 112,46 |  |
ME.06.020.0170 | Reattore per lampada a joduri metallici, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0170.a | - 70 W | cad | 15,94 |  |
ME.06.020.0170.b | - 100÷150 W | cad | 19,35 |  |
ME.06.020.0170.c | - 250 W | cad | 29,15 |  |
ME.06.020.0170.d | - 400 W | cad | 34,84 |  |
ME.06.020.0170.e | - 1000 W | cad | 124,45 |  |
ME.06.020.0170.f | - 2000 W | cad | 174,30 |  |
ME.06.020.0180 | Reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0180.a | - fino a 70 W | cad | 15,93 |  |
ME.06.020.0180.b | - 100÷150 W | cad | 19,35 |  |
ME.06.020.0180.c | - 250 W | cad | 27,54 |  |
ME.06.020.0180.d | - 400 W | cad | 36,05 |  |
ME.06.020.0180.e | - 1000 W | cad | 111,12 |  |
ME.06.020.0190 | Accenditore per lampada a scarica nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0190.a | - sodio alta pressione fino a 1000 W | cad | 15,10 |  |
ME.06.020.0190.b | - sodio alta pressione fino a 1000 W IP54 | cad | 28,89 |  |
ME.06.020.0190.c | - joduri metallici fino a 2000 W | cad | 14,58 |  |
ME.06.020.0190.d | - joduri metallici fino a 1000 W IP54 | cad | 28,89 |  |
ME.06.020.0190.e | - joduri metallici fino a 2000 W IP65 | cad | 144,25 |  |
ME.06.020.0200 | Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0200.a | - universale | cad | 0,26 |  |
ME.06.020.0200.b | - elettronico | cad | 2,32 |  |
ME.06.020.0210 | Portalampada per lampada fluorescente con posizione di sicurezza del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0210.a | - a colonnina per tubo lineare | cad | 0,39 |  |
ME.06.020.0210.b | - a colonnina con portastarter | cad | 0,90 |  |
ME.06.020.0210.c | - a colonnina per tubo slimline | cad | 1,55 |  |
ME.06.020.0210.d | - per tubi circolari a contatti molleggiati | cad | 0,33 |  |
ME.06.020.0220 | Copricatodo per tubo fluorescente diam. 38 mm. | cad | 0,53 |  |
ME.06.020.0225 | Plafoniera circolare (oblò) conforme norme CEI 34/21 ggrado di protezione IP 65 costituita da: contenitore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, schermo diffusore in policarbonato trasparente del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0225.a | - 2 x 40W senza gruppo emergenza. | cad | 28,84 |  |
ME.06.020.0225.b | - 22 + 40W con gruppo emergenza. | cad | 69,05 |  |
ME.06.020.0230 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0230.a | - 1x18 W | cad | 27,21 |  |
ME.06.020.0230.b | - 1x36 W | cad | 33,85 |  |
ME.06.020.0230.c | - 1x58 W | cad | 43,53 |  |
ME.06.020.0230.d | - 2x18 W | cad | 34,76 |  |
ME.06.020.0230.e | - 2x36 W | cad | 45,72 |  |
ME.06.020.0230.f | - 2x58 W | cad | 57,52 |  |
ME.06.020.0240 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente lenticolare antiabbagliante, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0240.a | - 1x18 W | cad | 35,49 |  |
ME.06.020.0240.b | - 1x36 W | cad | 45,13 |  |
ME.06.020.0240.c | - 1x58 W | cad | 56,76 |  |
ME.06.020.0240.d | - 2x18 W | cad | 45,13 |  |
ME.06.020.0240.e | - 2x36 W | cad | 59,98 |  |
ME.06.020.0240.f | - 2x58 W | cad | 74,80 |  |
ME.06.020.0250 | Plafoniera fluorescente conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0250.a | - 1x22 W | cad | 39,33 |  |
ME.06.020.0250.b | - 1x32 W | cad | 42,43 |  |
ME.06.020.0250.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 67,40 |  |
ME.06.020.0250.d | - 4x18 W | cad | 82,53 |  |
ME.06.020.0260 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione o in policarbonato autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0260.a | - 1x22 W | cad | 51,59 |  |
ME.06.020.0260.b | - 1x32 W | cad | 54,81 |  |
ME.06.020.0260.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 87,04 |  |
ME.06.020.0260.d | - 4x18 W | cad | 107,04 |  |
ME.06.020.0270 | Riflettore fluorescente asimmetrico conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio; riflettore asimmetrico in lamiera fissato al orpo mediante viti o godroni, complesso fluorescente cablato e rifasato, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0270.a | - 1x36 W | cad | 18,46 |  |
ME.06.020.0270.b | - 1x58 W | cad | 22,31 |  |
ME.06.020.0275 | Plafloniera fluorescente con cablaggio elettronico IP 40 del Tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0275.a | - 1 x 18 W | cad | 74,28 |  |
ME.06.020.0275.b | - 1 x 18 W | cad | 75,16 |  |
ME.06.020.0275.c | - 1 x 36 W | cad | 101,38 |  |
ME.06.020.0275.d | - 2 x 36 W | cad | 104,87 |  |
ME.06.020.0275.e | - 1 x 58 W | cad | 113,62 |  |
ME.06.020.0275.f | - 2 x 58 W | cad | 118,86 |  |
ME.06.020.0280 | Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0280.a | - 1x36 W | cad | 52,56 |  |
ME.06.020.0280.b | - 2x18 W | cad | 58,16 |  |
ME.06.020.0280.c | - 2x36 W | cad | 79,78 |  |
ME.06.020.0280.d | - 2x58 W | cad | 107,56 |  |
ME.06.020.0280.e | - 3x36 W | cad | 118,00 |  |
ME.06.020.0280.f | - 3x58 W | cad | 149,60 |  |
ME.06.020.0280.g | - 4x18 W | cad | 83,78 |  |
ME.06.020.0280.h | - 4x36 W | cad | 149,48 |  |
ME.06.020.0280.i | - 4x58 W | cad | 195,31 |  |
ME.06.020.0290 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0290.a | - 1x18 W | cad | 61,66 |  |
ME.06.020.0290.b | - 1x36 W | cad | 64,49 |  |
ME.06.020.0290.c | - 1x58 W | cad | 74,80 |  |
ME.06.020.0290.d | - 2x18 W | cad | 61,90 |  |
ME.06.020.0290.e | - 2x36 W | cad | 91,99 |  |
ME.06.020.0290.f | - 2x58 W | cad | 112,72 |  |
ME.06.020.0290.g | - 3x36 W | cad | 136,71 |  |
ME.06.020.0290.h | - 4x18 W | cad | 102,16 |  |
ME.06.020.0290.i | - 4x36 W | cad | 169,27 |  |
ME.06.020.0300 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0300.a | - 1x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 33,85 |  |
ME.06.020.0300.b | - 1x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 41,65 |  |
ME.06.020.0300.c | - 1x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 49,59 |  |
ME.06.020.0300.d | - 2x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 37,28 |  |
ME.06.020.0300.e | - 2x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 51,91 |  |
ME.06.020.0300.f | - 2x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 63,37 |  |
ME.06.020.0300.g | - 1x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 39,33 |  |
ME.06.020.0300.h | - 1x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 50,16 |  |
ME.06.020.0300.i | - 1x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 60,30 |  |
ME.06.020.0300.j | - 2x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 41,72 |  |
ME.06.020.0300.k | - 2x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 60,10 |  |
ME.06.020.0300.l | - 2x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 73,83 |  |
ME.06.020.0310 | Plafoniera fluorescente componibile, grado di protezione IP20, classe I, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0310.a | - 1x18 W | cad | 10,32 |  |
ME.06.020.0310.b | - 1x36 W | cad | 11,62 |  |
ME.06.020.0310.c | - 1x58 W | cad | 14,51 |  |
ME.06.020.0310.d | - 2x18 W | cad | 12,46 |  |
ME.06.020.0310.e | - 2x36 W | cad | 17,73 |  |
ME.06.020.0310.f | - 2x58 W | cad | 23,47 |  |
ME.06.020.0315 | Apparecchio illuminante da parete interna del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0315.a | - grado di protezione IP 40 corpo in nailon, diffusore vetro temperato e porta lampada in policarbonato completa di lampada a risparmio energetico attacco G24q-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E | cad | 109,24 |  |
ME.06.020.0315.b | - grado di protezione IP 40 corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico, porta lampada in ceramica e contatti argentati completa di lampada alogena attacco R7s 300W | cad | 122,35 |  |
ME.06.020.0320 | Riflettore per plafoniera fluorescente componibile, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciato adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0320.a | - 1x18 W | cad | 2,72 |  |
ME.06.020.0320.b | - 1x36 W | cad | 4,20 |  |
ME.06.020.0320.c | - 1x58 W | cad | 4,97 |  |
ME.06.020.0320.d | - 2x18 W | cad | 4,38 |  |
ME.06.020.0320.e | - 2x36 W | cad | 5,67 |  |
ME.06.020.0320.f | - 2x58 W | cad | 6,92 |  |
ME.06.020.0320.g | - asimmetrici 1x18 W | cad | 3,37 |  |
ME.06.020.0320.h | - asimmetrici 1x36 W | cad | 5,05 |  |
ME.06.020.0320.i | - asimmetrici 1x58 W | cad | 6,14 |  |
ME.06.020.0330 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0330.a | - 1x18 W in materiale acrilico | cad | 4,92 |  |
ME.06.020.0330.b | - 1x36 W in materiale acrilico | cad | 7,04 |  |
ME.06.020.0330.c | - 1x58 W in materiale acrilico | cad | 8,21 |  |
ME.06.020.0330.d | - 2-3x18 W in materiale acrilico | cad | 12,01 |  |
ME.06.020.0330.e | - 2-3x36 W in materiale acrilico | cad | 16,95 |  |
ME.06.020.0330.f | - 2-3x58 W in materiale acrilico | cad | 20,25 |  |
ME.06.020.0330.g | - 1x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 11,47 |  |
ME.06.020.0330.h | - 1x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 20,41 |  |
ME.06.020.0330.i | - 1x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 20,41 |  |
ME.06.020.0330.j | - 2-3x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 14,58 |  |
ME.06.020.0330.k | - 2-3x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 23,49 |  |
ME.06.020.0330.l | - 2-3x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 25,65 |  |
ME.06.020.0335 | Plafoniera fluorescente a tenuta stagna conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP65, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato trasparente e autoestinguente rigato internamente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0335.a | - 1 x 36 W | cad | 14,58 |  |
ME.06.020.0335.b | - 1 x 58 W | cad | 57,68 |  |
ME.06.020.0335.c | - 2 x 36 W | cad | 63,80 |  |
ME.06.020.0335.d | - 2 x 58 W | cad | 69,92 |  |
ME.06.020.0340 | Gabbia di protzione in acciaio zincato con apertura a cerniera, per apparecchi del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0340.a | - 1-2x36 W | cad | 32,64 |  |
ME.06.020.0340.b | - 1-2x58 W o 3x36 W | cad | 44,83 |  |
ME.06.020.0350 | Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza, costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. | cad | 6,25 |  |
ME.06.020.0360 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0360.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 30,64 |  |
ME.06.020.0360.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 39,97 |  |
ME.06.020.0360.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 47,66 |  |
ME.06.020.0360.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 37,15 |  |
ME.06.020.0360.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 48,68 |  |
ME.06.020.0360.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 60,30 |  |
ME.06.020.0360.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 38,63 |  |
ME.06.020.0360.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 51,14 |  |
ME.06.020.0360.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 66,79 |  |
ME.06.020.0360.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 40,30 |  |
ME.06.020.0360.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 58,16 |  |
ME.06.020.0360.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 76,09 |  |
ME.06.020.0360.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 42,17 |  |
ME.06.020.0360.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 62,41 |  |
ME.06.020.0360.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 77,88 |  |
ME.06.020.0370 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0370.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 39,83 |  |
ME.06.020.0370.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 51,98 |  |
ME.06.020.0370.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 61,90 |  |
ME.06.020.0370.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 39,93 |  |
ME.06.020.0370.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 63,33 |  |
ME.06.020.0370.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 78,34 |  |
ME.06.020.0370.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 50,23 |  |
ME.06.020.0370.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 66,42 |  |
ME.06.020.0370.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 86,87 |  |
ME.06.020.0370.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 52,43 |  |
ME.06.020.0370.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 75,64 |  |
ME.06.020.0370.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 98,98 |  |
ME.06.020.0370.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 54,81 |  |
ME.06.020.0370.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 81,18 |  |
ME.06.020.0370.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 102,65 |  |
ME.06.020.0380 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco ed ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0380.a | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 49,02 |  |
ME.06.020.0380.b | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 71,64 |  |
ME.06.020.0380.c | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 84,79 |  |
ME.06.020.0380.d | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 52,88 |  |
ME.06.020.0380.e | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 74,35 |  |
ME.06.020.0380.f | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 91,43 |  |
ME.06.020.0380.g | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 54,87 |  |
ME.06.020.0380.h | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 82,48 |  |
ME.06.020.0380.i | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 102,60 |  |
ME.06.020.0380.j | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 67,25 |  |
ME.06.020.0380.k | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 105,25 |  |
ME.06.020.0380.l | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 126,25 |  |
ME.06.020.0390 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco, schermo in metacrilato trasparente o lamellare verniciato bianco, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0390.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 51,98 |  |
ME.06.020.0390.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 76,09 |  |
ME.06.020.0390.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 89,88 |  |
ME.06.020.0390.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 78,03 |  |
ME.06.020.0390.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 83,82 |  |
ME.06.020.0390.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 119,68 |  |
ME.06.020.0390.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 137,73 |  |
ME.06.020.0400 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0400.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 56,11 |  |
ME.06.020.0400.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 82,53 |  |
ME.06.020.0400.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 97,36 |  |
ME.06.020.0400.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 84,47 |  |
ME.06.020.0400.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 90,79 |  |
ME.06.020.0400.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 129,62 |  |
ME.06.020.0400.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 149,20 |  |
ME.06.020.0410 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0410.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 76,09 |  |
ME.06.020.0410.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 90,27 |  |
ME.06.020.0410.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 104,47 |  |
ME.06.020.0410.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 81,24 |  |
ME.06.020.0410.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 85,77 |  |
ME.06.020.0410.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 135,41 |  |
ME.06.020.0410.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 153,46 |  |
ME.06.020.0420 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad incasso per ambienti asettici (Ospedali,Case di Riposo, ecc) Grado di protezione IP 54 completo di cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10. del Tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0420.a | - 2 x 18 W | cad | 131,10 |  |
ME.06.020.0420.b | - 2 x 36 W | cad | 160,81 |  |
ME.06.020.0420.c | - 4 x 18 W | cad | 170,42 |  |
ME.06.020.0420.d | - 4 x 36 W | cad | 257,82 |  |
ME.06.020.0440 | Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.06.020.0440.a | - joduri metallici 70 W | cad | 98,66 |  |
ME.06.020.0440.b | - joduri metallici 250-400 W | cad | 122,53 |  |
ME.06.020.0440.c | - joduri metallici 1000-2000 W | cad | 290,18 |  |
ME.06.020.0440.d | - sodio alta pressione 250 W | cad | 135,41 |  |
ME.06.020.0440.e | - sodio alta pressione 400 W | cad | 148,31 |  |
ME.06.020.0440.f | - sodio alta pressione 1000 W | cad | 296,62 |  |
ME.06.020.0440.g | - sodio bassa pressione 90-180 W | cad | 112,72 |  |
ME.06.020.0440.h | - vapori di mercurio 125 W | cad | 60,68 |  |
ME.06.020.0440.i | - vapori di mercurio 250 W | cad | 65,90 |  |
ME.06.020.0440.j | - vapori di mercurio 400 W | cad | 75,83 |  |
ME.06.020.0440.k | - vapori di mercurio 700 W | cad | 143,41 |  |
ME.06.020.0450 | Lampione da giardino per montaggio su palo, grado di protezione IP23, classe I, con griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciato in colore a scelta, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato, ortalampada E27, a norme CEI 34-11, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0450.a | - Ø 350 x h 290 fino a 80 W bulbo fluorescente | cad | 23,79 |  |
ME.06.020.0450.b | - Ø 420 x h 370 per 125 W bulbo fluorescente | cad | 31,54 |  |
ME.06.020.0460 | Diffusore da giardino di forma sferica, cilindrica, ovoidale in policarbonato infrangibile e autoestinguente, con base e portalampada E27, nelle finiture: trasparente, opale satinato, cognac buccia d'arancia, cognac liscio, nei diametri: |  |  |  |
ME.06.020.0460.a | - 260 mm | cad | 21,60 |  |
ME.06.020.0460.b | - 320 mm | cad | 25,74 |  |
ME.06.020.0460.c | - 380 mm | cad | 31,54 |  |
ME.06.020.0460.d | - 450 mm | cad | 37,85 |  |
ME.06.020.0470 | Complesso per lampada a vapori di mercurio, composto da griffa per lampioncio contenente: alimentatore 230 V - 50 Hz, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada, secondo le norme CEI 34-6 e 34-7, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0470.a | - 80 W | cad | 39,66 |  |
ME.06.020.0470.b | - 125 W | cad | 42,88 |  |
ME.06.020.0480 | Palo in vetroresina per lampione da giardino, nelle dimensioni: |  |  |  |
ME.06.020.0480.a | - Ø 60 mm spessore 4 mm | cad | 7,32 |  |
ME.06.020.0480.b | - Ø 100 mm spessore 5 mm | cad | 13,67 |  |
ME.06.020.0480.c | - conico Ø 60-120 mm altezza 3600 mm | cad | 84,88 |  |
ME.06.020.0480.d | - conico Ø 60-137 mm altezza 4600 mm | cad | 106,65 |  |
ME.06.020.0490 | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0490.a | - in nylon | cad | 7,74 |  |
ME.06.020.0490.b | - in alluminio pressofuso | cad | 25,21 |  |
ME.06.020.0500 | Apparecchio illuminante da incasso down light con vetro del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0500.a | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 65,55 |  |
ME.06.020.0500.b | - 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 76,03 |  |
ME.06.020.0500.c | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D/E attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 152,94 |  |
ME.06.020.0500.d | - 2 x 18 FLC-D/E attacco G24d-2 | cad | 161,68 |  |
ME.06.020.0600 | Apparecchio illuminante per palestre con riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 20 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo attacco al plafone e lampada Joduri 250 W. | cad | 187,90 |  |
ME.06.020.0650 | Accessorio: Gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato. | cad | 27,09 |  |
ME.06.020.0700 | Apparecchio illuminante per piscine con riflettore in alluminio stampato prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica e presa ad innesto rapido con lampada: |  |  |  |
ME.06.020.0700.a | - Joduro 250 W | cad | 172,17 |  |
ME.06.020.0700.b | - Joduri 400 W | cad | 239,46 |  |
ME.06.020.0750 | Accessorio : Gabbia di protezione antiurto in tondino in acciaio con fissaggio a mezzo viti. | cad | 34,96 |  |
ME.06.030 | SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE |  |  |  |
ME.06.030.0010 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
ME.06.030.0010.a | - 1x18 W lunghezza 650 mm | cad | 35,49 |  |
ME.06.030.0010.b | - 1x36 W lunghezza 1250 mm | cad | 51,59 |  |
ME.06.030.0010.c | - 1x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 58,03 |  |
ME.06.030.0010.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 45,13 |  |
ME.06.030.0020 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazion a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamento in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
ME.06.030.0020.a | - 2x18 W lunghezza 740 mm | cad | 77,39 |  |
ME.06.030.0020.b | - 2x36 W lunghezza 1350 mm | cad | 103,17 |  |
ME.06.030.0020.c | - 2x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 116,04 |  |
ME.06.030.0020.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 77,39 |  |
ME.06.030.0030 | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: |  |  |  |
ME.06.030.0030.a | - giunto di continuità lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese ghiere di giunzione | cad | 7,74 |  |
ME.06.030.0030.b | - giunto flessibile | cad | 14,18 |  |
ME.06.030.0030.c | - sospensione doppia completa di cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, di cui una elettrificata | cad | 12,91 |  |
ME.06.040 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |  |  |  |
ME.06.040.0010 | Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.040.0010.a | - 6 W | cad | 28,70 |  |
ME.06.040.0010.b | - 8 W o 2x6 W | cad | 39,40 |  |
ME.06.040.0010.c | - 8 W IP65 | cad | 33,94 |  |
ME.06.040.0010.d | - 2x8 W IP65 | cad | 43,78 |  |
ME.06.040.0010.e | - 24 W PL IP65 | cad | 55,77 |  |
ME.06.040.0020 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.040.0020.a | - 6 W | cad | 64,49 |  |
ME.06.040.0020.b | - 8 W | cad | 82,28 |  |
ME.06.040.0020.c | - 15÷18 W | cad | 90,79 |  |
ME.06.040.0020.d | - 24 W PL | cad | 107,04 |  |
ME.06.040.0020.e | - 36 W PL | cad | 142,36 |  |
ME.06.040.0020.f | - 2x6 W | cad | 84,79 |  |
ME.06.040.0020.g | - 2x18 W | cad | 134,56 |  |
ME.06.040.0020.h | - 8 W IP65 | cad | 100,45 |  |
ME.06.040.0020.i | - 18÷24 W PL IP65 | cad | 112,39 |  |
ME.06.040.0020.j | - 2x8 W IP65 | cad | 114,90 |  |
ME.06.040.0030 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze: |  |  |  |
ME.06.040.0030.a | - 6 W | cad | 74,15 |  |
ME.06.040.0030.b | - 8 W | cad | 94,79 |  |
ME.06.040.0030.c | - 15÷18 W | cad | 104,47 |  |
ME.06.040.0030.d | - 24 W PL | cad | 123,16 |  |
ME.06.040.0030.e | - 36 W PL | cad | 163,78 |  |
ME.06.040.0030.f | - 2x6 W | cad | 97,68 |  |
ME.06.040.0030.g | - 2x18 W | cad | 154,75 |  |
ME.06.040.0030.h | - 8 W IP65 | cad | 100,45 |  |
ME.06.040.0030.i | - 18÷24 W PL IP65 | cad | 129,29 |  |
ME.06.040.0030.j | - 2x8 W IP65 | cad | 132,18 |  |
ME.06.040.0040 | Apparecchio illuminante autonomo 11W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada. | cad | 141,86 |  |
ME.06.040.0050 | Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. | cad | 4,59 |  |
ME.06.040.0060 | Griglia di protezione in acciaio zincato per apparecchi illuminanti del tipo: |  |  |  |
ME.06.040.0060.a | - 6 W - 8 W - 24 W PL | cad | 7,55 |  |
ME.06.040.0060.b | - 18 W - 2x18 W | cad | 29,54 |  |
ME.06.040.0070 | Pittogrammi adesivi per lampada a bandiera visibili fino a 26 m di distanza come da normative UNI EN 1838 | cad | 2,62 |  |
ME.06.040.0080 | Unità autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W. | cad | 90,15 |  |
ME.06.040.0090 | Unità autonoma di emergenza con controllo centralizzato, costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W, abbinabile a reattori con starter o reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. | cad | 193,45 |  |
ME.06.040.0100 | Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza (= 1000 apparecchi), in grado di gestire gli eventi programmati, verificare e controllare le linee, memorizzare e stampare gli eventi, dotato di porta seriale per l'eventuale collegamento a computer remoto; fornita con batterie ricaricabili in grado di consentire un proseguimento delle funzioni per almeno 3 ore. | cad | 1.869,96 |  |
ME.06.040.0110 | Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete. | cad | 43,85 |  |
ME.06.040.0120 | Faro portatile dotato di due luci: 1) jodio 10 W - 6 V, autonomia 6 ore, 2) incandescenza 1.2 W - 6 V, autonomia 26 ore. Dotato di batterie al Ni-Cd. | cad | 114,79 |  |
ME.06.050 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |
ME.06.050.0010 | Pali |  |  |  |
ME.06.050.0010.a | - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino | cad | 185,70 |  |
ME.06.050.0010.b | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 397,20 |  |
ME.06.050.0010.c | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 404,94 |  |
ME.06.050.0010.d | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 366,23 |  |
ME.06.050.0010.e | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 373,98 |  |
ME.06.050.0010.f | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 319,81 |  |
ME.06.050.0010.g | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 327,56 |  |
ME.06.050.0010.h | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 275,97 |  |
ME.06.050.0010.i | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 283,71 |  |
ME.06.050.0010.j | - conico, lunghezza 4 m | cad | 185,70 |  |
ME.06.050.0010.k | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 417,82 |  |
ME.06.050.0010.l | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 425,57 |  |
ME.06.050.0010.m | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 386,87 |  |
ME.06.050.0010.n | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 394,61 |  |
ME.06.050.0010.o | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 340,45 |  |
ME.06.050.0010.p | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 348,19 |  |
ME.06.050.0010.q | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 291,45 |  |
ME.06.050.0010.r | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 299,19 |  |
ME.06.050.0020 | Apparecchi illuminanti e proiettori |  |  |  |
ME.06.050.0020.a | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 224,39 |  |
ME.06.050.0020.b | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 211,50 |  |
ME.06.050.0020.c | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 150 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 201,18 |  |
ME.06.050.0020.d | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V E27, completo di lampada classe II, da giardino | cad | 154,75 |  |
ME.06.050.0020.e | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V a vapori di mercurio, completo di lampada classe II | cad | 167,65 |  |
ME.06.050.0020.f | - apparecchio illuminante chiuso a muro da 70 - 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 189,31 |  |
ME.06.050.0020.g | - apparecchio illuminante 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 337,87 |  |
ME.06.050.0020.h | - apparecchio illuminante da tunnel o sottopasso, completo di bilampada da 2x100 W ai vapori di odio (Na) ad alta pressione o 1x135 W ai vapori di sodio (Na) a bassa pressione e trasformatore | cad | 288,88 |  |
ME.06.050.0020.i | - proiettore a palo da 400 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 299,19 |  |
ME.06.050.0020.j | - proiettore a palo da 250 W ai vapori di sodio (Na) ad alta pression completo di trasformatore e lampada | cad | 275,97 |  |
ME.06.050.0020.k | - proiettore a palo da 250 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 286,29 |  |
ME.06.050.0030 | Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: |  |  |  |
ME.06.050.0030.a | - 12 m | cad | 2.501,82 |  |
ME.06.050.0030.b | - 20 m | cad | 11.761,09 |  |
ME.06.050.0030.c | - 25 m | cad | 12.947,52 |  |
ME.06.050.0030.d | - 30 m | cad | 14.649,78 |  |
ME.06.050.0040 | Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: |  |  |  |
ME.06.050.0040.a | - con lampada a scarica JM- TS 70 | cad | 118,86 |  |
ME.06.050.0040.b | - con lampada a risparmio energetico FLC 2 x 18 D | cad | 152,06 |  |
ME.06.050.0050 | Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con diffusore in cristallo temperato. - 230 volt Grado di protezione IP 66 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a risparmio energetico da 4000 K del tipo: |  |  |  |
ME.06.050.0050.a | - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L | cad | 69,92 |  |
ME.06.050.0050.b | - quadrata con lampada FLC 1 x 26 D | cad | 75,16 |  |
ME.06.060 | APPARECCHI A LED |  |  |  |
ME.06.060.0010 | Apparecchio d'illuminazione cilindrico per facciate esterne di tipo decorativo. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato in più fasi per la protezione alla corrosione, alle nebbie saline e ai raggi UV, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm. Doppio fascio di luce verso l'alto e verso il basso equipaggiato con lampada led 4000K - 3000 + 1700 lm - potenza totale 39 W | cad | 354,32 |  |
ME.06.060.0020 | Apparecchio illuminante da esterno semicircolare per installazione a facciata. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza 17 W | cad | 103,38 |  |
ME.06.060.0030 | Apparecchio illuminante da esterno con riflessione dall'alto verso il basso per installazione a facciata o su palo (escluso). Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in nylon stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in alluminio martellato, diffusore in policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente resistente ai raggi UV equipaggiato con lampade led 4000K 2000 lm - potenza 17 W | cad | 130,34 |  |
ME.06.060.0035 | Proiettore per esterno completo di staffa orientabile corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere doppio stato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, riflettore in materiale termoplastico infrangibile, autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi e cassetta di alimentazione inclusi, equipaggiato con led alta efficienza 109 lumen/watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; versione: |  |  |  |
ME.06.060.0035.a | - con fascio concentrante o elettrico potenza 48 W | cad | 379,05 |  |
ME.06.060.0035.b | - con fascio concentrante o medio potenza 72 W | cad | 394,03 |  |
ME.06.060.0035.c | - con fascio concentrante o medio potenza 72 W | cad | 411,26 |  |
ME.06.060.0040 | Proiettore orientabile da esterno / interno idoneo per impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e telaio in alluminio pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento, diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici ed agli urti, verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline, completo di staffa in acciaio inox con scala goniometrica orientabile zincata e verniciata - ottica ad alto rendimento con recupeatori di flusso: |  |  |  |
ME.06.060.0040.a | - grado di protezione IP65-IK08 - equipaggiato con lampade led 4000K 6400 Lm potenza 47 w | cad | 269,68 |  |
ME.06.060.0040.b | - grado di protezione IP66-IK08 - equipaggiato con lampade led 4000K 12800 Lm potenza 94 w | cad | 509,39 |  |
ME.06.060.0050 | Proiettore orientabile per montaggio a facciata o su palo (escluso). Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio con vetro di protezione, diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura con polvere poliestere resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV, finitura con vernice acrilica: |  |  |  |
ME.06.060.0050.a | - proiettore equipaggiato con lampade led 4000K 6600 lm potenza 56 w | cad | 770,83 |  |
ME.06.060.0050.b | - staffa orientabile in lamiera d'acciaio predisposta per l'installazione di proiettori a parete o a terra | cad | 72,67 |  |
ME.06.060.0060 | Proiettore orientabile simmetrico o asimmetrico per montaggio a facciata illuminazione scenografica per edifici di pregio artistico. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata; equipaggiato con lampade led 4000K da: |  |  |  |
ME.06.060.0060.a | - 3000 lm potenza 25 w | cad | 132,59 |  |
ME.06.060.0060.b | - 4700 lm potenza 38 w | cad | 138,59 |  |
ME.06.060.0060.c | - 6300 lm potenza 52 w | cad | 209,75 |  |
ME.06.060.0060.d | - 10200 lm potenza 88 w - ottiche in PMMA ad alto rendimento e recuperatori di flusso in policarbonato | cad | 332,60 |  |
ME.06.060.0070 | Proiettore per installazione a sospensione per illuminazione di impianti sportivi. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, riflettore in alluminio stampato prismatizzato ad elevato rendimento luminoso, diffusore in vetro temperato spessore 5 mm resistene agli shock termici e agli urti, completo di connettore stagno IP 67 per il collegamento della linea; eqipaggiato con: |  |  |  |
ME.06.060.0070.a | - lampada a led 4000K 12000 lm potenza 121 w | cad | 389,53 |  |
ME.06.060.0070.b | - lampada a led 5000K 14000 lm potenza 121 w | cad | 412,01 |  |
ME.06.060.0070.c | - gabbia di protezione antiurto in tondino di acciaio plastificato | cad | 31,46 |  |
ME.06.060.0075 | Proiettore per esterno corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, vericiato a polvere in doppio strato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, riflettore in policarbinato metallizzato, diffusore in vetro temperato ressitente agli shock termici, cablaggio su piastra in acciaio zincato, gonio graduato per puntamento, pressacavo , equipaggiato con led alta efficienza 124 lumen/watt 4000 k durata 50000 h - Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; versione: |  |  |  |
ME.06.060.0075.a | - con fascio simmetrico diffondente potenza 75 W | cad | 269,68 |  |
ME.06.060.0075.b | - con fascio asimmetrico potenza 75 w | cad | 277,17 |  |
ME.06.060.0075.c | - con fascio ellittico potenza 75 W | cad | 283,91 |  |
ME.06.060.0080 | Faretto da incasso per interni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antigiallimento, riflettore in policarbonato infrangibile autoestinguente sistema antiriflesso ed anti abbagliamento, alimentatore incorporato, completo di staffa regolabile in acciaio che assicura l'aderenza al controsoffitto, alimentazione 230 V 50 Hz; equipaggiato con lampada led 3000K o 4000K 2500 lm da: |  |  |  |
ME.06.060.0080.a | - 22 w | cad | 101,13 |  |
ME.06.060.0080.b | - 28 w | cad | 104,87 |  |
ME.06.060.0080.c | - 22 w con sistema dimmer | cad | 138,59 |  |
ME.06.060.0080.d | - 28 w con sistema dimmer | cad | 145,32 |  |
ME.06.060.0085 | Faretto da incasso per interni corpo in materiale termoplastico, riflettore in lamiera verniciata, schermo in pmma satinato, equipaggiato con lampada led 4000k durata 25000 h - conforme alle normative EN 60598-1 e En 60598-2; versione: |  |  |  |
ME.06.060.0085.a | - potenza 13 W - Flusso luminoso 1000 lm | cad | 35,81 |  |
ME.06.060.0085.b | - potenza 26 W - Flusso luminoso 2000 lm | cad | 42,39 |  |
ME.06.060.0090 | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: |  |  |  |
ME.06.060.0090.a | - lampade led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo da 300 x 1200 mm | cad | 175,29 |  |
ME.06.060.0090.b | - lampade led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 300 x 1200 mm | cad | 216,49 |  |
ME.06.060.0090.c | - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w - modulo da 600 x 600 mm | cad | 149,82 |  |
ME.06.060.0090.d | - lampade led 3x 4000K 3700 lm potenza 32 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm | cad | 188,02 |  |
ME.06.060.0090.e | - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo da 600 x 600 mm | cad | 175,29 |  |
ME.06.060.0090.f | - lampade led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo da 600 x 600 mm | cad | 216,49 |  |
ME.06.060.0095 | Plafoniera ad incasso per controsoffittature a doghe o pannelli. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP43 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, complete di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700lm potenza 31 w - modulo da: |  |  |  |
ME.06.060.0095.a | - 300 x 1200 mm | cad | 195,51 |  |
ME.06.060.0095.b | - 600 x 600 mm | cad | 182,78 |  |
ME.06.060.0100 | Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materiale policarbonato rigato internamente, liscio esternamente, infrangibile ed autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: |  |  |  |
ME.06.060.0100.a | - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w | cad | 116,86 |  |
ME.06.060.0100.b | - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w | cad | 142,33 |  |
ME.06.060.0110 | Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP20 - IK07 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere ottica ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso in alluminio speculare a bassissima luminanza; equipaggiata con - modulo da: |  |  |  |
ME.06.060.0110.a | - lampada led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo 300 x 1200 mm | cad | 209,75 |  |
ME.06.060.0110.b | - lampada led 2x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 300 x 1200 mm | cad | 250,95 |  |
ME.06.060.0110.c | - lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w - modulo 600 x 600 mm | cad | 209,75 |  |
ME.06.060.0110.d | - lampada led 4x 4000K 4900 lm potenza 43 w con sistema dimmer - modulo 600 x 600 mm | cad | 250,95 |  |
ME.06.060.0110.e | - cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione per applicazione sospesa | cad | 19,48 |  |
ME.06.060.0115 | Apparecchio illuminante per installazione a sospensione a bassa luminanza, corpo in alluminio, verniciatura a polvere poliestere antingiallimento, riflettore lamellare in tecnopolimero metallizzato, schermo in policarbonato resistente al calore, illuminazione led con alta efficienza 115 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2 - Predisposto per sistema DALI; potenza: |  |  |  |
ME.06.060.0115.a | - 52 W | cad | 317,61 |  |
ME.06.060.0115.b | - 64 W | cad | 360,32 |  |
ME.06.060.0115.c | - sospensione con cavetto a regolazione millimetrica (incidenza n. 2 cavi per apparecchi illuminanti) | cad | 15,58 |  |
ME.06.060.0115.d | - giunto lineare in alluminio pressofuso | cad | 11,24 |  |
ME.06.060.0115.e | - testata finale in alluminio | cad | 10,48 |  |
ME.06.060.0115.f | - giunto a 2 vie in acciaio verniciato a polvere | cad | 14,53 |  |
ME.06.060.0115.g | - giunto a 3 / 4 vie in acciaio verniciato a polvere | cad | 15,58 |  |
ME.06.060.0120 | Plafoniera per installazione a soffitto o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento I e grado di protezione IP40 - IK06 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo e cornice stampato in policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguente, diffusore estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza, completa di sistema dimmer; equipaggiata con lampada led 4000K 3700 lm potenza 31 w, modulo da: |  |  |  |
ME.06.060.0120.a | - 300 x 1200 mm | cad | 244,96 |  |
ME.06.060.0120.b | - 600 x 600 mm | cad | 230,73 |  |
ME.06.060.0120.c | - cavetto in acciaio con dispositivo di regolazione millimetrica e cavo di alimentazione per applicazione sospesa | cad | 19,48 |  |
ME.06.060.0125 | Proiettore a campana per illuminazione di ampi spazi espositivi interni , gancio per installazione a sospensione, corpo e cornice in alluminio, verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata, riflettore in alluminio ossidato e satinato, diffusore in vetro sabbiato resistente agli shock termici, compresi accessori per sospensione cavo in acciaio 1,5 m pressacavo in ottone nichelato, viteria, illuminazione led con alta efficienza 105 lumen/watt, 4000k vita utile 50000 h e alta consistenza dei colori. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2. versione: |  |  |  |
ME.06.060.0125.a | - versione a sospensione a potenza 18 W | cad | 214,25 |  |
ME.06.060.0125.b | - binario elettrificato potenza 18 W | cad | 226,23 |  |
ME.06.060.0130 | Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K, da - diametro: |  |  |  |
ME.06.060.0130.a | - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm | cad | 92,14 |  |
ME.06.060.0130.b | - 1750 lm potenza 20 w - Ø 390 mm | cad | 120,60 |  |
ME.06.060.0140 | Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente di elevata resistenza meccanica, diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, prismatizzato internamente, autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare, completa di connettore per installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: |  |  |  |
ME.06.060.0140.a | - monolampada led 4000K 1600 lm potenza 13 w - lunghezza 690 mm | cad | 80,91 |  |
ME.06.060.0140.b | - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm | cad | 104,87 |  |
ME.06.060.0140.c | - monolampada led 4000K 3700 lm potenza 29 w - lunghezza 1600 mm | cad | 123,61 |  |
ME.06.060.0140.d | - bilampada led 4000K 3200 lm potenza 25 w - lunghezza 690 mm | cad | 119,86 |  |
ME.06.060.0140.e | - bilampada led 4000K 5600 lm potenza 44 w - lunghezza 1300 mm | cad | 140,09 |  |
ME.06.060.0140.f | - bilampada led 4000K 7500 lm potenza 56 w - lunghezza 1600 mm | cad | 167,79 |  |
ME.06.060.0150 | Apparecchio illuminante led autonomo a bandiera. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in tecnopolimero, riflettore in plexiglass trasparente con micro finitura per massimo rendimento, potenza 3w, completo di accessori per fissaggio a parete, a plafone o a sospensione; nelle versioni: |  |  |  |
ME.06.060.0150.a | - autonomia 1 h ricarica 12 h | cad | 115,36 |  |
ME.06.060.0150.b | - autonomia 3 h ricarica 24 h | cad | 116,86 |  |
ME.06.060.0160 | Apparecchio illuminante led autonomo da incasso per illuminazione permanente o non permanente. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in materiale plastico autoestinguente, potenza 3 w, sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle versioni: |  |  |  |
ME.06.060.0160.a | - autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h | cad | 100,38 |  |
ME.06.060.0160.b | - autonomia 3 h tempo di ricarica 24 h | cad | 100,38 |  |
ME.06.060.0170 | Apparecchio illuminante led autonomo per montaggio a plafone, per illuminazione permanente o non permanente. Prodotto in conformità alle norme EN 60598 - CEI 34-21 e grado di protezione IP40 - IK07 in conformità alle norme EN 60529. Corpo in materiale plastico autoestinguente, potenza 3 w, sistema autotest con indicatore a led bicolore; nelle versioni: |  |  |  |
ME.06.060.0170.a | - autonomia 1 h tempo di ricarica 24 h | cad | 95,89 |  |
ME.06.060.0170.b | - autonomia 3 h tempo di ricarica 24 h | cad | 95,89 |  |
ME.06.060.0180 | Lampade a led corpo ceramico, temperatura di colore 2700° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz durata nominale 20.000 ore per attacchi E14 ed E27 di forme varie (oliva, sferica, goccia) delle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.06.060.0180.a | - potenza 4 W equivalenti a 25 W ad incandescenza | cad | 12,88 |  |
ME.06.060.0180.b | - potenza 6 W equivalenti a 40 W ad incandescenza | cad | 13,86 |  |
ME.06.060.0190 | Lampade a led di varia tipologia , temperatura di colore 2700° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz durata nominale 15.000 ore delle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.06.060.0190.a | - attacco E27 potenza 5 w equivalente a 32 w incandescenza | cad | 6,37 |  |
ME.06.060.0190.b | - attacco E27 potenza 8 w equivalente a 48 w incandescenza | cad | 8,61 |  |
ME.06.060.0190.c | - attacco E27 potenza 13 w equivalente a 75 w incandescenza | cad | 13,78 |  |
ME.06.060.0190.d | - attacco E14 ed E27 potenza 2,7 w equivalente a 25 w incandescenza | cad | 7,12 |  |
ME.06.060.0200 | Lampade a led con riflettore, temperatura di colore da 2700 a 4000° K, alimentazione 230 V c.a. 50 Hz, attacco GU10 diam. 50 mm durata nominale 40.000 ore delle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.06.060.0200.a | - potenza 4 W equivalenti a 35 W ad incandescenza | cad | 14,83 |  |
ME.06.060.0200.b | - potenza 5,5 W equivalenti a 50 W ad incandescenza | cad | 18,88 |  |
ME.06.060.0210 | Lampade a led a tubo per applicazione in lampade a tubi fluorescenti tradizionali compatibili alimentazione 230 V c.a. 50 Hz. Durata nominale 40.000 ore delle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.06.060.0210.a | - Lunghezza 600 mm - flusso luminoso 825 lm potenza 10 w | cad | 22,63 |  |
ME.06.060.0210.b | - Lunghezza 900 mm - flusso luminoso 1265 lm potenza 15 w | cad | 28,77 |  |
ME.06.060.0210.c | - Lunghezza 1200 mm - flusso luminoso 1600 lm potenza 16 w | cad | 33,72 |  |
ME.06.060.0210.d | - Lunghezza 1500 mm - flusso luminoso 2065 lm potenza 24 w | cad | 44,35 |  |