Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

MC.03 - Materiali - Additivi, disarmanti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
MC.03 | ADDITIVI PER IMPASTI, DISARMANTI, SIGILLANTI ECC. |  |  |  |
MC.03.050 | ADDITIVI PLASTIFICANTI, FLUIDIFICANTI, AERANTI, ESPANSIVI |  |  |  |
MC.03.050.0030 | Additivo espansivo in polvere per calcestruzzi dove è richiesto un aumento del volume. (consumo 1-2 % in peso del legante) | kg | 1,44 |  |
MC.03.050.0040 | Additivo superfluidificante liquido per calcestruzzi, a base di polimeri attivi in soluzione acquosa; riduce l'acqua d'impasto, aumenta la fluidità e la resistenza meccanica. (consumo 0,5-1,5 % in peso del legante) | kg | 1,50 |  |
MC.03.100 | ADDITIVI IDROFUGHI E IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |
MC.03.100.0010 | Additivo liquido idrofugo, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco (consumo 2-4 % in peso del legante) | kg | 1,56 |  |
MC.03.100.0020 | Additivo idrofugo in polvere, a base di particolari prodotti impermeabilizzanti, indicato per malte da intonaco e per massetti (consumo 2-4 % in peso del legante) | kg | 1,66 |  |
MC.03.100.0030 | Additivo idrofugo liquido, indicato per malte e come impermeabilizzante di massa per il getto di calceastruzzo in zone con ristagno di acqua (consumo 2-5 % in peso del legante) | kg | 1,32 |  |
MC.03.150 | DISARMANTI PER FERRO E LEGNO |  |  |  |
MC.03.150.0010 | Disarmante per casserature in legno di calcestruzzi (resa = 25-30 mq/kg) | kg | 2,61 |  |
MC.03.200 | RIPRESE GETTO - INCOLLAGGI STRUTTURALI - PROTEZIONE |  |  |  |
MC.03.200.0020 | Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, inerti fini selezionati e additivi, per realizzare rinforzi di strutture in calcestruzzo con incollaggio di piastre di acciaio, incollaggio e rinforzo di elementi in calcestruzzo e pietra, e sigillatura fessure di grosse dimensioni (consumo: 1,60 kg/mq/mm - per sigillature 1,60 kg/dm³) | kg | 7,79 |  |
MC.03.200.0030 | Adesivo bicomponente a base di resine epossidiche, esente da solventi, per ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo fessurate, o incollaggio mediante iniezione o colatura; utilizzato anche per l'iniezione dei cavi di postcompressione (consumo: 1,10 kg/mq/mm - per sigillature 1,10 kg/dm³) | kg | 15,07 |  |
MC.03.200.0040 | Resina epossidica bicomponente con in duritore in dispersione acquosa da impiegare come primer per pavimenti e rivestimenti, per riprese di getto, per consolidamento superfici in calcestruzzo sfarinanti o porose (consumo: 0,15 kg/mq) | kg | 17,63 |  |
MC.03.250 | PRIMER-IMPREGNANTI PER INTONACI |  |  |  |
MC.03.250.0010 | Primer promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa (consumo: 0,30 kg/m²) | kg | 2,71 |  |
MC.03.250.0020 | Impregnante antisale per muri umidi, da applicare a pennello prima del rinzaffo (consumo: 0,50 l/mq) | l | 9,31 |  |
MC.03.250.0030 | Primer consolidante per fondi assorbenti intonaci (consumo: 0,15 l/m²) | l | 6,40 |  |
MC.03.300 | COLORANTI PER MALTE |  |  |  |
MC.03.300.0010 | Additivi coloranti agli ossidi di ferro (rosso, giallo, bruno e nero) | kg | 3,34 |  |
MC.03.350 | MATERIALI COMPOSITI PER RINFORZI STRUTTURALI |  |  |  |
MC.03.350.0010 | Fibre: |  |  |  |
MC.03.350.0010.a | - in carbonio ad alta resistenza (320 g/m²) | m² | 76,78 |  |
MC.03.350.0010.b | - in vetro | m² | 15,05 |  |
MC.03.350.0010.c | - in aramide | m² | 37,83 |  |
MC.03.350.0020 | Barre in fibra: |  |  |  |
MC.03.350.0020.a | - in carbonio ø 8 mm | m² | 33,72 |  |
MC.03.350.0020.b | - in carbonio ø 10 mm | m² | 39,46 |  |
MC.03.350.0020.c | - in carbonio ø 12 mm | m² | 60,61 |  |
MC.03.350.0020.d | - in vetro ø 10 mm | m² | 30,83 |  |
MC.03.350.0020.e | - in vetro ø 12 mm | m² | 39,46 |  |
MC.03.350.0020.f | - in aramide ø 10 mm | m² | 21,98 |  |
MC.03.350.0020.g | - in aramide ø 12 mm | m² | 30,83 |  |
MC.03.350.0030 | Barre in fibra con filamento terminale: |  |  |  |
MC.03.350.0030.a | - in carbonio ø 8 mm | m² | 44,95 |  |
MC.03.350.0030.b | - in vetro ø 10 mm | m² | 34,33 |  |
MC.03.350.0040 | Lamelle in fibra di carbonio. Dim. (b x l): |  |  |  |
MC.03.350.0040.a | - 80 x 1,2 mm | m² | 81,19 |  |
MC.03.350.0040.b | - 80 x 1,4 mm | m² | 98,69 |  |
MC.03.350.0040.c | - 100 x 1,2 mm | m² | 108,27 |  |
MC.03.350.0040.d | - 100 x 1,4 mm | m² | 123,45 |  |
MC.03.350.0040.e | - 120 x 1,2 mm | m² | 165,63 |  |
MC.03.350.0040.f | - 120 x 1,4 mm | m² | 174,21 |  |
MC.03.350.0050 | Fibre con sistema di pretensionamento: |  |  |  |
MC.03.350.0050.a | - in carbonio | m² | 88,73 |  |
MC.03.350.0050.b | - in aramide | m² | 50,31 |  |