Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

1M.15 - Tubazioni pre-isolate

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
1M.15 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE |  |  |  |
1M.15.010 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO |  |  |  |
1M.15.010.0010 | Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale dell'isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0010.a | - DN 25 - 90 mm | m | 20,19 |  | 43,44
1M.15.010.0010.b | - DN 32 - 110 mm | m | 24,32 |  | 46,09
1M.15.010.0010.c | - DN 40 - 110 mm | m | 26,81 |  | 47,26
1M.15.010.0010.d | - DN 50 - 125 mm | m | 35,26 |  | 51,13
1M.15.010.0010.e | - DN 65 - 140 mm | m | 40,50 |  | 50,52
1M.15.010.0010.f | - DN 80 - 160 mm | m | 45,67 |  | 50,14
1M.15.010.0010.g | - DN 100 - 200 mm | m | 65,25 |  | 51,52
1M.15.010.0010.h | - DN 125 - 225 mm | m | 71,40 |  | 49,13
1M.15.010.0010.i | - DN 150 - 250 mm | m | 91,86 |  | 51,45
1M.15.010.0010.j | - DN 200 - 315 mm | m | 119,27 |  | 48,60
1M.15.010.0010.k | - DN 250 - 400 mm | m | 171,82 |  | 46,79
1M.15.010.0020 | Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0020.a | - DN25 - 90 mm | cad | 54,34 |  | 24,22
1M.15.010.0020.b | - DN32 - 110 mm | cad | 63,54 |  | 26,08
1M.15.010.0020.c | - DN40 - 110 mm | cad | 67,17 |  | 29,00
1M.15.010.0020.d | - DN50 - 125 mm | cad | 81,26 |  | 32,98
1M.15.010.0020.e | - DN65 - 140 mm | cad | 90,18 |  | 34,03
1M.15.010.0020.f | - DN80 - 160 mm | cad | 103,30 |  | 33,49
1M.15.010.0020.g | - DN100 - 200 mm | cad | 144,18 |  | 34,80
1M.15.010.0020.h | - DN125 - 225 mm | cad | 159,36 |  | 33,32
1M.15.010.0020.i | - DN150 - 250 mm | cad | 240,43 |  | 29,58
1M.15.010.0020.j | - DN200 - 315 mm | cad | 319,06 |  | 27,33
1M.15.010.0020.k | - DN250 - 400 mm | cad | 419,60 |  | 28,80
1M.15.010.0030 | Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0030.a | - DN25 - 90 mm | cad | 71,67 |  | 24,47
1M.15.010.0030.b | - DN32 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 87,12 |  | 25,72
1M.15.010.0030.c | - DN40 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 95,18 |  | 27,13
1M.15.010.0030.d | - DN50 - 125 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 116,55 |  | 30,93
1M.15.010.0030.e | - DN65 - 140 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 127,23 |  | 32,16
1M.15.010.0030.f | - DN80 - 160 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 147,10 |  | 31,46
1M.15.010.0030.g | - DN100 - 200 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 187,48 |  | 35,60
1M.15.010.0030.h | - DN125 - 225 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 208,82 |  | 33,83
1M.15.010.0030.i | - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 246,00 |  | 38,42
1M.15.010.0030.j | - DN200 - 315 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 295,08 |  | 39,30
1M.15.010.0030.k | - DN250 - 400 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 373,33 |  | 43,06
1M.15.010.0040 | Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0040.a | - DN32 - 110 mm | cad | 107,16 |  | 15,46
1M.15.010.0040.b | - DN40 - 110 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 110,79 |  | 17,58
1M.15.010.0040.c | - DN50 - 125 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 134,76 |  | 19,89
1M.15.010.0040.d | - DN60 - 140 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 139,62 |  | 21,98
1M.15.010.0040.e | - DN80 - 160 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 159,34 |  | 21,71
1M.15.010.0040.f | - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 208,45 |  | 24,07
1M.15.010.0040.g | - DN125 - 225 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 256,60 |  | 20,69
1M.15.010.0040.h | - DN150 - 250 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 330,19 |  | 21,54
1M.15.010.0040.i | - DN200 - 315 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 401,36 |  | 21,73
1M.15.010.0040.j | - DN250 - 400 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 494,42 |  | 24,44
1M.15.010.0050 | Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0050.a | - DN25 - 90 mm | cad | 211,67 |  | 6,22
1M.15.010.0050.b | - DN32 - 110 mm | cad | 242,30 |  | 6,84
1M.15.010.0050.c | - DN40 - 110 mm | cad | 245,93 |  | 7,92
1M.15.010.0050.d | - DN50 - 125 mm | cad | 281,44 |  | 9,52
1M.15.010.0050.e | - DN65 - 140 mm | cad | 376,11 |  | 8,16
1M.15.010.0050.f | - DN80 - 160 mm | cad | 470,81 |  | 7,35
1M.15.010.0050.g | - DN100 - 200 mm | cad | 590,79 |  | 8,49
1M.15.010.0050.h | - DN125 - 225 mm | cad | 780,66 |  | 6,80
1M.15.010.0050.i | - DN150 - 250 mm | cad | 989,40 |  | 7,19
1M.15.010.0050.j | - DN200 - 315 mm | cad | 1.193,87 |  | 7,18
1M.15.010.0050.k | - DN250 - 400 mm | cad | 1.423,91 |  | 8,49
1M.15.010.0060 | Compensatori PN16 pre-isolati su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0060.a | - DN25 - 90 mm | cad | 128,15 |  | 15,20
1M.15.010.0060.b | - DN32 - 110 mm | cad | 153,58 |  | 16,49
1M.15.010.0060.c | - DN40 - 110 mm | cad | 157,85 |  | 18,21
1M.15.010.0060.d | - DN50 - 125 mm | cad | 190,58 |  | 21,22
1M.15.010.0060.e | - DN65 - 140 mm | cad | 197,26 |  | 23,22
1M.15.010.0060.f | - DN80 - 160 mm | cad | 222,68 |  | 23,19
1M.15.010.0060.g | - DN100 - 200 mm | cad | 270,62 |  | 27,91
1M.15.010.0060.h | - DN125 - 225 mm | cad | 308,44 |  | 25,75
1M.15.010.0060.i | - DN150 - 250 mm | cad | 393,59 |  | 27,11
1M.15.010.0060.j | - DN200 - 315 mm | cad | 568,43 |  | 22,97
1M.15.010.0060.k | - DN250 - 400 mm | cad | 796,72 |  | 22,69
1M.15.010.0070 | Kit ripristino giunti in coppelle di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0070.a | - DN25 - 90 mm | cad | 19,42 |  | 10,04
1M.15.010.0070.b | - DN32 - 110 mm | cad | 22,04 |  | 11,07
1M.15.010.0070.c | - DN40 - 110 mm | cad | 24,08 |  | 10,13
1M.15.010.0070.d | - DN50 - 125 mm | cad | 27,34 |  | 12,47
1M.15.010.0070.e | - DN65 - 140 mm | cad | 28,80 |  | 13,51
1M.15.010.0070.f | - DN80 - 160 mm | cad | 31,06 |  | 14,10
1M.15.010.0070.g | - DN100 - 200 mm | cad | 39,83 |  | 17,12
1M.15.010.0070.h | - DN125 - 225 mm | cad | 46,42 |  | 14,69
1M.15.010.0070.i | - DN150 - 250 mm | cad | 51,98 |  | 17,80
1M.15.010.0070.j | - DN200 - 315 mm | cad | 67,33 |  | 17,36
1M.15.010.0070.k | - DN250 - 400 mm | cad | 187,40 |  | 8,58