Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.12 - Tubazioni - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.12 | TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.12.700 | ATTIVITA' PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.12.700.0010 | Disostruzione di scarichi igienici. (griglie di scarico, sifoni a pavimento, scarichi di lavabi e simili). E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. |  |  |  |
2C.12.700.0010.a | - per un singolo intervento | cad | 38,02 | 0,61 | 80,33
2C.12.700.0010.b | - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio | cad | 13,82 | 0,22 | 80,32
2C.12.700.0020 | Disostruzione di scarichi di gabinetti, relativamente al sifone ed al collettore di fognatura orizzontale. E' esclusa ogni eventuale rottura che si rendesse necessaria. Il prezzo si riferisce all'intera batteria di servizi interessati dall'ostruzione. |  |  |  |
2C.12.700.0020.a | - per un singolo intervento | cad | 85,73 | 1,38 | 80,32
2C.12.700.0020.b | - per ogni ulteriore intervento nello stesso edificio | cad | 57,38 | 0,92 | 80,32
2C.12.700.0030 | Ricerca di perdite in rete di impianti idrosanitari incassati o a pavimento con impiego di idonee strumentazioni: |  |  |  |
2C.12.700.0030.a | - di scarico apparecchi | cad | 166,48 | 2,67 | 80,32
2C.12.700.0030.b | - di adduzione acque fredde-calde | cad | 210,31 | 3,38 | 80,32
2C.12.700.0050 | Revisione di tubazione di scarico di apparecchio sanitario. Il prezzo comprende e compensa la rimozione dell'apparecchio sanitario e il successivo riposizionamento, la demolizione parziale del pavimento o rivestimento, la liberazione del tubo di scarico, rimozione e sostituzione dei pezzi speciali ammalorati, compresa fornitura, il ripristino del massetto in malta cementizia e della nuova pavimentazione; le opere provvisionali di sostegno e protezione, la movimentazione a piano cortile, il carico e il traporto delle macerie a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. | cad | 234,63 | 3,77 | 56,43
2C.12.700.0060 | Revisione di apparecchiature esterne di idrosanitari. Il prezzo comprende e compensa la revisione integrale di: - rubinetteria di comando e di arresto; - scarichi; - fornitura e posa in opera delle apparecchiature non più riparabili. Sono inoltre comprese le attività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Esclusi gli oneri di smaltimento. |  |  |  |
2C.12.700.0060.a | - con sostituzione di sola minuteria | cad | 76,17 | 1,22 | 80,32
2C.12.700.0060.b | - con sostituzione di gruppo a due rubinetti per lavandino, vasca o doccia | cad | 206,98 | 3,33 | 17,74
2C.12.700.0060.c | - con sostituzione di gruppo con miscelatore monocomando per lavandino, vasca o doccia | cad | 231,50 | 3,72 | 15,86
2C.12.700.0060.d | - con sostituzione di passo rapido o cassetta di scarico | cad | 171,63 | 2,76 | 14,26
2C.12.700.0060.e | - con sostituzione di solo rubinetto di adduzione per orinatoi, scaldabagno, fontanelle, rubinetti di arresto sotto lavabo | cad | 140,52 | 2,26 | 26,12
2C.12.700.0100 | Sgombero e pulizia di pozzetti di media grandezza per la raccolta di acque meteoriche e similari (non stradali) |  |  |  |
2C.12.700.0100.a | - per un singolo intervento | cad | 58,77 | 0,94 | 80,31
2C.12.700.0100.b | - per ogni ulteriore intervento adiacente | cad | 39,40 | 0,63 | 80,33
2C.12.700.0150 | Rifacimento di un breve tratto di rete fognaria funzionante, interrata o sospesa, con sostituzione di gres o ghisa con tubazioni in pvc. Compreso il blocco dei liquami a monte del tratto interessato, la rimozione delle tubazioni esistenti, la posa ed il fissaggio delle nuove tubazioni in pvc, il collegamento con pezzi speciali e la idonea sigillatura a tenuta, eventuali piani di lavoro ove necessari, il ripristino della funzionalità al termine dei lavori, l'allontanamento alle discariche di tutti i materiali di risulta, compreso ogni onere ad esclusione solo di eventuali scavi e apertura di traccie nel caso di fognature incassate nelle murature. Per i diametri: |  |  |  |
2C.12.700.0150.a | - fino al diametro di 125 mm | m | 123,84 | 1,99 | 66,69
2C.12.700.0150.b | - dal diametro 140 a 200 mm | m | 160,34 | 2,58 | 61,49
2C.12.700.0200 | Sostituzione di miscelatore con rubinetto a comando a pedale. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - bocca di erogazione per lavabo con finitura cromo; - miscelatore esterno per lavabo per installazione a parete con comando ad unico pedale in acciaio, con puntale in gomma ergonomico. | cad | 196,61 | 3,16 | 18,67
2C.12.700.0210 | Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore a cellula fotoelettrica a pila. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore elettronico a pila 6 V a risparmio d'acqua ed energia fino al 60%; - elettrovalvola a membrana (funzionamento min 0.5 bar, max 8 bar) ad azione indiretta, con filtro in acciaio inox per effettuare lo shock termico antilegionella; - elettromagnete bistabile sol a corrente continua con bobina in classe A (grado di protezione IP66). | cad | 273,64 | 4,40 | 13,42
2C.12.700.0220 | Sostituzione di miscelatore con rubinetto miscelatore con doccetta estraibile. Il prezzo comprende e compensa lo smontagio della rubinetteria di comando e di arresto, con recupero della stessa per lo stoccaggio presso deposito nell'ambito del cantiere; la fornitura e la posa in opera delle seguenti apparecchiature: - miscelatore monocomando per lavabo con leva clinica e doccetta estraibile. | cad | 216,02 | 3,47 | 16,99