Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.08 - Sottofondi, massetti - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.08 | SOTTOFONDI, MASSETTI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.08.710 | RIPRISTINI DI SOTTOFONDI |  |  |  |
2C.08.710.0010 | Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: |  |  |  |
2C.08.710.0010.a | - per rappezzi fino al 5% della superficie | m² | 2,08 | 0,01 | 66,98
2C.08.710.0010.b | - per rappezzi fino al 10% della superficie | m² | 4,30 | 0,02 | 67,59
2C.08.710.0010.c | - per rappezzi fino al 20% della superficie | m² | 8,59 | 0,03 | 67,60
2C.08.710.0020 | Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone | m² | 4,30 | 0,02 | 62,56