Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.11 - Sistemi di copertura - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.11 | COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.11.710 | RICERCA PERDITE - PULIZIE |  |  |  |
2C.11.710.0010 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
2C.11.710.0010.a | - per una sola infiltrazione | cad | 171,50 | 5,50 | 71,35
2C.11.710.0010.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 47,21 | 1,51 | 65,04
2C.11.710.0020 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
2C.11.710.0020.a | - per una sola infiltrazione | cad | 175,95 | 5,64 | 71,76
2C.11.710.0020.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 55,54 | 1,78 | 69,06
2C.11.710.0040 | Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 6,58 | 0,21 | 71,40
2C.11.710.0050 | Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 8,83 | 0,28 | 68,01
2C.11.710.0060 | Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti. | m² | 26,56 | 0,85 | 66,76
2C.11.740 | RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE |  |  |  |
2C.11.740.0010 | Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie. | m² | 14,70 | 0,47 | 77,59