Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

MC.04 - Materiali Metallici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
MC.04 | MATERIALI METALLICI |  |  |  |
MC.04.010 | ACCIAI PER ARMATURE OPERE IN C.A. |  |  |  |
MC.04.010.0010 | Tondino in acciaio nervato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 14/01/2008 del tipo: |  |  |  |
MC.04.010.0010.a | - B450C | 100 kg | 55,32 |  |
MC.04.010.0010.b | - rete di acciaio elettrosaldata B450A o B450C | 100 kg | 60,91 |  |
MC.04.010.0020 | Acciai per armature opere in c.a.fondazioni speciali, pali, tiranti, ecc. |  |  |  |
MC.04.010.0020.a | - anima tubolare tipo Fe 510 per armatura valvolata di micropali | 100 kg | 130,52 |  |
MC.04.010.0020.b | - valvola di non ritorno per armature di getto valvolate di micropali | cad | 2,21 |  |
MC.04.020 | ACCIAI PER C.A. PRECOMPRESSO |  |  |  |
MC.04.020.0010 | Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) | m | 2,79 |  |
MC.04.050 | MINUTERIE METALLICHE |  |  |  |
MC.04.050.0010 | Punte Italia | kg | 1,30 |  |
MC.04.050.0020 | Viteria | kg | 1,55 |  |
MC.04.050.0030 | Filo di ferro cotto | kg | 0,78 |  |
MC.04.050.0040 | Filo di ferro zincato | kg | 0,87 |  |
MC.04.100 | RETI - ELEMENTI PER SOFFITTATURE |  |  |  |
MC.04.100.0020 | Rete metallica per plafoni da 0,400 kg/m² | m² | 0,59 |  |
MC.04.150 | ELEMENTI PER RINFORZO STRUTTURE LEGNO |  |  |  |
MC.04.150.0010 | Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa, ribattuto a freddo a piastrina di ancoraggio: |  |  |  |
MC.04.150.0010.a | - altezza fino a 80 mm | cad | 1,87 |  |
MC.04.150.0010.b | - altezza fino a 125 mm | cad | 2,18 |  |
MC.04.150.0020 | Traliccio speciale in acciaio per rinforzo strutture in legno, comprese le viti da legno DIN 571: |  |  |  |
MC.04.150.0020.a | - altezza 40 mm | m | 16,28 |  |
MC.04.150.0020.b | - altezza 60 mm | m | 22,00 |  |
MC.04.200 | ELEMENTI PER FISSAGGIO |  |  |  |
MC.04.200.0010 | Tiranti filettati in acciaio zincato, tipo: |  |  |  |
MC.04.200.0010.a | - M8 x 110 | cad | 0,67 |  |
MC.04.200.0010.b | - M10 x 130 | cad | 0,86 |  |
MC.04.200.0010.c | - M12 x 160 | cad | 1,19 |  |
MC.04.200.0010.d | - M16 x 190 | cad | 1,87 |  |
MC.04.200.0010.e | - M20 x 260 | cad | 3,18 |  |
MC.04.200.0010.f | - M24 x 300 | cad | 5,62 |  |
MC.04.200.0010.g | - M30 x 380 | cad | 18,93 |  |
MC.04.200.0020 | Tiranti filettati in acciaio inox, A4, tipo: |  |  |  |
MC.04.200.0020.a | - M8 x 105 | cad | 2,32 |  |
MC.04.200.0020.b | - M10 x 128 | cad | 3,75 |  |
MC.04.200.0020.c | - M12 x 155 | cad | 6,09 |  |
MC.04.200.0020.d | - M16 x 183 | cad | 11,12 |  |
MC.04.200.0020.e | - M20 x 259 | cad | 22,69 |  |
MC.04.200.0020.f | - M24 x 299 | cad | 45,01 |  |
MC.04.200.0020.g | - M30 x 381 | cad | 94,58 |  |
MC.04.200.0030 | Fissaggio chimico in fiala predosata; fissaggio su calcestruzzo, roccia, muratura, materiali compatti in genere di tiranti filettati, tipo: |  |  |  |
MC.04.200.0030.a | - M8 | cad | 1,14 |  |
MC.04.200.0030.b | - M10 | cad | 1,22 |  |
MC.04.200.0030.c | - M12 | cad | 1,40 |  |
MC.04.200.0030.d | - M16 | cad | 1,79 |  |
MC.04.200.0030.e | - M20 | cad | 2,68 |  |
MC.04.200.0030.f | - M24 | cad | 3,34 |  |
MC.04.200.0030.g | - M30 | cad | 10,26 |  |
MC.04.200.0100 | Tasselli ad espansione, completi di vite, tipo: |  |  |  |
MC.04.200.0100.a | - lunghezza 30 mm, in gomma | cad | 0,10 |  |
MC.04.200.0100.b | - lunghezza 60 mm, in acciaio | cad | 0,23 |  |