Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.20 - Controsoffitti - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.20 | CONTROSOFFITTI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.20.690 | SAGGI PER VERIFICHE |  |  |  |
2C.20.690.0010 | Esecuzione di saggio su controsoffitto di qualsiasi tipo (gesso, legno, arelle, nervometal, graticcio ecc) ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la natura e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione di un foro passante nell'elemento esaminato, di dimensioni medie cm 40x40, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso l'utilizzo di piani di lavoro o trabatelli, il successivo ripristino allo stato iniziale sia del plafone che delle finiture superficiali, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, sia verticali che orizzontali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. | cad | 67,30 |  | 74,37
2C.20.700 | RIPRISTINI CONTROSOFFITTI |  |  |  |
2C.20.700.0010 | Smontaggio e rimontaggio di pannelli o doghe di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 4,50 |  | 80,00
2C.20.700.0020 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in gesso, con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0020.a | - con pannelli lisci | m² | 21,76 |  | 47,67
2C.20.700.0020.b | - con pannelli a superficie decorata | m² | 28,82 |  | 41,09
2C.20.700.0020.c | - con pannelli a superficie microforata | m² | 23,36 |  | 45,34
2C.20.700.0030 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in fibra minerale con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0030.a | - pannelli a bordi diritti | m² | 20,80 |  | 48,86
2C.20.700.0030.b | - pannelli a bordi smussati | m² | 26,35 |  | 44,34
2C.20.700.0040 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in lana di legno con rimozione dei pannelli deteriorati, accatastamento, fornitura e posa di nuovi pannelli identici a quelli esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0040.a | - pannelli a bordi diritti, spessore 25 mm | m² | 23,28 |  | 43,18
2C.20.700.0040.b | - pannelli a bordi diritti, spessore 35 mm | m² | 26,41 |  | 40,52
2C.20.700.0040.c | - pannelli a bordi smussati, spessore 25 mm | m² | 25,81 |  | 40,81
2C.20.700.0040.d | - pannelli a bordi smussati, spessore 35 mm | m² | 28,95 |  | 38,66
2C.20.700.0050 | Sostituzione parziale di elementi di controsoffitti in doghe di alluminio, con rimozione delle doghe deteriorate, accatastamento, fornitura e posa di nuove doghe identiche a quelle esistenti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. |  |  |  |
2C.20.700.0050.a | - doghe passo 100 a scuretto aperto, lisce | m² | 28,17 |  | 42,04
2C.20.700.0050.b | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, lisce | m² | 30,26 |  | 40,06
2C.20.700.0050.c | - doghe passo 100 a scuretto aperto, nervate | m² | 33,54 |  | 38,56
2C.20.700.0050.d | - doghe passo 100 a scuretto chiuso, nervate | m² | 38,48 |  | 37,43
2C.20.700.0060 | Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 3,54 |  | 80,23
2C.20.700.0070 | Ripristino orditura parziale di sostegno di controsoffitti con profili portanti e secondari e relativi accessori di fissaggio. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. | m² | 4,77 |  | 68,76