Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

2C.11 - Sistemi di copertura - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
2C.11 | COPERTURE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.11.710 | RICERCA PERDITE - PULIZIE |  |  |  |
2C.11.710.0010 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
2C.11.710.0010.a | - per una sola infiltrazione | cad | 168,88 |  | 71,17
2C.11.710.0010.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 46,49 |  | 64,88
2C.11.710.0020 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Sono compresi: la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Sono esclusi : ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
2C.11.710.0020.a | - per una sola infiltrazione | cad | 173,04 |  | 71,67
2C.11.710.0020.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 54,45 |  | 69,21
2C.11.710.0040 | Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 6,01 |  | 72,87
2C.11.710.0050 | Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 8,03 |  | 69,29
2C.11.710.0060 | Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti. | m² | 25,53 |  | 66,94
2C.11.740 | RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE |  |  |  |
2C.11.740.0010 | Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie. | m² | 13,97 |  | 78,17