Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO EDIZIONE 2016 - AGGIORNAMENTO

NC - Noleggi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI |  | % INC. MO
NC.20 | NOLO MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI |  |  |  |
NC.20.010 | MEZZI PER PALI TRIVELLATI |  |  |  |
NC.20.010.0010 | Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo: |  |  |  |
NC.20.010.0010.a | - funzionante | ora | 210,93 |  | 13,08
NC.20.010.0010.b | - fermo, senza operatore | ora | 110,13 |  |
NC.20.010.0020 | Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici: |  |  |  |
NC.20.010.0020.a | - con trivella da 12.000 kg/m, funzionante con operatore | ora | 188,05 |  | 14,68
NC.20.010.0020.b | - con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore | ora | 88,96 |  |
NC.20.010.0020.c | - con trivella da 18.000 kg/m funzionante, con operatore | ora | 195,68 |  | 14,10
NC.20.010.0020.d | - con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore | ora | 99,12 |  |
NC.20.010.0050 | Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi: |  |  |  |
NC.20.010.0050.a | - con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore | ora | 106,72 |  | 25,86
NC.20.010.0050.b | - con potenza fino a 80 hp, fermo senza operatore | ora | 47,44 |  |
NC.20.010.0050.c | - con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore | ora | 121,13 |  | 22,79
NC.20.010.0050.d | - con potenza da 81 a 120 hp, fermo senza operatore | ora | 57,61 |  |
NC.20.050 | MEZZI PER PALI INFISSI |  |  |  |
NC.20.050.0010 | Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e maglio: |  |  |  |
NC.20.050.0010.a | - funzionante, con operatore | ora | 216,01 |  | 12,78
NC.20.050.0010.b | - fermo, senza operatore | ora | 119,46 |  |
NC.20.050.0050 | Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile, costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore: |  |  |  |
NC.20.050.0050.a | - funzionante, con operatore | ora | 220,25 |  | 12,53
NC.20.050.0050.b | - fermo, senza operatore | ora | 109,29 |  |
NC.20.100 | MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI |  |  |  |
NC.20.100.0010 | Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici: |  |  |  |
NC.20.100.0010.a | - potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore | ora | 175,34 |  | 15,74
NC.20.100.0010.b | - potenza fino a 110 hp, fermo senza operatore | ora | 45,88 |  |
NC.20.100.0010.c | - potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore | ora | 199,74 |  | 13,82
NC.20.100.0010.d | - potenza da 111 a 180 hp, fermo senza operatore | ora | 51,50 |  |
NC.20.150 | MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI |  |  |  |
NC.20.150.0010 | Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione: |  |  |  |
NC.20.150.0010.a | - fino a 130 mm, funzionante con operatore | ora | 126,21 |  | 21,87
NC.20.150.0010.b | - fino a 130 mm, ferma senza operatore | ora | 13,86 |  |
NC.20.150.0010.c | - da 131 fino a 220 mm, funzionante con operatore | ora | 100,88 |  | 27,36
NC.20.150.0010.d | - da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore | ora | 16,36 |  |
NC.20.200 | IMPIANTO PER INIEZIONI |  |  |  |
NC.20.200.0010 | Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e quadri elettrici capacità fino a 10 t di cemento al giorno: |  |  |  |
NC.20.200.0010.a | - funzionante con operatore | ora | 74,65 |  | 33,46
NC.20.200.0010.b | - fermo senza operatore | ora | 23,73 |  |